


















Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 23.63.10.000 Поставка бетона для нужд ОП «УКС-Запад» Кубанского филиала
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1. [bookmark: _Toc125476050][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125476051][bookmark: _Toc125473241]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 23.63.10.000 Поставка бетона для нужд ОП «УКС-Запад» Кубанского филиала (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc125476052][bookmark: _Toc125473242]Цель использования закупаемой продукции.
[bookmark: _GoBack]Исполнение обязательств по Договору подряда № ИП25/0200/2/ИД/СБ от 20.10.2025 «Выполнение работ по модернизации комплексной системы безопасности Филиала АО «Инфраструктурные Проекты» - «Старобешевская ТЭС» заключенного между АО «Инфраструктурные Проекты» и АО «Гидроремонт- ВКК». 

2. [bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc125476056][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки.
2.1.1 [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125476057][bookmark: _Toc125473250]Перечень и объем закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Бетон B15 F100 W8
	м3
	90



2.1.2 Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 23.63.10.000 Поставка бетона для нужд ОП «УКС-Запад» Кубанского филиала (Таблица 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции)
	с даты подписания договора
	По заявкам в течение 90 календарных дней, с даты подписания договора



3

2.2. [bookmark: _Toc125473255][bookmark: _Toc125476061]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125476062][bookmark: _Toc125473256]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень объемов закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям
	

	1.1
	Бетон
	
	

	1.1.1
	Класс
	B15
	
	

	1.1.2
	Марка
	М200
	
	

	1.1.3
	Морозостойкость
	F100
	
	

	1.1.4
	Водонепроницаемость
	W8
	
	

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Гарантия,
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Паспорт качества
	2 экземпляра
	
	

	3.2
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	2 экземпляра
	
	

	3.3
	Сертификат страны происхождения
	2 экземпляра
	
	

	3.4
	Упаковочный лист
	1 шт.
	
	

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Место поставки
	На объект Покупателя по адресу:
Донецкая Народная Республике, п.г.т. Новый свет, ул. Станционная, 3. 
в рабочие дни:
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени).
По предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	4.2
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика
	
	

	4.3
	Бетонные смеси доставляют потребителю транспортом специализированных видов, предназначенных для перевозки бетонных смесей. По согласованию производителя с потребителем допускается транспортировать жесткие бетонные смеси автосамосвалами. Максимальная продолжительность транспортирования бетонной смеси не должна быть более времени сохраняемости ее свойств, указанных в договоре на поставку. Применяемые способы транспортирования бетонных смесей должны исключать возможность попадания в них атмосферных осадков, нарушения однородности, потери цементного раствора. Потребитель должен согласовать с производителем товарной бетонной смеси дату, время и ритм поставки бетонной смеси, а в случае необходимости информировать производителя о способе транспортирования бетонной смеси в пределах стройплощадки и об ограничениях, предъявляемых к транспортным средствам, например, к их типу, размерам, массе, габаритам и др. В процессе транспортирования введение в бетонную смесь дополнительного количества компонентов (цемента, заполнителей, воды и добавок) не допускается. При использовании в качестве транспортного средства автобетоносмесителей на строительной площадке для восстановления удобоукладываемости (повышения подвижности с целью приведения к нормируемому значению) или в случае, если данная операция предусмотрена в технологическом регламенте, согласованном с потребителем, допускается введение в бетонную смесь раствора пластифицирующей добавки согласно ГОСТу 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические требования»
	
	

	4.4
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	4.5
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	



[bookmark: _Toc125485145]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.





