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1. Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 22.19.20.112 Поставка шнуров резиновых для нужд Кубанского филиала в 2027 г (далее продукция)
1.2. Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение обязательств по договорам Подряда заключенными между АО «Гидроремонт-ВКК» и
Филиалом ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»;
· № 1210-343-2023 от 03.11.2023г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений».
Филиалом ПАО «РусГидро» «Карачаево-Черкесский филиал»:
· №1190-288-2023 от 11.10.2023 «Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования, зданий, сооружений».
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 1-4С 40мм ГОСТ 6467-79
	КГ
	37

	2. 
	Шнур резиновый уплотнительный треугольного сечения ч.0023-01-04-03 22мм
	М
	16

	3. 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 2-4С 14мм ГОСТ 6467-79
	КГ
	10,6

	4. 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения МБС 2-4С 16мм ГОСТ 6467-79
	КГ
	5,6

	5. 
	Шнур №1 (поН-311) тип В-а; гр.1-в; (резина клиновая 22)
	М
	180

	6. 
	Шнур №1 (поН-311) тип В-а; гр.1-в; (резина клиновая 24)
	М
	180

	7. 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 1-4С 9мм ГОСТ 6467-79
	КГ
	5,33

	8. 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 2-4С 6.3мм ГОСТ 6467-79
	КГ
	8

	9. 
	Шнур резиновый маслобензостойкий МБС 2-4С 6мм ГОСТ 6467-79
	КГ
	27

	10. 
	Шнур резиновый маслобензостойкий МБС 2-4С 8мм ГОСТ 6467-79
	КГ
	19

	11. 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 2-4С 20мм ГОСТ 6467-79
	КГ
	15

	12. 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 1-4С 8мм ГОСТ 6467-79
	КГ
	38,69

	13. 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 1-4С 10мм ГОСТ 6467-79
	КГ
	20,00

	14. 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 1-4С 12мм ГОСТ 6467-79
	КГ
	7,00

	15. 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 1-4С 6.3мм ГОСТ 6467-79
	КГ
	5,00

	16. 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения маслобензостойкий 40мм ГОСТ 6467
	КГ
	24

	17. 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 1-4С 14мм ГОСТ 6467-79
	КГ
	5,00

	18. 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 1-4С 16мм ГОСТ 6467-79
	КГ
	10,00

	19. 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 1-4С 18мм ГОСТ 6467-79
	КГ
	18,0

	20. 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения МБС 2-4П Ф 10мм ГОСТ 6467-79
	КГ
	8

	21. 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 2-1П 12мм ГОСТ 6467-79
	КГ
	3


2.1.1 Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 22.19.20.112 Поставка шнуров резиновых для нужд Кубанского филиала 2027 г
	с даты заключения договора
	Не позднее 40 календарных дней с даты подписания договора


2.2.  Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 1-4С 40мм ГОСТ 6467

	1.1.1 
	Профиль
	круглый

	1.1.2 
	Диаметр, мм
	40

	1.1.3 
	Группа
	1

	1.1.4 
	Тип
	4

	1.1.5 
	Степень твердости
	С

	1.1.6 
	Стандарт
	ГОСТ 6467-79

	1.2 
	Шнур резиновый уплотнительный треугольного сечения ч.0023-01-04-03 22мм

	1.2.1 
	Профиль
	треугольный

	1.2.2 
	Размер, мм
	22

	1.2.3 
	Чертеж
	0023-01-04-03

	1.3 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 2-4С 14мм ГОСТ 6467

	1.3.1 
	Профиль
	круглый

	1.3.2 
	Диаметр, мм
	14

	1.3.3 
	Группа
	2

	1.3.4 
	Тип
	4

	1.3.5 
	Степень твердости
	С

	1.3.6 
	Стандарт
	ГОСТ 6467-79

	1.4 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения МБС 2-4С 16мм

	1.4.1 
	Профиль
	круглый

	1.4.2 
	Диаметр, мм
	16

	1.4.3 
	Группа
	2

	1.4.4 
	Тип
	4

	1.4.5 
	Степень твердости
	С

	1.4.6 
	Стандарт
	ГОСТ 6467-79

	1.5 
	Шнур №1 (по Н-311) тип В-а; гр.1-в

	1.5.1 
	Номер (по Н-311)
	№1

	1.5.2 
	Тип
	В-а

	1.5.3 
	Группа
	1-в

	1.5.4 
	Профиль
	Клиновой (треугольный)

	1.5.5 
	Размер основания, мм
	22

	1.5.6 
	Чертеж
	0023-01-04-03

	1.6 
	Шнур №1 (по Н-311) тип В-а; гр.1-в

	1.6.1 
	Номер (по Н-311)
	№1

	1.6.2 
	Тип
	В-а

	1.6.3 
	Группа
	1-в

	1.6.4 
	Профиль
	Клиновой (треугольный)

	1.6.5 
	Размер основания, мм
	24

	1.6.6 
	Чертеж
	Шнур треугольный резиновый 24

	1.7 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 1-4С 9мм ГОСТ 6467-79

	1.7.1 
	Профиль
	круглый

	1.7.2 
	Диаметр, мм
	9

	1.7.3 
	Группа
	1

	1.7.4 
	Тип
	4

	1.7.5 
	Степень твердости
	С

	1.7.6 
	Стандарт
	ГОСТ 6467-79

	1.8 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 2-4С 6.3мм ГОСТ 6467-79

	1.8.1 
	Профиль
	круглый

	1.8.2 
	Диаметр, мм
	6,3

	1.8.3 
	Группа
	2

	1.8.4 
	Тип
	4

	1.8.5 
	Степень твердости
	С

	1.8.6 
	Стандарт
	ГОСТ 6467-79

	1.9 
	Шнур резиновый маслобензостойкий МБС 2-4С 6мм ГОСТ 6467-79

	1.9.1 
	Профиль
	круглый

	1.9.2 
	Диаметр, мм
	6

	1.9.3 
	Группа
	2

	1.9.4 
	Тип
	4

	1.9.5 
	Степень твердости
	С

	1.9.6 
	Стандарт
	ГОСТ 6467-79

	1.10 
	Шнур резиновый маслобензостойкий МБС 2-4С 8мм ГОСТ 6467-79

	1.10.1 
	Профиль
	круглый

	1.10.2 
	Диаметр, мм
	8

	1.10.3 
	Группа
	2

	1.10.4 
	Тип
	4

	1.10.5 
	Степень твердости
	С

	1.10.6 
	Стандарт
	ГОСТ 6467-79

	1.11 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 2-4С 20мм ГОСТ 6467-79

	1.11.1 
	Профиль
	круглый

	1.11.2 
	Диаметр, мм
	20

	1.11.3 
	Группа
	2

	1.11.4 
	Тип
	4

	1.11.5 
	Степень твердости
	С

	1.11.6 
	Стандарт
	ГОСТ 6467-79

	1.12 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 1-4С 8мм ГОСТ 6467-79

	1.12.1 
	Профиль
	круглый

	1.12.2 
	Диаметр, мм
	8

	1.12.3 
	Группа
	1

	1.12.4 
	Тип
	4

	1.12.5 
	Степень твердости
	С

	1.12.6 
	Стандарт
	ГОСТ 6467-79

	1.13 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 1-4С 10мм ГОСТ 6467-79

	1.13.1 
	Профиль
	круглый

	1.13.2 
	Диаметр, мм
	10

	1.13.3 
	Группа
	1

	1.13.4 
	Тип
	4

	1.13.5 
	Степень твердости
	С

	1.13.6 
	Стандарт
	ГОСТ 6467-79

	1.14 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 1-4С 12мм ГОСТ 6467-79

	1.14.1 
	Профиль
	круглый

	1.14.2 
	Диаметр, мм
	12

	1.14.3 
	Группа
	1

	1.14.4 
	Тип
	4

	1.14.5 
	Степень твердости
	С

	1.14.6 
	Стандарт
	ГОСТ 6467-79

	1.15 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 1-4С 6.3мм ГОСТ 6467-79

	1.15.1 
	Профиль
	круглый

	1.15.2 
	Диаметр, мм
	6,3

	1.15.3 
	Группа
	1

	1.15.4 
	Тип
	4

	1.15.5 
	Степень твердости
	С

	1.15.6 
	Стандарт
	ГОСТ 6467-79

	1.16 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения маслобензостойкий 40мм ГОСТ 6467-79

	1.16.1 
	Профиль
	круглый

	1.16.2 
	Диаметр, мм
	40

	1.16.3 
	Группа
	1

	1.16.4 
	Тип
	4

	1.16.5 
	Степень твердости
	С

	1.16.6 
	Стандарт
	ГОСТ 6467-79

	1.17 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 1-4С 14мм ГОСТ 6467-79

	1.17.1 
	Профиль
	круглый

	1.17.2 
	Диаметр, мм
	14

	1.17.3 
	Группа
	1

	1.17.4 
	Тип
	4

	1.17.5 
	Степень твердости
	С

	1.17.6 
	Стандарт
	ГОСТ 6467-79

	1.18 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 1-4С 16мм ГОСТ 6467

	1.18.1 
	Профиль
	круглый

	1.18.2 
	Диаметр, мм
	16

	1.18.3 
	Группа
	1

	1.18.4 
	Тип
	4

	1.18.5 
	Степень твердости
	С

	1.18.6 
	Стандарт
	ГОСТ 6467-79

	1.19 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 1-4С 18мм ГОСТ 6467-79

	1.19.1 
	Профиль
	круглый

	1.19.2 
	Диаметр, мм
	18

	1.19.3 
	Группа
	1

	1.19.4 
	Тип
	4

	1.19.5 
	Степень твердости
	С

	1.19.6 
	Стандарт
	ГОСТ 6467-79

	1.20 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения МБС 2-4П Ф 10мм ГОСТ 6467-79

	1.20.1 
	Профиль
	круглый

	1.20.2 
	Диаметр, мм
	10

	1.20.3 
	Группа
	2

	1.20.4 
	Тип
	4

	1.20.5 
	Степень твердости
	П

	1.20.6 
	Стандарт
	ГОСТ 6467-79

	1.21 
	Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 2-1П 12мм ГОСТ 6467-79

	1.21.1 
	Профиль
	круглый

	1.21.2 
	Диаметр, мм
	12

	1.21.3 
	Группа
	2

	1.21.4 
	Тип
	1

	1.21.5 
	Степень твердости
	П

	1.21.6 
	Стандарт
	ГОСТ 6467-79

	2
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1.
	Гарантия
	12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)

	2.2.
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1.
	Паспорт качества
	1 экземпляр

	3.2.
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	1 экземпляр

	3.3.
	Упаковочный лист
	1 экземпляр

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1.
	Место поставки
	на склад Покупателя по адресу:
357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА)

	4.2.
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика

	4.3.
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной

	4.4.
	На упаковках должно быть указано наименование и количество продукции

	4.5.
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить ее от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
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