




	




Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 22.19.73.114 Поставка гидроуплотнений резинотехнических для нужд Кубанского филиала
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1. Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2 22.19. Поставка гидроуплотнений резинотехнических для нужд Кубанского филиала (далее продукция)
1.2. Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение обязательств по договорам Подряда заключенными между АО «Гидроремонт-ВКК» и
Филиалом ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»;
· № 1210-343-2023 от 03.11.2023г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений»;
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Гидроуплотнение тип XV-1 ТУ 22.19.73-001-09130365-2019
20х150х7 000мм
	шт
	3

	2. 
	Гидроуплотнение тип 2-IIв-1 ТУ 22.19.73-001-09130365-2019
L=14 000мм
	шт
	3


2.1.1 Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 22.19. Поставка гидроуплотнений резинотехнических для нужд Кубанского филиала.
	с даты заключения договора
	не позднее 20.12.2026 календарных дней с даты подписания договора


2.2.  Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции: согласно Таблицы [image: ]1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1 
	Гидроуплотнение тип XV-1

	1.1.1 
	Резина ножевая тип XV-1
	







	1.1.2 
	Толщина
	20мм

	1.1.3 
	Ширина
	150-250мм

	1.1.4 
	Длинна
	7 000мм

	1.1.5 
	Стандарт
	ТУ 22.19.73-001-09130365-2019

	1.2 
	Гидроуплотнение тип 2-IIв-1

	1.2.1 
	Гидроуплотнение тип 2-IIв-1
	[image: ]







	1.2.2 
	Толшина
	20мм

	1.2.3 
	Ширина
	140мм

	1.2.4 
	Длинна
	14 000мм

	1.2.5 
	Стандарт
	ТУ 22.19.73-001-09130365-2019

	2
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1.
	Гарантия
	Не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)

	2.2.
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1.
	Паспорт качества
	1 экземпляр

	3.2.
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	1 экземпляр

	3.3.
	Упаковочный лист
	1 экземпляр

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1.
	Место поставки
	на склад Покупателя по адресу:
357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА)

	4.2.
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика

	4.3.
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной

	4.4.
	На упаковках должно быть указано наименование и количество продукции

	4.5.
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить ее от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
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