Форма ценового предложения 
	  



Наименование: 
ИНН/ОГРН 
Юридический адрес: 
Телефон: 
e-mail: 


Получатель: УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Номер процедуры Запроса цен на ЭТП: 
№ ___________ от «___»_________ 2025 г.
Контактное лицо Инициатора запроса: Тимофеева Екатерина Геннадьевна, 
Телефон: +7 (812) 630-6333,доп.2916
e-mail: offer-R78@russianpost.ru



Ценовое предложение

Изучив направленный Вами запрос ценовой информации ____________ (указывается номер запроса цен на Электронной торговой площадке), мы, ______________ (указывается наименование контрагента) направляем предварительное ценовое предложение на Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты в отдельных помещениях объектов почтовой связи, расположенных по адресам: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.56, ул. Софийская, д.81, Пулковское шоссе, д.39, для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Расчет стоимости услуг представлен в приложении к данному письму. Данное ценовое предложение включает в себя все необходимые расходы на оказание услуг, налоги, сборы и прочие расходы.
Порядок оплаты (указывается в соответствии с п. 9 Запроса на предоставление ценовой информации).
Предложение действительно в течение ____ месяцев (указывается срок действия предложения).
Данный запрос как предоставленное ценовое предложение не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств ни для заказчика, ни для поставщика (подрядчика, исполнителя).

Приложение: 1. (указывается приложение)


	Подпись (должность)          
	Расшифровка подписи
	Дата

	

	
	



Приложение № 1 к 
ценовому предложению
№ __________ от _________ 

Приложение к Ценовому предложению на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты в отдельных помещениях Объектов почтовой связи, расположенных по адресам: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.56, ул. Софийская, д.81, Пулковское шоссе, д.39, для нужд 
УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
 
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 
Стоимость оборудования для замены/ремонта 
(не включенного в стоимость Планового ТО-1, ТО-2, ТО-3)
	№
	Оборудование (запасные части, комплектующие и материалы) используемое при выполнении ТР работ
	Требования к оборудованию  (характеристики, обозначения, наименования)
	Стоимость работ по замене (восстановлению), проводимых в рамках ТР, рублей (в том числе НДС 20 %)
	Стоимость замены/ремонта за 1ед.,ТР  Руб,  без НДС
	 НДС 22%, Руб
	Всего Стоимость руб,  вкл НДС 22%

	1
	Адресный расширитель 
	С2000-АР8
	
	
	
	

	2
	АКБ для Инвертора Smart-UPS СР1270 12V, 7.0AH
	Smart-UPS СР1270 12V, 7.0AH
	
	
	
	

	3
	Аккумулятор 
	12В, 7А.ч
	
	
	
	

	4
	Аккумулятор 
	4 А/ч  СР 1270
	
	
	
	

	5
	Аккумулятор 
	7 А/ч  СР 1270
	
	
	
	

	6
	Аккумулятор 
	AP1207 12v 7Ah
	
	
	
	

	7
	Аккумулятор 
	8 А/ч СР 1270
	
	
	
	

	8
	Аккумулятор  
	NPW36-12
	
	
	
	

	9
	Аккумулятор 
	SF12045, 12v 4.5Ah
	
	
	
	

	10
	АРМ "Орион Про" 
	Рабочее место с функциями управления и отображения информации по сети
	
	
	
	

	11
	Блок 2-х проводных соединительных линий на 16 каналов
	Должен обеспечивать охрану объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных зон
	
	
	
	

	12
	Блок аналоговых абонентских линий с защитой на 16 каналов
	ALU-16
	
	
	
	

	13
	Блок бесперебойного питания 
	БРП 12-1,5 (12В, 1,5А, 14А.ч)
	
	
	
	

	14
	Блок бесперебойного питания 
	БРП 12-3/14
	
	
	
	

	15
	Блок бесперебойного питания 
	БРП 12-3/28
	
	
	
	

	16
	Блок бесперебойного питания 
	12В с АКБ7 А/ч
	
	
	
	

	17
	Блок индикации 
	С2000БИ SMD
	
	
	
	

	18
	Блок индикации системы пожаротушения 
	С2000-ПТ
	
	
	
	

	19
	Блок искрозащиты 
	АБИ (1 канал)
	
	
	
	

	20
	Блок контроля пусковой  
	«С2000-КПБ»
	
	
	
	

	21
	Блок питания 
	БП-1А-М
	
	
	
	

	22
	Блок питания 
	(~220В) с возможностью заряда аккумуляторных батарей
	
	
	
	

	23
	Блок потока 
	Т2/Е1 PRA 30 каналов
	
	
	
	

	24
	Блок разветвительно-изолирующий 
	«Бриз» исп.01
	
	
	
	

	25
	Блок разветвительно-изолирующий тип 1
	Должен обеспечивать использование в двухпроводной линии связи контроллера «С2000»
	
	
	
	

	26
	Блок 
	Сигнал 20SMD
	
	
	
	

	27
	Блок сигнально-пусковой 
	"С2000-СП1"
	
	
	
	

	28
	Блок центрального процессора с коммутационным полем 
	512х512 (для оборудования Т7 opt. 15)
	
	
	
	

	29
	Блок цифровых абонентских линий на 24 канала 
	для работы с системными аппаратами
	
	
	
	

	30
	Видеокамера IP уличная 
	Axis 223M с термокожухом Axis  T92A00
	
	
	
	

	31
	Видеокамеры IP внутренние 
	Axis М1011
	
	
	
	

	32
	Видеокамера
	LBP-T240HVI-36EX Graphit (ч/б, уличная, инфракрасная подсветка, вариообъектив)
	
	
	
	

	33
	Видеокамера  купольная 
	LND-PH-931 B36 Graphit (цветная,black)
	
	
	
	

	34
	Видеокамера черно/белая уличная с термокожухом
	Тип корпуса: направленная; LAN; PoE (вход): PoE 802.3af; детекция движения; Тип матрицы: CCD
	
	
	
	

	35
	Видеорегистратор 
	Smartec STR-3293  на 32 камеры
	
	
	
	

	36
	Видеорегистратор (сервер)
	Должен обеспечивать запись видео от 32 аналоговых камер в формате MPEG-4 с разрешением до Full D1 и скоростью до 800 к/с на 4 встраиваемых жестких диска SATA, а также на внешние дисковые массивы Smartec STG-ES общей емкостью более 30Тб
	
	
	
	

	37
	Видеосервер (медиаконвертер)
	Дожнен обеспечивать хранение отснятых камерами материалов и их обработки, подключения монитора (через выход VGA) для «живого» наблюдения с поста охраны
	
	
	
	

	38
	Выключатель автоматический 
	марка ИЭК С6 Щиток
	
	
	
	

	39
	Дверной доводчик для внешних дверей
	Должно обеспечивать работоспособность более 500 000 циклов. Варианты установки: на дверное полотно, на дверную коробку, параллельный рычаг. Устойчивость к коррозии в соляном тумане более 250 часов, эксплуатации от -35 до +45 градусов. Две скорости регулировки доводчика
	
	
	
	

	40
	Доводчик дверной  
	TS-68
	
	
	
	

	41
	Доводчик дверной 
	DORMA TS-71
	
	
	
	

	42
	Жесткий диск 
	HDD SAS 4ТB
	
	
	
	

	43
	Жесткий диск 
	1 Тб SATA Hitachi
	
	
	
	

	44
	Извещатель звуковой разрушения стекла с каналом антимаскирования
	Должно обеспечивать обнаружение разрушения листовых стекол с последующей выдачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) или прибор приемно-контрольный (ППК) размыканием контактов исполнительного реле
	
	
	
	

	45
	Извещатель  пожарный ручной  
	ИПР513-10
	
	
	
	

	46
	Извещатель  пожарный ручной адресный 
	ИПР 513-3АМ исп.01
	
	
	
	

	47
	Извещатель магнитоконтактный 
	ИО 102-6
	
	
	
	

	48
	Извещатель объемный "коридорный" 
	EX 35T
	
	
	
	

	49
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный  
	ИО 102-5
	
	
	
	

	50
	Извещатель охранный магнитоконтактный  
	ИО 102-20 Б2П
	
	
	
	

	51
	Извещатель охранный объемный
	ИО 309-7 «Фотон-Ш»
	
	
	
	

	52
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный 
	ИО 409-8 «Фотон-9»
	
	
	
	

	53
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный 
	ИО 409-17/1 «Фотон-12»
	
	
	
	

	54
	Извещатель охранный оптико-электронный поверхностный адресный
	Должно обеспечивать обнаружение проникновения охраняемого пространства закрытого помещения и формирования сигнала тревоги в системах охранной сигнализации, накладной,IP41, дальность 10м, радиус 90гр.,88*60*40мм
	
	
	
	

	55
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 
	ИП 212-45
	
	
	
	

	56
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый  
	ИП 212-34А «ДИП-34А-01-01»
	
	
	
	

	57
	Извещатель пожарный ручной электроконтактный
	Должен обеспечивать формирование сигнала пожарной тревоги или запуска систем пожарной автоматики; тип извещателя: адресный; напряжение питания, B: 8…11; ток потребления, А: 0,6; степень защиты: IP40
	
	
	
	

	58
	Источник бесперебойного питания 
	APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 2U 230V
	
	
	
	

	59
	Каркас блочный 
	19” 6U с кроссплатой для установки 15 линейных блоков с крышкой
	
	
	
	

	60
	Комплексное устройство грозозащиты видеокамер
	Должна обеспечивать комбинированную универсальную грозозащиту видеокамер
	
	
	
	

	61
	Кнопка авар. выхода (зеленая/белая) 
	ИПР 513/101-1
	
	
	
	

	62
	Кнопка выхода 
	D680 QUADRA
	
	
	
	

	63
	Кнопка открытия двери
	питание AC/DC, IP66
	
	
	
	

	64
	Коммутатор 
	Cisco 24 PC-L
	
	
	
	

	65
	Коммутационный шкаф (включая: органайзеры, вент.панель, блок розеток) 
	Rittal 7820750 Корпус 24U 800*1200*800
	
	
	
	

	66
	Контроллер системы доступа 
	C2000-2
	
	
	
	

	67
	Контроллер двухпроводной линии 
	С2000-КДЛ
	
	
	
	

	68
	Коробка ответвительная
	Должна обеспечивать коммутацию кабельных проводников. С 6 кабельными вводами д.25мм, IP55, 100х100х50мм
	
	
	
	

	69
	Магистральный усилитель 
	Televes № 5308
	
	
	
	

	70
	Модуль порошкового пожаротушения 
	МПП (р) – 8В-И-ГЭ-УХЛ кат.3.1
	
	
	
	

	71
	Монитор 
	"Орион про"
	
	
	
	

	72
	Монитор видеонаблюдения 
	NEC MultiSync EA190M
	
	
	
	

	73
	Монитор видеодомофона  
	DPV-4MT
	
	
	
	

	74
	Монитор домофона
	Напряжение питания: 220В, 50 Гц; потребляемая мощность: max 18 Вт., в дежурном режиме 2 Вт; трубка монитора: ч/б с размером экрана по диагонали 4 дюйма (10см), тип CRT; система аудио-связи: дуплексная, с помощью трубки; линия связи: 4-х проводная; рабочая температура: -10 +40оС; габаритные размеры: 195 х 228 х 68 мм
	
	
	
	

	75
	Оповещатель звуковой (сирена)
	Сирена охранная состоит из передатчика сигнала тревоги и свето-звуковой сирены 110 дБ/м. со встроенным приемником радиосигнала от передатчика, которая питается от блока питания 12 VDC Сирена-И
	
	
	
	

	76
	Оповещатель пожарный световой 
	КОП-25 "Выход", «Стрелка»
	
	
	
	

	77
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) 
	БЛИК-С-24  тип 2
	
	
	
	

	78
	Оповещатель пожарный звуковой 
	«Стандарт»
	
	
	
	

	79
	Оповещатель пожарный свето- звуковой
	КОП-25ПC:  «Порошок уходи»
	
	
	
	

	80
	Оповещатель пожарный свето- звуковой
	Световой КОП-25П:  Порошок не входи» «Автоматика отключена»
	
	
	
	

	81
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) 
	КОП-25П: «Автоматика отключена»  (уличный)
	
	
	
	

	82
	Оповещатель свето-звуковой радиоканальный тип 1 
	Сирена-Р
	
	
	
	

	83
	Оповещатель световой табличный адресный "Выход" 
	С2000-ОСТ
	
	
	
	

	84
	Оповещатель охранно-пожарный световой «ВЫХОД» тип 1 
	Молния-12
	
	
	
	

	85
	Оповещатель речевой 
	10 Вт
	
	
	
	

	86
	Панель видеодомофона
	Напряжение питания: 220В, 50 Гц; потребляемая мощность: max 18 Вт., в дежурном режиме 2 Вт
	
	
	
	

	87
	Панель видеодомофона вызывная, накладная 
	DVC-201C
	
	
	
	

	88
	Панель расширения видеовходов
	Должно обеспечивать работу под управлением цифровой видеосистемы VideoNet 8 системы видеоконтроля на выделенной рабочей станцией на базе ПК.Поддержка одновременно 4 телекамер.Основные видеовходы поддерживают функцию автоматической регулировки усиления (AGC).Обеспечение максимального фреймрейта до 100 кадров в секунду, разрешение видеосигнала до 720х576 по стандарту CVBS (1.0Vp-p, 75 Ом)
	
	
	
	

	89
	Плата видеозахвата
	Должна обеспечивать оцифровку аналоговых (VHS или Hi-8) видеосигналов с дальнейшей записью на DVD/VCD диск и редактирования оцифрованного видео и создания собственного меню диска. Устройство совместимо с ОС Windows 7
	
	
	
	

	90
	Преобразователь интерфейса 
	С2000-Ethernet
	
	
	
	

	91
	Преобразователь интерфейсов 
	RS-232-RS-485
	
	
	
	

	92
	Прибор приемно-контрольный 
	 Сигнал 20П SMD
	
	
	
	

	93
	Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими         средствами пожаротушения и оповещателями 
	«С2000-АСПТ»
	
	
	
	

	94
	Проксимити карта с возможностью печати изображения
	Чип: Atmel® ATA5577M1330C, Объем памяти чипа: 363bit, Рабочая частота: 125kHz
	
	
	
	

	95
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный   
	С-2000М
	
	
	
	

	96
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный
	Информационное взаимодействие пульта с блоками осуществляется по проводной линии связи RS-485. Напряжение питания 11-28В, Количество входов питания 2, Линия связи для подключения блоков ИСО "Орион" до 3км, RS-485, количество подключаемых блоков, не более 127.  ЖК индикатор 2 строки х 16 символов, Количество разделов (защищаемых зон), не более 511, Количество сценариев управления, не более 255. Количество кодов пользователей, не более 2047. Объём журнала событий, не менее 32000
	
	
	
	

	97
	Пульт контроля и управления тип 1
	Болид С2000-М
	
	
	
	

	98
	Пьезосирена
	Должна обеспечивать до 2000 часов непрерывного звучания; сигнал: трель; монтируется на горизонтальную поверхность с помощью универсального кронштейна; ножевые контакты; Номинальное напряжение, В 6-15; Номинальный ток, мА 100; Рабочая частота, Гц 3000-3500; Вес, Гр 35; Рабочая температура, °С -40…+60
	
	
	
	

	99
	Разветвитель 
	TVSAT 5141
	
	
	
	

	100
	Рычаг 
	DORMA
	
	
	
	

	101
	Считыватель пластиковых карт 
	C2000Proxy
	
	
	
	

	102
	Табло "Выход"
	Оповещатель охранно-пожарный световой (светоуказатель)
	
	
	
	

	103
	Табло "Пожар"
	Оповещатель охранно-пожарный световой (светоуказатель)
	
	
	
	

	104
	Усилитель мощности 
	трансляционный одноканальный  JPA-120DP
	
	
	
	

	105
	Устройство коммутационное 
	УК-ВК/03
	
	
	
	

	106
	Устройство коммутационное тип 3
	RVI-IPN16/2-PRO-4K
	
	
	
	

	107
	Устройство контроля шлейфа 
	УКШ-1
	
	
	
	

	108
	Эл.магнитный замок
	усилие 300 кг
	
	
	
	

	109
	Эл.механический замок
	Для дверей открывающихся наружу. на правые, и левые двери. Замок всепогодный, морозостойкий, тип закрывания: цилиндр, кнопка. Дорнмасс (бэксет) регулируемый: 50-60-70-80 мм. Способы открывания: «кнопка», «ключ-кнопка», «только ключ». Питание: 12 Вольт,15Вт, 1,25А.
	
	
	
	

	110
	Электромагнитная защелка
	Должна обеспечивать разблокировку стандартных дверей при низком энергопотреблении. Ресурс: более 300 000 циклов с боковой нагрузкой 12 кг. Тип функционирования: Нормально открытая Порог разрушения: 4000кг, Наработка на отказ: 200000 циклов, Напряжение питания 12В DC, Ток потребления 0,2А, Размеры: 29,5Ч20,2Ч106,4 мм, Диапазон рабочих температур, °C: -25 .. +70.
	
	
	
	



Стоимость работ/услуг  ТР и АВР 
(не включенных в стоимость Планового ТО-1, ТО-2, ТО-3)
	№
	Перечень работ/услуг ТР/АВР
	Стоимость работ по замене (восстановлению), проводимых в рамках ТР, рублей (в том числе НДС 20 %)
	Стоимость 1ед. Услуги,  Руб, без НДС
	НДС 22%, Руб
	Всего Стоимость, Руб вкл. НДС 22%

	1
	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств СОТС
	
	 
	 
	 

	2
	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы СОТС
	
	 
	 
	 

	3
	Проверка системы СОТС в составе комплекса
	
	 
	 
	 

	4
	Ввод системы СОТС в работу в общий комплекс
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	5
	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств СКУД
	
	 
	 
	 

	6
	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы СКУД
	
	 
	 
	 

	7
	Ввод системы СКУД в работу в общий комплекс
	
	 
	 
	 

	8
	Проверка системы СКУД в составе комплекса
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	9
	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств СОТ
	
	 
	 
	 

	10
	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы СОТ
	
	 
	 
	 

	11
	Проверка системы СОТ в составе комплекса
	
	 
	 
	 

	12
	Ввод системы СОТ в работу в общий комплекс
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	13
	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств АПС
	
	 
	 
	 

	14
	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы АПС
	
	 
	 
	 

	15
	Проверка системы АПС в составе комплекса
	
	 
	 
	 

	16
	Ввод системы АПС в работу в общий комплекс
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	17
	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств СОУЭ
	
	 
	 
	 

	18
	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы СОУЭ
	
	 
	 
	 

	19
	Проверка системы СОУЭ в составе комплекса
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Стоимость  Планового ТО-1, ТО-2, ТО-3

	№
	Перечень работ/услуг ТО
	Цена Услуги ТО 
на 1 Объект, Руб, 
без НДС
	Кол-во ТO                           на 1 Объект 
за 1 год
	Стоимость ТО на 1 Объект/1 год, Руб без НДС
	НДС 22%, Руб
	Всего Стоимость, Руб, руб с НДС22%

	 
	Плановое Техническое Обслуживание Объекта (ТО 1-2)
	 
	 
	
	
	 

	ТО-1 и ТО-2
	ТО1 в составе ТО-2 для  СОТС
	
	4
	
	
	

	
	ТО1 в составе ТО-2 для СКУД
	
	4
	
	
	

	
	ТО1 в составе ТО-2 для СОТ
	
	4
	
	
	

	 
	Плановое Техническое Обслуживание Объекта (ТО 1-2-3)
	
	
	
	
	

	ТО-1
	ТО-1 АПС
	
	8
	
	
	

	
	ТО-1 СОУЭ
	
	8
	
	
	

	ТО-2
	ТО-2 АПС
	
	3
	
	
	

	
	ТО-2 СОУЭ
	
	3
	
	
	

	ТО-3
	ТО-3 АПС
	
	1
	
	
	

	
	ТО-3 СОУЭ
	
	1
	
	
	

	 
	 Всего: Стоимость ТО на 1 Объекта на 1 год
	 
	
	
	
	

	 
	 Количество Объектов
	 
	Количество Объектов
	
	
	3

	 
	 Итого: Стоимость ТО на 3 Объекта на 1 год 
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