Технические требования на поставку МТР
ОКПД 2: 27.40 Поставка светильников светодиодных

для нужд Кубанского филиала.
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1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 27.40 Поставка светильников светодиодных для нужд Кубанского филиала (далее продукция).
1.2. Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение обязательств по договору № 20-ККГЭС-СМР-2022 от 30.06.2022г., [ТПИР_УК_20-ККГЭС-СМР-2022] 02-09-01 Инженерно-технические средства защиты Плотина в рамках выполнения инвестиционного проекта K_T-1210-042», заключенного между Акционерным обществом «Управляющая компания ГидроОГК» (АО «УК ГидроОГК») и АО «Гидроремонт-ВКК».
2. Требования к продукции.

2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Светильник светодиодный - УСС 24 Магистраль Ш1-2


	шт.
	389

	 2.
	Светильник светодиодный - УСС 120 КАТАНА Ш2
	шт.
	7


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	5
	6

	1.
	Светильник светодиодный - УСС 24 Магистраль Ш1-2
	С даты подписания договора
	в течение 20 календарных дней с даты подписания договора

	2.
	Светильник светодиодный - УСС 120 КАТАНА Ш2
	
	


2.2 Требования к качеству продукции

                    Таблица 3. Требования к качеству продукции
 Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «ОКПД 2: 27.40 Поставка светильников светодиодных для нужд Кубанского филиала»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
	
	

	1.1        
	Светильник светодиодный
	
	
	

	1.1.1
	Вид
	УСС 24 Магистраль Ш1-2
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2
	Вид климатического исполнения
	УХЛ1
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3
	Световой поток, лм
	не менее 3000
	Указание характеристик
	
	

	1.1.4
	Напряжение, В
	не менее 170
	Указание характеристик
	
	

	
	
	не более 264
	
	
	

	1.1.5
	Тип тока
	АС
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.6
	Потребляемая мощность, Вт
	не более 28
	Указание характеристик
	
	

	1.1.7
	Степень защиты от внешних воздействий, IP
	не менее 67
	Указание характеристик
	
	

	1.1.8
	Комплектующие, 1 комплект
	скоба/кронштейн
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.9
	Категория освещения
	уличное освещение
	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	Светильник светодиодный
	
	
	

	1.2.1
	Вид
	УСС 120 КАТАНА Ш2
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2
	Вид климатического исполнения
	УХЛ1
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.3
	Световой поток, лм
	не менее 15000
	Указание характеристик
	
	

	1.2.4
	Напряжение, В
	не менее 160
	Указание характеристик
	
	

	
	
	не более 280
	
	
	

	1.2.5
	Тип тока
	AC
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.7
	Потребляемая мощность, Вт
	не более 120
	Указание характеристик
	
	

	1.2.8
	Степень защиты от внешних воздействий, IP
	не менее 67
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.9
	Комплектующие, 1 комплект
	скоба/кронштейн
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	Согласие с требованием
	
	

	2.1
	Гарантия
	Не менее 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД).

	
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	Согласие с требованием
	
	

	3.1
	Паспорт качества
	3 экземпляра (2 на бумажном носителе, 1 на электронном носителе)
	
	
	

	3.2
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	2 экземпляра
	
	
	

	3.3
	Сертификат страны происхождения (РФ)
	2 экземпляра
	
	
	

	3.4
	Упаковочный лист
	1 шт.
	
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	Согласие с требованием
	
	

	4.1
	Место поставки
	На склад Покупателя по адресу:

Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н,с.Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	
	

	4.2
	Условия поставки за счет средств Поставщика
	
	
	

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	
	

	4.5
	Доставка светильников должна соответствовать установленным требованиям. Порядок перевозки регламентируется ГОСТ 26653-2015. Процессе доставки необходимо обеспечить сохранность продукции, предотвратить смещение изделий и защитить от механических повреждений.
	
	
	


                         3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней             инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
                     3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
3

