













ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 25.93.15.120 Поставка сварочных электродов для выполнения работ на
Саяно-Шушенской ГЭС
(Лот № _____-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)





    1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД2 25.93.15.120 Поставка сварочных электродов для выполнения работ на
[bookmark: _Toc75446569]Саяно-Шушенской ГЭС (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
	Исполнение доходного договора:
- № 1310-785-2023/513-11-1 от 03.11.2023 «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»).

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Электроды ЦЛ-11 4мм СЗСМ, ESAB
	кг
	48

	2.
	Электроды ЦТ-28 4мм СЗСМ, ESAB
	кг
	15

	3.
	Электроды ЭА 395/9 3мм СЗСМ, ESAB
	кг
	73

	4.
	Электроды ЭА 395/9 4мм СЗСМ, ESAB
	кг
	35

	5.
	Электроды УОНИ 13/45 3мм СЗСМ, ESAB
	кг
	20

	6.
	Электроды угольные омедненные 13х455мм ESAB, Abicor Binzel
	шт
	100



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 25.93.15.120 Поставка сварочных электродов для выполнения работ на
Саяно-Шушенской ГЭС
	С даты подписания договора
	В течение 15 календарных дней с даты подписания договора
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[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc54785622]         2.2. Требования к качеству продукции
    Таблица 3. Требования к качеству продукции
	Наименование продукции (позиции № 1-6 Таблицы 1.):
Материалы для выполнения работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений Саяно-Шушенской ГЭС

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие
стандартам

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	 1.
	Электроды
	Производитель
	СЗСМ, ESAB
	ГОСТ
10052-75
ОСТ 5.9244-87

	
	
	Марка
	ЦЛ-11
	

	
	
	Диаметр
	4мм
	

	 2.
	Электроды
	Производитель
	СЗСМ, ESAB
	ГОСТ
10052-75
ОСТ 5.9244-87

	
	
	Марка
	ЦТ-28
	

	
	
	Диаметр
	4мм
	

	 3.
	Электроды
	Производитель
	СЗСМ, ESAB
	ГОСТ
10052-75
ОСТ 5.9244-87

	
	
	Марка
	ЭА 395/9
	

	
	
	Диаметр
	3мм
	

	 4.
	Электроды
	Производитель
	СЗСМ, ESAB
	ГОСТ
10052-75
ОСТ 5.9244-87

	
	
	Марка
	ЭА 395/9
	

	
	
	Диаметр
	4мм
	

	5.
	Электроды
	Производитель
	СЗСМ, ESAB
	ГОСТ 9467-75
ОСТ 5.9244-87

	
	
	Марка
	УОНИ 13/45
	

	
	
	Диаметр
	3мм
	

	 6.
	Электроды угольные омедненные
	Производитель
	ESAB, Abicor Binzel
	ТУ 16-757.034-86
(ИУС 03-87)

	
	
	Марка
	ВДК
	

	
	
	Диаметр
	13мм
	

	
	
	Длина
	455мм
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	Место поставки
	655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, д.103

	2.2.
	Приемка продукции
	Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-961-740-00-40

	2.4.
	[bookmark: _GoBack]Продукция, поставляемая согласно техническим требованиям, должна быть доставлена одной партией и отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями. Продукция должна быть промаркирована: иметь информационные бирки с данными о наименовании, габаритных размерах и веса поставляемого товара.

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1.
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта с указанием химического состава наплавленного метала; где применимо свидетельства аттестации НАКС; упаковочный лист на продукцию; сертификаты о происхождении продукции; иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, не ранее 2026г. изготовления. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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