Приложение № 4
к техническому заданию на Выполнение комплекса работ (включая поставку оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы) по созданию объекта 

 
Спецификация поставляемого оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Фабричная в блочно-модульном здании совмещенное с ОПУ размер: не менее 67,5*6,75 м.
	1
	Компл.

	2
	КПП ПС 110 кВ Фабричная (контрольно-пропускной пункт полной заводской готовности; размер: не менее 4,5*6,75 м.)
	1
	Компл.

	3
	Комплекс средств физической защиты ПС 110 кВ в составе системы контроля и управление доступом персонала (СКУД), периметральное видеонаблюдение и видеонаблюдение безопасности (видеонаблюдение за помещениями ЗРУ-6 кВ, РУНН, камер силовых трансформаторов), средства связи и оповещения, периметральное охранное, аварийное и эвакуационное освещение, ИБП,	системы защиты информации, пожарно-охранная сигнализация (ПОС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)
	1
	Компл.

	
	ЗИП, в том числе:
	
	

	4
	Комплект ЗИП № 1 на гарантийный период эксплуатации (на основное и вспомогательное оборудование в соответствии с нормативами заводов-изготовителей) (расшифровка см. Таблица №1.	Настоящего Приложения)
	1
	Компл.

	5
	Комплект масел, антифриза и других необходимыми техническими жидкостями для проведения пуско-наладочных работ для первичное заполнение систем оборудования
	1
	Компл.

	6
	Комплект ЗИП № 2 на гарантийный период эксплуатации (на основное и вспомогательное оборудование в соответствии с нормативами заводов-изготовителей) (расшифровка см. Таблица №1.	Настоящего Приложения)
	1
	Компл.
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Спецификация ЗИП
(расшифровка п.4, 6 Спецификация поставляемого оборудования)

	№ п/п
	Наименование оборудования (марка, производитель и пр.)
	Артикул
	Количество

	Состав Комплекта ЗИП № 1

	1
	Элемент ФЦОМ
	141203000006
	64

	2
	Элемент воздушного фильтра
	81265
	16

	3
	О-образное кольцо
	GB3452.1 387X5.3
	64

	4
	О-образное кольцо
	335x5.3 GB3452.1-HIIC
	4

	5
	О-образное кольцо
	GB3452.1 437X5.3
	8

	6
	О-образное кольцо
	GB3452.1 425X5.3
	4

	7
	Свеча зажигания
	DENSO GL3-5
	64

	8
	Шайба
	02.85.016
	8

	9
	О-образное кольцо
	06.81.138
	8

	10
	О-образное кольцо
	365X5.3 GB3452.1
	32

	11
	О-образное кольцо
	345x5.3 GB3452.1
	4

	12
	О-образное кольцо
	46.2X3.55GB3452.1-L
	4

	13
	О-образное кольцо
	56X3.55GB3452.1- L
	8

	14
	О-образное кольцо
	132X3.55 GB3452.1-L
	4

	15
	О-образное кольцо
	355x5.3 GB3452.1-L
	4

	16
	О-образное кольцо
	GB3452.1 387X5.3
	4

	17
	О-образное кольцо
	56x3.55 GB3452.1
	4

	18
	Прокладка
	14103110000C
	4

	19
	О-образное кольцо
	FKM9.6X2.4
	4

	20
	О-образное кольцо
	GB3452.1 425X5.3
	16

	21
	Выпускной клапан
	123A4002
	64

	22
	Сухарь/пряжка клапана
	15774003
	128

	23
	Седло впускного клапана
	14244026
	32

	24
	Седло выпускного клапана
	14244027
	32

	25
	Электрораспылительный клапан главной камеры сгорания Megasol-II-425A
	140133000000
	24

	26
	Электрический впрыскивающий клапан предкамеры Megasol-PCV
	141130000008
	24

	27
	Подузел обратного клапана
	203A00001
	16

	28
	Прокладка
	14103110000C
	16

	29
	О-образное кольцо
	FKM9.6X2.4
	16

	30
	Фильтроэлемент блока нагрева смазочного масла
	24201000000
	4

	31
	Уплотнение фильтра
	27/27-524-81V
	1

	32
	Механическое уплотнение
	YCB1.0-0.6
	1

	33
	Механическое уплотнение
	YCB0.6-0.6
	1

	34
	Фильтр элемента газа
	241141000002
	6

	35
	Датчик количества оборотов
	14113000000G
	4

	36
	Датчик количества оборотов
	14113000000H
	4

	37
	Датчик давления
	14113000000J
	4

	38
	Датчик давления
	14113000000L
	4

	39
	Датчик температуры
	14113000000N
	4

	40
	Датчик температуры
	14113000000S
	4

	41
	Датчик температуры
	14113000000M
	4

	42
	Датчик температуры
	14113000000P
	4

	43
	Датчик температуры
	14113000000E
	4

	44
	Датчик температуры
	14113000000F
	4

	45
	Датчик кислорода
	6016CWD1.13K.50
	4

	46
	Датчик давления
	211141000000
	4

	47
	Пневмостартер (левый)
	14046100000B
	4

	48
	Пневмостартер (правый)
	14046100000C
	4

	Состав Комплекта ЗИП № 1

	49
	ЗИП СОПТ ЗРУ-6кВ ГПЭС-2
	Компл
	1

	50
	ЗИП для ЗРУ 6кВ ГПЭС-2 в объёме, утвержденном заводом-изготовителем (в комплект запчастей должно входить оборудование, относящееся к расходному, или то, которое из практического опыта может потребовать замены в процессе монтажа, наладки и ввода оборудования в работу), в т.ч.:
МПЗ - не менее 1 шт. каждого типа, ТТ-6 кВ - не менее 1 шт. каждой градации по токам,
ТН-6 кВ - не менее 1 шт.,
ОПН-6 кВ - не менее 1 компл. каждой градации и т.д.
	Компл
	1

	51
	ЗИП к КРУ ГПЭС-2
	Компл
	1

	52
	ЗИП СОПТ ЗРУ-6кВ ПС
	Компл
	1

	53
	ЗИП для ЗРУ 6кВ ПС в объёме, утвержденном заводом-изготовителем (в комплект запчастей должно входить оборудование, относящееся к расходному, или то, которое из практического опыта может потребовать замены в процессе монтажа, наладки и ввода оборудования в работу), в т.ч.:
МПЗ - не менее 1 шт. каждого типа, ТТ-6 кВ - не менее 1 шт. каждой градации по токам,
ТН-6 кВ - не менее 1 шт.,
ОПН-6 кВ - не менее 1 компл. каждой градации и т.д.
	Компл
	1

	54
	ЗИП к КРУ ПС
	Компл
	1



