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Объект: «Устройство линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области»
Описание объекта: 
Работы выполняются в рамках капитального ремонта автомобильных дорог.
В состав работ по Объекту входят следующие этапы:

	№ этапа
	Наименование этапа

	1 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 2+494 – км 4+014 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.

	2 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 13+126 – км 13+668 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.

	3 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 15+970 – км 16+300 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.

	4 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 20+176 – км 20+929 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.

	5 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 38+245 – км 39+110 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.

	6 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4827 Мураиха-Хмелевицы км 0+000 – км 0+560 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.

	7 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4827 Мураиха-Хмелевицы км 0+860 – км 2+621 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.

	8 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4829 Верховское-Сява км 0+000 – км 0+569 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.

	9 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4849 Хмелевицы-Б.Свеча-Половинная км 0+000 – км 0+331 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.




Сроки выполнения работ:
Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 4 декабря 2026 года, в том числе по этапам:
	№ этапа
	Наименование этапа
	Срок выполнения работ по этапу

	1 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 2+494 – км 4+014 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.
	с даты заключения контракта по 25 ноября 2026г.

	2 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 13+126 – км 13+668 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.
	с даты заключения контракта по 25 ноября 2026г.

	3 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 15+970 – км 16+300 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.
	с даты заключения контракта по 25 ноября 2026г.

	4 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 20+176 – км 20+929 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.
	с даты заключения контракта по 4 декабря 2026г.

	5 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 38+245 – км 39+110 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.
	с даты заключения контракта по 4 декабря 2026г.

	6 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4827 Мураиха-Хмелевицы км 0+000 – км 0+560 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.
	с даты заключения контракта по 25 ноября 2026г.

	7 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4827 Мураиха-Хмелевицы км 0+860 – км 2+621 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.
	с даты заключения контракта по 4 декабря 2026г.

	8 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4829 Верховское-Сява км 0+000 – км 0+569 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.
	с даты заключения контракта по 4 декабря 2026г.

	9 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4849 Хмелевицы-Б.Свеча-Половинная км 0+000 – км 0+331 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.
	с даты заключения контракта по 4 декабря 2026г.




Объемы работ.
Выполнить работы по Объекту, этапам в объёме и в сроки, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с перечнем нормативно-технических документов обязательных при выполнении работ (Приложение №1 к Техническому заданию), требованиями к качеству работ (Приложение № 2 к Техническому заданию), проекту сметы (Приложение №3 к Техническому заданию) и проектной документацией (Приложение № 4 к Техническому заданию).

Результат выполненной работы.
Результатом выполненной работы по Договору является завершенный капитальным ремонтом Объект, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, рабочей документации, проекта производства работ (далее – ППР), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Гарантия качества по сданным работам.
Исполнитель гарантирует 100% качество выполненных работ по Объекту, этапам.  Качество выполняемых работ должно соответствовать техническому заданию, перечню нормативно-технических документов обязательных при выполнении работ (Приложение №1 к Техническому заданию), требованиям к качеству работ (Приложение № 2 к Техническому заданию), проекту сметы (Приложение №3 к Техническому заданию) и проектной документацией (Приложение № 4 к Техническому заданию).
Гарантии качества распространяются на Объект в целом, все выполненные работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками, соисполнителями по настоящему Договору, применяемые материалы, конструкции, конструктивные элементы, сооружения.
Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов на Объекте и входящих в него сооружениях, оборудовании, материалах и работах составляет (по каждому из этапов):
- 1 (один) год 
с даты подписания Заказчиком документа о приемке по соответствующему этапу, неотъемлемой частью которого является акт о приемке законченного капитальным ремонтом этапа.
Гарантийный срок устранения дефектов распространяется на объект и входящие в него сооружения, оборудование, материалы и работы.
Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта, в составе акта приемки законченного капитальным ремонтом Объекта.
Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. 

Приложение № 1 
к Техническому заданию

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ

	№ п/п
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1. 
	ГОСТ Р 8.000-2015
	Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения

	1. 
	ГОСТ Р 8.563-2009
	Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

	2. 
	ГОСТ Р 8.568-2017
	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

	3. 
	ГОСТ 12.0.003-2015
	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

	4. 
	ГОСТ 12.1.004-91
	Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

	5. 
	ГОСТ 12.1.010-76
	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

	6. 
	ГОСТ 12.2.011-2012
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные,  дорожные и землеройные. Общие требования безопасности

	7. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

	8. 
	ГОСТ Р 59053-2020
	Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения"

	9. 
	ГОСТ 17.2.1.01-76* (СТ СЭВ 1366-78)
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу

	10. 
	ГОСТ Р 21.001-2021
	Система проектной документации для строительства. Общие положения.

	11. 
	ГОСТ 310.1-76
	Цементы. Методы испытаний. Общие положения

	12. 
	ГОСТ 310.2-76
	Цементы. Методы определение тонкости помола

	13. 
	ГОСТ 310.3-76
	Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема

	14. 
	ГОСТ 310.4-81
	Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии

	15. 
	ГОСТ 310.5-88
	Цементы. Метод определения тепловыделения

	16. 
	ГОСТ 310.6-2020
	Межгосударственный стандарт. Цементы. «Метод определения водоотделения»

	17. 
	ГОСТ 965-89
(СТ СЭВ 6086-87)
	Портландцементы белые. Технические условия

	18. 
	ГОСТ 969-2019
	Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия

	19. 
	ГОСТ 3344-83
	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

	20. 
	ГОСТ 4333-2021 (ISO2592:2017)
	Межгосударственный стандарт. Нефтепродукты. «Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле»

	21. 
	ГОСТ 5180-2015
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

	22. 
	ГОСТ 6139-2020
	Межгосударственный стандарт. «Песок для испытаний цемента. Технические условия»

	23. 
	ГОСТ 6665-91
	Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	24. 
	ГОСТ 32018-2012
	Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия

	25. 
	ГОСТ 7473-2010
(EN 206-1:2000)
	Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Технические условия

	26. 
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	27. 
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

	28. 
	ГОСТ 8269.1-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

	29. 
	ГОСТ 8735-88
	Песок для строительных работ. Методы испытаний

	30. 
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия

	31. 
	ГОСТ 9128-2013

	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	32. 
	ГОСТ 32496-2013
	Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия

	33. 
	ГОСТ 10060- 2012
	Бетоны. Методы определения морозостойкости

	34. 
	ГОСТ 31108-2020
	Межгосударственный стандарт. «Цементы общестроительные. Технические условия»

	35. 
	ГОСТ 10180-2012
	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

	36. 
	ГОСТ 10181-2014
	Смеси бетонные. Методы испытаний

	37. 
	ГОСТ 11052-74
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

	38. 
	ГОСТ 11501-78
	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы

	39. 
	ГОСТ 11503-74
	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости

	40. 
	ГОСТ 11504-73
	Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов

	41. 
	ГОСТ 11505-75
	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

	42. 
	ГОСТ 11506-73
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

	43. 
	ГОСТ 11507-78
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

	44. 
	ГОСТ 11508-74٭
	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком

	45. 
	ГОСТ 12071-2014
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

	46. 
	ГОСТ 12536-2014
	Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава

	47. 
	ГОСТ 12730.0-2020
	Межгосударственный стандарт. Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

	48. 
	ГОСТ 12730.1-2020
	Межгосударственный стандарт. Бетоны. Методы определения плотности

	49. 
	ГОСТ 12730.2-2020
	Межгосударственный стандарт. Бетоны. Метод определения влажности

	50. 
	ГОСТ 12730.3-2020
	Межгосударственный стандарт. Бетоны. Метод определения водопоглощения

	51. 
	ГОСТ 12730.4-2020
	Межгосударственный стандарт. Бетоны. Методы определения параметров пористости

	52. 
	ГОСТ 12730.5-2018
	Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

	53. 
	ГОСТ 12801-98
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	54. 
	ГОСТ 12852.0-2020
	Межгосударственный стандарт. Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний

	55. 
	ГОСТ 12730.1-2020
	Межгосударственный стандарт. Бетоны. Методы определения плотности

	56. 
	ГОСТ 12730.2-2020
	Межгосударственный стандарт. Бетоны. Метод определения влажности

	57. 
	ГОСТ 25485-89
	Межгосударственный стандарт. Бетоны ячеистые. Технические условия

	58. 
	ГОСТ 31359-2024
	Межгосударственный стандарт. Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия

	59. 
	ГОСТ 25485-2019
	Межгосударственный стандарт. Бетоны ячеистые. Общие технические условия

	60. 
	ГОСТ 12852.5-2020
	Межгосударственный стандарт. Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости

	61. 
	ГОСТ 12852.6-2020
	Межгосударственный стандарт. Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности

	62. 
	ГОСТ 13015-2012
	Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

	63. 
	ГОСТ 13087-2018
	Бетоны. Методы определения истираемости

	64. 
	ГОСТ Р ИСО 14001-2016
	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

	65. 
	ГОСТ 15467-79(СТ СЭВ 3519-81
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

	66. 
	ГОСТ 16504-81
	4Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

	67. 
	ГОСТ 17608-2017
	Плиты бетонные тротуарные. Технические условия

	68. 
	ГОСТ 18105-2018
	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.

	69. 
	ГОСТ 18180-72
	Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева

	70. 
	ГОСТ 19804-2021
	Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия

	71. 
	ГОСТ 20054-2016
	Трубы бетонные безнапорные, Технические условия

	72. 
	ГОСТ 22000-2023
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры

	73. 
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	74. 
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	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения устойчивости при хранении

	203. 
	ГОСТ Р 58952.9-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения расслоения

	204. 
	ГОСТ Р 58952.10-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения адгезии с минеральными материалами

	205. 
	ГОСТ Р 59120-2021
	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования

	206. 
	ГОСТ 12.1.007-76*
	Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

	207. 
	ГОСТ 25912-2015
	Межгосударственный стандарт. Плиты железобетонные предварительно напряженные для аэродромных покрытий. Технические условия

	208. 
	ГОСТ 27751-2014
	Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения

	209. 
	ГОСТ 32825-2014
	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений

	210. 
	ГОСТ 32836-2014
	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования

	211. 
	ГОСТ 32869-2014
	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий

	212. 
	ГОСТ 32960-2014
	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения

	213. 
	ГОСТ 33078-2014
	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием

	214. 
	ГОСТ 33100-2023
	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог

	215. 
	ГОСТ 33101-2014
	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. Методы измерения ровности

	216. 
	ГОСТ 33148-2014
	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Технические требования

	217. 
	ГОСТ 33149-2014
	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог в сложных условиях

	218. 
	ГОСТ 33220-2015
	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию

	219. 
	ГОСТ 33382-2015
	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация

	220. 
	ГОСТ 33388-2015
	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации

	221. 
	ГОСТ 33475-2015
	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации

	222. 
	ГОСТ Р 55028-2012
	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения

	223. 
	ГОСТ Р 58349-2019
	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Методы измерения толщины слоев дорожной одежды

	224. 
	ГОСТ Р 58407.5-2019
	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный. Методы отбора проб из уплотненных слоев дорожной одежды

	225. 
	ГОСТ Р 58577-2019
	Национальный стандарт Российской Федерации. Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов

	226. 
	ГОСТ 32755-2014
	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ

	227. 
	ГОСТ 32756-2014
	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ

	228. 
	
	КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ Пособие для инженерно-технических работников мостостроительных организаций (Государственный проектный и проектно-конструкторский институт по проектированию строительства мостов (Гипростроймост))

	229. 
	ГОСТ 5264-80*
	Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

	230. 
	Приказ Ростехнадзора от15.12.2020 N 535
	Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций

	231. 
	СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012
	Стандарт организации. Строительные конструкции металлические. Болтовые соединения. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ

	232. 
	ГОСТ 5686-2020
	Межгосударственный стандарт. Грунты. Методы полевых испытаний сваями

	233. 
	СТО-ГК "Трансстрой" 0122018
	Стальные конструкции мостов. Заводское изготовление


	234. 
	СТО-ГК "Трансстрой" 005 2018
	Стальные конструкции мостов. Технология монтажной сварки


	235. 
	СТО 136-2009
	Специальные вспомогательные сооружения и устройства для строительства мостов

	236. 
	СП 129.13330.2019
	Свод правил. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

	237. 
	СП 31.13330.2021
	Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

	238. 
	ГОСТ Р 58818-2020
	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения. Проектирование, конструирование и расчет

	239. 
	ГОСТ 22689-2014
	Межгосударственный стандарт. Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации. Технические условия

	240. 
	ГОСТ 31416-2009
	Межгосударственный стандарт. Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия

	241. 
	ПНСТ 542-2021
	Предварительный национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие дорожные одежды. Правила проектирования

	242. 
	ГОСТ Р 58406.1-2020
	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия

	243. 
	ГОСТ Р 58406.2-2020
	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия

	244. 
	ГОСТ Р 58406.3-2020
	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения стойкости к колееобразованию прокатыванием нагруженного колеса

	245. 
	ГОСТ Р 58406.4-2020
	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Приготовление образцов-плит вальцовым уплотнителем

	246. 
	ГОСТ Р 58406.5-2020
	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения истираемости

	247. 
	ГОСТ Р 58406.6-2020
	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения предела прочности на растяжение при изгибе и предельной относительной деформации растяжения

	248. 
	ГОСТ 32703-2014
	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования

	249. 
	ГОСТ Р 59864.1-2022
	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Земляное полотно. Технические требования"

	250. 
	ГОСТ Р 59864.2-2022.
	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Земляное полотно. Методы измерения геометрических параметров"




Примечание: в ходе исполнения договора должны использоваться актуальные редакции нормативно-технических документов. Кроме того, при исполнении договора могут учитываться вновь вводимые и/или не указанные в настоящем приложении нормативно-технические документы.                       
                          
































Приложение № 2
к Техническому заданию

Требования к качеству работ

Работы выполняются в рамках капитального ремонта автомобильных дорог.
В состав работ по Объекту входят следующие этапы:
	№ этапа
	Наименование этапа

	1 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 2+494 – км 4+014 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.

	2 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 13+126 – км 13+668 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.

	3 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 15+970 – км 16+300 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.

	4 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 20+176 – км 20+929 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.

	5 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 38+245 – км 39+110 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.

	6 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4827 Мураиха-Хмелевицы км 0+000 – км 0+560 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.

	7 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4827 Мураиха-Хмелевицы км 0+860 – км 2+621 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.

	8 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4829 Верховское-Сява км 0+000 – км 0+569 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.

	9 этап
	Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4849 Хмелевицы-Б.Свеча-Половинная км 0+000 – км 0+331 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области.


Работы по Объекту, этапам необходимо выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, требованиями по безопасности дорожного движения к линиям освещения на автомобильных дорогах, а также проектной документацией, являющейся неотъемлемой частью в виде отдельных файлов.
Подрядчик при выполнении работ по Договору должен иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (подтверждаемый копиями договоров аренды, лизинга, кредитных договоров и т.п.) к основным видам техники и оборудования, необходимым для выполнения комплекса работ по Договору.
Подрядчик обязан использовать на объекте только материалы и конструкции, имеющие соответствующие сертификаты (при условии, что указанные материалы и конструкции подлежат обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством), паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество и прошедшие входной контроль.
Для выполнения работ Подрядчик обязан иметь собственную зарегистрированную освидетельствованную электролабораторию или договор на оказание услуг зарегистрированной освидетельствованной электролабораторией.
При производстве работ Подрядчик обязан выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, охране окружающей среды и безопасности выполнения работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами.
Требования к товарам (при выполнении работ предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом договора):
	№ п/п
	Товар, предлагаемый к использованию при выполнении работ
	Показатель (параметр)
	Минимальные, максимальные, неизменяемые значения (диапазон значений) показателей

	     1
	Стойки железобетонные
	Марка стойки
	СВ95-3

	2
	Стойки железобетонные
	Марка стойки
	СВ110-5

	
3
	Самонесущий изолированный провод
	Марка провода
	СИП2 3х25+1x35

	
	
	Соответствие
	ГОСТ 31946-2012

	4
	Светильник консольный

	Тип светильника
	Уличный для дорожного освещения

	
	
	Тип лампы
	Светодиодный

	
	
	Мощность, Вт
	Не более 90

	
	
	Световой поток, лм
	Не менее 8000

	5
	Светильник консольный

	Тип светильника
	Уличный для дорожного освещения

	
	
	Тип лампы
	Светодиодный

	
	
	Мощность, Вт
	Не более 150

	
	
	Световой поток, лм
	[bookmark: _Hlk167182113]Не менее 22000


Примечание:
1. Любое упоминание на товарные знаки материалов, оборудования, конструкций в составе проектной документации, включая ее сметную часть, и (или) сметы договора подразумевает возможность их замены участником закупки на эквивалентные (соответствующие или превосходящие по качественным характеристикам) при соблюдении ограничений нормативных правовых актамов Российской Федерации в области импортозамещения;
2. Наименование материалов, оборудования, конструкций в составе проектной документации, включая ее сметную часть и (или) проекта сметы контракта, содержащие товарные знаки, использованы заказчиком для определения начальной (максимальной) цены Договора.
3. Все товарные знаки (указание на конкретных производителей), указанные в составе проектной документации, включая ее сметную часть и (или) проекта сметы договора, необходимо считать сопровождаемыми словами «или эквивалент».
4. Запрос не содержит положений, запрещающих осуществлять замену предусмотренных в составе проектной документации, включая ее сметную часть и (или) проекта сметы контракта товаров (материалов, конструкций, оборудования), используемого при выполнении работ, на аналогичное (эквивалентное).
5. Товары, указанные в составе проектной документации, включая ее сметную часть и (или) проекта сметы договора, являются используемыми при выполнении работ. Указанные товары не передаются заказчику по товарной накладной или акту передачи, не принимаются к бухгалтерскому учету заказчика в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а являются строительными и расходными материалами, которые используются в ходе выполнения работ.

Проект производства работ (далее - ППР).
На основании и в соответствии с переданной Заказчиком Проектной документации Подрядчик обязан разработать Проекты производства работ (далее – ППР). 
Подрядчик обязан представить Заказчику проекты производства работ не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала производства конкретного вида работ.
При исполнении Договора стороны руководствуются Перечнем нормативно-технических документов (Приложение № 1 к Техническому заданию).
В течение 15 рабочих дней с даты получения документов, Заказчик рассматривает проекты производства работ, подписывает акт сдачи-приемки или дает мотивированный отказ.
Проекты производства работ (далее – ППР) разрабатываются Подрядчиком на основании Проекта, Технического задания и Перечня нормативно-технических документов (Приложение № 1 к Техническому заданию), в соответствии с МДС 12-81.2007.
ППР предоставляются Заказчику на бумажном носителе и в форме электронного документа в формате, согласованном с Заказчиком.
ППР должны содержать следующие документы:
- календарный план производства работ (помесячный – с учетом сроков выполнения работ), с указанием стоимостного и физического выражения объема работ, подлежащего выполнению в период каждого расчетного месяца.
- график поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов (с указанием поставщика, карьера, месторождения);
-  график потребности в рабочих кадрах;
-  график потребности в основных строительных машинах;
- технологические карты, определяющие состав операций, требования к качеству, трудоемкость, ресурсы и мероприятия по безопасности на технологические процессы по видам работ, согласно ведомости объемов и стоимости работ;
- технологическая карта на геодезические разбивочные работы;
-  схемы организации движения и ограждения мест выполнения работ;
-  схему производства работ с установкой знаков на период выполнения работ;
-  мероприятия по охране труда и безопасности;
-  карты (схемы) на контроль качества работ;
- перечень исполнительной производственно-технической документации, составляемой в процессе выполнения работ;
- перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта скрытых работ;
- перечень ответственных конструкций, подлежащих промежуточной приемке с составлением акта,
- пояснительную записку, содержащую основные решения, природоохранные мероприятия, мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.
Рабочие чертежи в составе ППР и исполнительной документации оформляются в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 и ГОСТ 21.701-2013.
ППР должен быть сформирован в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004».
Технологические карты в составе Проекта производства работ должны соответствовать "ОДМ. Технологические карты на устройство земляного полотна и дорожных одежд", введённым в действие распоряжением Министерства транспорта РФ от 23.05.2003 № ОС-468-р.







Приложение № 3 
к Техническому заданию



Сметная документация

(ZIP-архив отдельным файлом)










































Приложение №4 
к Техническому заданию



Проектная документация


Выполнение работ по устройству линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области

 
(ZIP-архив отдельным файлом)





