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	№
п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Модуль аналогового ввода
	Q68AD-G 
	шт
	4

	2. 
	Кабель
	Q40CBL-3M с разъемом D-SUB 40pin 
	шт
	4
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Модуль аналогового ввода Q68AD-G 
	С даты подписания            договора
	
Не позднее 60 календарных дней с даты подписания договора

	2
	Кабель Q40CBL-3M с разъемом D-SUB 40pin 
	
	




2
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Наименование продукции: Модуль аналогового ввода с соединительным кабелем
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	[bookmark: _GoBack]Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Q68AD-G; Число каналов -8; Диапазон входного сигнала: напряжение -10В/+10В; ток 0/+20 мА; суммарная погрешность ±0,1%; максимальное время преобразования 10мс/канал;
соединительная клемма – 40 контактный разъём с передней стороны; применимый размер провода 0,3 мм²; потребление энергии от внутреннего источника питания (5В DC) – 460 мА; 
вход по напряжению: от 0 до 10 В — 0,625 мВ (16 разряда); от 0 до 5 В — 0,416 мВ (16 разряда); от 1 до 5 В — 0,333 мкВ (16 разряда); от -10 до 10 В — 0,625 мВ (16 разряда); разрешение, задаваемое пользователем — 0,333 мВ (16 разряда); вход по току: от 0 до 20 мА — 1,66 мкА (16 разряда), от 4 до 20 мА — 1,33 мкА (16 разряда); 
 масса 0,16 кг; размеры (Ш*В*Г) -27,4мм*102мм*90мм.
	



Согласие с требованием
	



-
	



-

	1.2. 
	Кабель Q40CBL-3M для QX71/QY41; 40-pin (A6CON-type), экранированный; соединительный, тип- 40 CORE А6CON4/OPEN END; длина – 3м
	Согласие с требованием
	
	



	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	
Требования к безопасности товара
	Качество поставляемого товара должны удовлетворять требованиям, соответствующим государственным стандартам 
	
Согласие с требованием
	

-
	

-

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
-//-
	
-//-
	
-//-

	3.1. 
	
Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 629404, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62
	
Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc140497945][bookmark: _Toc140501426][bookmark: _Toc140590259]
-
	
-

	3.2. 
	

Требования к упаковке
	Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок и длительного хранения
	

Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc140497946][bookmark: _Toc140501427][bookmark: _Toc140590260]

-
	

-

	3.3. 
	Требования к доставке
	Поставка Товара осуществляется одной партией в Место поставки
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc140497947][bookmark: _Toc140501428][bookmark: _Toc140590261]-
	-

	3.4. 
	
Требования к приемке
	При приемке товара, входной контроль будет выполнятся Покупателем с целью оценки их соответствия настоящим ТТ.
	
Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc140590262]
-
	
-

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	


Требования к сроку гарантий качества товара
	
Гарантийный срок на поставленный товар устанавливается в пределах срока, установленного заводом- изготовителем и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12, или универсального передаточного документа (УПД).
	


Согласие с требованием
[bookmark: _Toc140497951][bookmark: _Toc140501432][bookmark: _Toc140590266]


	


-
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-
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	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	



Документы, передаваемые вместе с товаром
	Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: 
· руководство по эксплуатации;
· товарно-транспортную накладную в соответствие с приложением № 4 Постановления Правительства РФ от 21.12.2020г. № 2200;
· накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
	




Согласие с требованием
	




-
	




-

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Общие требования к поставляемым товарам
	Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. 
	
Согласие с требованием
	
-
	
-




Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме указанной ниже.
Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Форма коммерческого предложения

	№
п/п
	Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги)
	Страна происхождения товара
	Производитель продукции
	Наименование реестра и номер реестровой записи(если применимо)
	Ед. изм.
	Количество
	Цена одной единицы продукции,
руб. без НДС
	Итоговая стоимость позиции,
руб. без НДС

	1. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого без НДС:
	

	
	Кроме того, НДС:    ___%
	

	
	Итого с НДС:
	




_________________________________                         _________________                ____________________________________________________
        (должность подписавшего)	 (подпись)	                      (И.О. Фамилия)


