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1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc184220612]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.30.23 Поставка системы проводной связи для нужд Волжского филиала (далее — Продукция)
1.2. [bookmark: _Toc184220613][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции: 
[bookmark: _Toc184220614_Копия_1]Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ на Волжской ГЭС для исполнения Договора  № 4-ТПиР-ПРИ-БЕЗ-2018/ВЖ43/18 от 27.03.2018 г. «Модернизация комплексной системы безопасности филиала ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС» им. Ф.Г. Логинова», заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

2. [bookmark: _Toc184220615][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc184220616]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc184220617]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc184220618][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	2
	4
	5

	1.1
	Кабель телефонной связи ПРППМ 2х0,9
	м
	199

	1.2
	Кабель телефонный ТППэп-НДГ 5х2х0,4

	м
	5 187

	1.3
	Кабель телефонный ТППэп-НДГ 20х2х0,4

	м
	2 800

	1.4
	Настенный шкаф 507х507х231 с вертикальным расположением кассеты и плат Шкаф 4U DX-500-BX-96
	шт
	1

	1.5
	Кассета с кросс-платой (19"/4U) с блоком питания Кассета DX-500N-Cr-64D
	шт
	1

	1.6
	Модуль управления (абонентский кластер) (исп.C) для конфигурации Dual с двумя ИКМ- трактами. Поддерживает ведомственные протоколы сигнализаций. Закупка дополнительных лицензий не требуется Модуль DX-500L-ADK DUAL-C
	шт
	2

	1.7
	Гибридный модуль на шестнадцать внутренних аналоговых абонентов и восемь цифровых портов Upo Модуль электронный DX-500N-16S/8UpN
	шт
	2

	1.8
	Модуль на 16 внутренних аналоговых абонентов Модуль электронный DX-500N-16S
	шт
	1

	1.9
	Модуль на 16 внутренних аналоговых абонентов (устанавливается на модуль 16S) Модуль электронный DX-500N-16SD
	шт
	1

	1.10
	Кабель для модулей расширения, длина 5 м Кабель DX-Cabl-AK-S-5 верхний
	шт
	2

	1.11
	Кабель для модулей расширения, длина 5 м Кабель DX-Cabl-AK-S-5 нижний
	шт
	2

	1.12
	Кабель для модулей ADK DUAL, длина 5 м Кабель ADK-5
	шт
	2

	1.13
	Цифровой пульт (комплект цифрового пульта связи, 6-строчный дисплей с подсветкой и регулируемым наклоном, 8 предустановленных клавиш, 6 свободно программируемых клавиш, клавиши быстрого набора и клавиши переключения линий, полнодуплексная громкая связь, разъем для подключения гарнитуры, USB-разъем) PS-OS40T
	шт
	2

	1.14
	Консоль к цифровому пульту (комплект приставки на 90 клавиш к цифровому пульту на базе OpenStage Busy Lamp Field 40 с блоком питания) PS-OS90
	шт
	2

	1.15
	Аппарат телефонный Телта-2125ЦБ, прямая связь, без НН, настольное исполнение Телта-2125ЦБ
	шт
	11

	1.16
	Антивандальный всепогодный промышленный телефон Termit PublicPhone WHS101HL
	шт
	25

	1.17
	Преобразователь интерфейсов 2 порта RS232 - Ethernet (предназначен для управления УПАТС через Ethernet) GL-MC-UTPRS2-232
	шт
	1

	1.18
	Блок питания для преобразователя MDR-20-24
	шт
	1

	1.19
	Автономный аудиорегистратор Smart Logger BOX STC-H730
	шт
	1

	1.20
	Автономный аудиорегистратор Smart Logger BOX STC-H732
	шт
	1

	1.21
	Сервер централизованного сбора, хранения и анализа аудиоинформации многоканальной системы записи переговоров, регистрации и архивирования звуковых сигналов
	шт
	1

	1.22
	Программное обеспечение для конфигурирования и администрирования УПАТС «МиниКом DX-500» DX-РМО-ПО
	шт
	1

	1.23
	Коробка распределительная на 200 пар DB-200P
	шт
	1

	1.24
	Плинт LSA-PLUS 2/10 с размыкаемыми контактами DM-10P
	шт
	1

	1.25
	Размыкаемый модуль на 1 пару с защитой по перенапряжению, 250В МВТ-1Н
	шт
	50

	1.26
	Коробка распределительная на 30 пар O-DB-30P
	шт
	11

	1.27
	Розетка телефонная BLANCA наружная телефонная RJ11, с изолирующей пластиной, молочный
	шт
	12

	1.28
	Телефонный коннектор NIKOMAX RJ11/6P4C NMC-RJ64RE06UC1-100
	шт
	100

	1.29
	Короб с направляющими, белый TA-GN 100x40
	м
	40


2.1.2. [bookmark: _Toc184220619][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446577]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc184220620][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	ОКПД2 26.30.23 Поставка системы проводной связи для нужд Волжского филиала
	С даты подписания договора
	В течение 60 календарных дней, с даты подписания договора*

	*сроки установлены согласно требованиям договора подряда указанного в п.1.3


2.2. [bookmark: _Toc184220621][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446580]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc184220622]Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции: ОКПД2 26.30.23 Поставка системы проводной связи для нужд Волжского филиала
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1
	Радиостанция носимая Пульсар 146-174 МГц, без дисплея и клавиатуры, 16 каналов, GPS, акселерометр (ТСВР.464115.004.1341-01.99.0006.0100), в составе: АНТ 160-174 МГц (АРН-03), АКБ Li-Ion 2500 мАч (БА-01), ЗУ с адаптером 220В (УЗ-2Л), заглушка разъема, клипса крепления на ремне РНД-500.Д1
	30 шт.
	
	

	1.2
	Батарея аккумуляторная Li-Ion 2500мАч, 7.4В, без клипсы (ТСВР.469417.046-01.0006.0100) для не взрывозащищенных
радиостанций РНД-500 БА-01
	30 шт.
	
	

	1.3
	Устройство зарядное (шестиместное) УЗ-2Л6М
	6 шт.
	
	

	1.4
	Манипулятор выносной (ТСВР.467292.002.0006.0100) для не взрывозащищенных носимых радиостанций РНД-500 МВ-01
	30 шт.
	
	

	1.5
	Чехол защитный кожаный с петлей для крепления на ремень (ТСВР.305636.003) для носимых радиостанций РНД-500 без дисплея и клавиатуры ЧЗ-02
	30 шт.
	
	

	1.6
	Комплект для программирования носимых радиостанций Пульсар РНД и возимых РВД (ТСВР.465235.102.0006.0100) СПРС КПАУ-03
	1 шт.
	
	

	1.7
	Радиостанция возимая Пульсар 146-174 МГц, цифровой дисплей, 99 каналов, GPS (ТСВР.464115.010.1110- 10.99.0006.0100), в составе: Микрофон выносной (МВ-02),Кабель питания (КПВР-01), Антенна GPS, Скоба крепления
с винтами, 2 запасных предохранителя РВД-2500.Д1
	1 шт.
	
	

	1.8
	Антенна базовая ANLI 150-174МГц, 6,5dBi? 300W max A300MV
	1 шт.
	
	

	1.9
	Комплект РЧ кабеля (15м), разъемы, стяжки, грозоразрядник для подключения внешней антенны к стациоанарной радиостанции РЧ
	1 шт.
	
	

	1.10
	Источник бесперебойного питания Волна БПП 3/20 для стационарных радиостанций Волна ББП-3/20
	2 шт.
	
	

	1.11
	Резервный АКБ 12В/12Ач 1212
	1 шт.
	
	

	1.12
	Телескопический кронштейн для мачт 500-800 мм ZML10D-MB-03-800
	2 шт.
	
	

	1.13
	Мачта телескопическая 6,0 м MT4538326
	1 шт.
	
	

	1.14
	Аппаратно-программный комплекс в составе: - Лицензия Radiusip Ядро для работы в конвенциональных и транковых системах Tier 2, Tier 3 (1 диспетчерская консоль, 1 радиосервер , 50 абонентских лицензий, годовая подписка на обновления, включая техническую поддержку Стандартный пакет); - Модуль подключения радиостанции к серверу; - Z0907071 Сервер в корпусе высотой 1U НИКС aS7000/1U (Xeon E-2478/ 64 Гб/ 2 x 960 Гб SATA SSD), операционная система семейства Linux RAD-C0001
	1 шт.
	
	

	1.15
	ИБП RT-Series 2кВА UPS202R2 RT2B035
	1 шт.
	
	

	1.16
	Батарейный модуль BBU042 B109535
	1 шт.
	
	

	1.17
	Шкаф коммутационный напольный, стеклянная передняя дверь, 18U, 600x920x800 мм ШТК-Э-18.6.8-13АА
	1 шт.
	
	

	1.18
	Модуль вентиляторный, 3 вентилятора с терморегулятором R-FAN-3T
	1 шт.
	
	

	1.19
	Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный КВ-Щ-55.210А
	1 шт.
	
	

	1.20
	Комплект крепежа ЦМО КМ-2-25
	1 шт.
	
	

	1.21
	Кабельный органайзер горизонтальный 19" 1U, с щеточным вводом, металлический, цвет серый (RAL7035) SH-J004A-GY
	1 шт.
	
	

	1.22
	Модульная патч-панель 19", 16 портов, 1U, для неэкранированных модулей PLB-16
	1 шт.
	
	

	1.23
	Корпус внешней настенной розетки на 1 Keystone MB-1
	1 шт.
	
	

	1.24
	Вставка Keystone Jack RJ-45, категория 5е, заделка тип 110, белая Cabeus KJ-RJ-Cat.5e-90
	2 шт.
	
	

	1.25
	Патч-корд U/UTP, категория 5е, 2xRJ45/8p8c, неэкранированный, серый, LSZH, 2м PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-LSZH
	3 шт.
	
	

	1.26
	Рабочая станция G6100M (Core i3-10105F / 8 Гб / 1 Тб SSD/ 4 Гб T400/ DVDRW) G637XLQi
	1 шт.
	
	

	1.27
	Монитор Aqview B24F1 24" (АМПР.463131.001) (23.8", 1920x1080, 75Hz, 250cd/m2, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDVI, 1xAu; AQU-MON-B24F1
	1 шт.
	
	

	1.28
	Источник бесперебойного питания СИПБ1,2БА.6-11/ЛИ
	1 шт.
	
	

	1.29
	Подставка под блок компьютера БК2
	1 шт.
	
	

	1.30
	TMC 40x17 Мини-канал, 2м 00351
	3 шт.
	
	

	1.31
	Труба жесткая стальная оцинкованная Ø32 32х3х1000 II ГОСТ 10704-91 А-Ст3сп ГОСТ 10705-80
	1 м.
	
	

	1.32
	Пена двухкомпонентная огнезащитная, баллон 330 мл DN1201
	2 шт.
	
	

	1.33
	Зажим кабельный для С-профиля, диаметр кабеля 6-12 мм SQ0804-0040
	10 шт.
	
	

	1.34
	С-образный профиль 41х41, L300, толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный BPL4103HDZ
	10 шт.
	
	

	1.35
	Стальные хомуты-стяжки Gigant нерж. с полимерным покрытием 7,9x300мм 123947
	10 шт.
	
	

	1.36
	Усиленный анкер с болтом М10, горячеоцинкованный CM461065HDZ
	26 шт.
	
	

	1.37
	Кабель симметричный парной скрутки четырехпарный UTP-4P-Cat.5e-
	12 м.
	
	

	2
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	Согласие с требованием
	

	2.1
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	Согласие с требованием
	

	3.1
	Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:
    • Сертификат качества в 2 экз.;
    • Технический паспорт на русском языке в 2 экз.;
    • Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 2 экз.;
    • Упаковочный лист на Продукцию 2 экз.;
    • иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Сертификат о происхождении товара, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
    • Обязательные первичные документы:
    • Товарно-транспортную накладную формы №1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.;
    • Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз.
	
	

	  4
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	Согласие с требованием
	

	4.1
	Место поставки
404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС».
	
	

	4.2
	Приемка продукции
Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00
	
	

	4.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	  5
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	Согласие с требованием
	

	5.1
	Продукция должна соответствовать требованиям: Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011.
Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	
	



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

