
Технические требования к продукции
 (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках поставляемой продукции) 

	№ п/п
	Наименование
	Марка
	Технические характеристики (описание)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	1
	Трос для оттяжки стальной оцинкованный диаметр 13 мм

	-
	Трос для оттяжки стальной оцинкованный диаметр диаметр 13 мм

	м
	944

	2
	Трос стальной оцинкованный диаметр 8 мм
	-
	Трос стальной оцинкованный диаметр 8 мм
	м
	2735

	3
	Хомут для троса 8мм

	DIN 741
	Хомут для троса 8мм DIN 741
	шт
	326

	4
	Хомут для троса 13мм

	DIN 741
	Хомут для троса 13мм DIN 741
	шт
	726

	5
	Сталь угловая 40х40х4 мм

	09Г2С
	Сталь угловая 40х40х4 мм ГОСТ 535-2005
	м
	106

	6
	Шпилька резьбовая М12 оцинкованная

	DIN 975
	Шпилька резьбовая М12 оцинкованная

	м
	106

	7
	Гайка шестигранная оцинкованная М12

	DIN 934
	Гайка шестигранная оцинкованная М12

	шт
	1408

	8
	Цепь с длинным звеном DIN 763 диаметр 6,0 мм (звено вн. длина/нар. ширина 42/24мм) FORCE LIFTING

	FORCE LIFTING
	Цепь с длинным звеном DIN 763 диаметр 6,0 мм (звено вн. длина/нар. ширина 42/24мм) FORCE LIFTING
	м
	52

	9
	Коуш для троса DIN 6899 оцинкованный
для троса  8 мм

	DIN 6899
	Коуш для троса DIN 6899 оцинкованный
для троса диаметром 8 мм

	шт.
	111

	10
	Талреп усиленный DIN 1480 крюк-кольцо М16

	DIN 1480
	Талреп усиленный DIN 1480 крюк-кольцо М16

	шт.
	111

	11
	Резиновый шланг 25 мм

	Рукав УРТ
	Резиновый шланг Ду 25 мм ТУ 2554-001-22465588-2008

	м
	52

	12
	Сталь листовая Ст3пс ГОСТ 19903-74, 4 мм

	Ст3пс
	Сталь листовая Ст3пс ГОСТ 19903-74, толщина 4 мм

	м2
	19

	13
	Зажим прута универсальный (пластина 45х45мм) HZ PROxima

	HZ PROxima
	Зажим прута универсальный (пластина 45х45мм) HZ PROxima

	шт.
	143

	14
	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 ж/з

	ПуГВнг(А)-LS 1х16 ж/з
	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 ж/з

	м
	143

	15
	Болт с шестигранной головкой DIN933 оцинкованный М10x40 мм, в комплекте с гайкой и шайбой, 2 шт в пакете Zitar 114055

	Zitar 114055
	Болт с шестигранной головкой DIN933 оцинкованный М10x40 мм, в комплекте с гайкой и шайбой, 2 шт в пакете Zitar 114055
	шт.
	72



Условия поставки:

	Требования к поставке продукции
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.
По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах.

	Место поставки продукции
	676730, Амурская область, пгт Талакан, Склад ТМЦ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»

	Условия поставки
	Доставка продукции производится Поставщиком (транспортом поставщика, за его счет) на склад Заказчика

	Срок поставки
	Начало: день, следующий за днем подписания Сторонами договора.
Срок поставки  45 дней.

	Гарантийный срок
	Поставщик гарантирует соответствие продукции требованиям нормативно-технической документации (конструкторской документации) в течение гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, исчисляемого с даты подписания соответствующих актов, товарных накладных (ТОРГ-12), при соблюдении условий транспортирования, правил хранения на складе. При этом гарантийное обслуживание осуществляется специалистами поставщика бесплатно в течение всего указанного гарантийного срока.




