
Приложение № 2
к техническому заданию 
Выполнение комплекса работ (включая поставку оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы) по созданию объекта.

Спецификация поставляемого оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Быстровозводимые здания ГПЭС-2 (с помещениями ГПУ, газовой котельной, операторской, ЗРУ-6 кВ «ГПЭС-2» и т.д. - согласно Технического задания 
	1
	Компл.

	3
	Котельный модуль ГПЭС-2 с водогрейными котлами газ/дизель (суммарная мощность 24,13 МВт) согласно Технического задания 
	1
	Компл.

	5
	ЗРУ-6 кВ ГПЭС-2
	1
	Компл.

	6
	2КТП-6/0,4 кВ (с РУНН)
	1
	Компл.

	7
	Центральный тепловой пункт (отдельностоящий ЦТП) с насосным оборудованием, автоматикой и системой дистанционного управления согласно Технического задания 

	1
	Компл.

	8
	[bookmark: _GoBack]Тепловые камеры с электродвижками, автоматикой и системой дистанционного управления согласно Технического задания входит в стоимость Договора
	*
	

	9
	КПП	(контрольно-пропускной пункт	полной заводской готовности) ГПЭС-2
	1
	Компл.

	10
	Комплекс средств физической защиты в составе системы контроля и управление доступом персонала (СКУД), периметральное видеонаблюдение и видеонаблюдение безопасности (видеонаблюдение за помещениями ЗРУ-6 кВ, РУНН, камер силовых трансформаторов и помещения ГПА и котельной), средства связи и оповещения, периметральное охранное, аварийное и эвакуационное освещение, ИБП, системы защиты информации, пожарноохранная сигнализация (ПОС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 
	1
	Компл.

	11
	Система пожаротушения зданий и сооружений (необходимость уточнить проектом)
	1
	Компл.

	12
	ГРП ГПЭС-2 (с коммерческим узлом учета природного газа) с пунктом подготовки газа (необходимость уточнить проектом)
	1
	Компл.

	13
	ПГБ (1,2/0,6 МПа, с коммерческим узлом учета природного газа) и ГРП котельной
	1
	Компл.

	14
	Склад жидкого топлива с площадкой топливозаправщика согласно Технического задания 
	1
	Компл.

	15
	АСУТП ГПЭС-2 (со SCADA-системой)
	1
	Компл.

	16
	АИИС КУЭ (электроэнергия, природный газ, тепло)
	1
	Компл.

	17
	АСТУ ТЭР ГПЭС-2
	1
	Компл.

	18
	ССПИ [2 (два) канала связи и передачи информации: в БашРДУ (г. Уфа), ЦДП ПО «СЭС» ООО «Башкирэнерго» (г. Сибай) и ПС 110 кВ Рудничная]
	1
	Компл.

	19
	Оборудование для	реконструкции объектов электросетевого хозяйства ООО «Башмедь», сетевой организации и РДУ (при необходимости) в объёме, необходимом	для	выдачи мощности ГПЭС-2, организация релейной защиты и противоаварийной автоматики, АСУТП, связи и делительной автоматики, в соответствии с СВМ по ГПЭС-2
	**

	20
	Оборудование для технической взаимоувязки решений по 2-й очереди ГПЭС Ирандык с существующей 1-й очередью ГПЭС Ирандык
	***

	21
	Оборудование для удаленного мониторинга за работой оборудования ГПЭС-2 Ирандык с организацией информационного монитора в помещении диспетчерской на ПС 110 кВ Рудничная
	***

	22
	Оборудование необходимое для обеспечения параллельной работы ГПЭС-2 с сетью ООО «Башкирэнерго» без выдачи мощности в сеть с учётом существующей системы 1 -й очереди ГПЭС Ирандык
	***



Настоящая Спецификация сформирована в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), 
Примечание:
1) * - количество определяется проектом;
2) ** - объем работ определяется в соответствии с СВМ;
3) *** - объем работ определить проектом.
