








	










Технические требования на поставку МТР
ОКПД 2: 26.30.50.160 Поставка оборудования комплексных систем безопасности для нужд Кубанского филиала.
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[bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc125476050][bookmark: _Toc51339692]1. Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc125476051][bookmark: _Toc125473241]Наименование закупаемой продукции. 
ОКПД 2: 26.30.50.160 Поставка оборудования комплексных систем безопасности для нужд Кубанского филиала (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc125476052]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение договора № 5-ККГЭС-СМР-2026 от 05.06.26 г. выполнение работ по созданию комплексной системы безопасности на Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС, заключенного между АО «УК ГидроОГК» «Управляющая компания ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».
[bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc125476056][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]2. Требования к продукции.

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc125476057][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Устройство разблокировки двери ST-ER115
	шт
	15

	2. 
	Считыватель бесконтактный PNR-EН15
	шт
	33

	3. 
	Бесконтактный считыватель Parsec PNR-EH03
	шт
	2

	4. 
	Электромеханическая защёлка Шериф 3В
	шт
	15

	5. 
	Кнопка выхода SPRUT Exit Button-82P
	шт
	15

	6. 
	Видеоэндоскоп промышленный iCartool IC-V112
	шт
	1

	7. 
	Вызывная панель IP-видеодомофона  DS06A
	шт
	1

	8. 
	Абонентское устройство, IP видеотелефон V67
	шт
	1

	9. 
	Аккумулятор DTM1207
	шт
	14

	10. 
	Аккумуляторная батарея Li-Ion 5S1P
	шт
	14

	11. 
	Оповещатель звуковой
	шт
	55


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 26.30.50.160 Поставка оборудования комплексных систем безопасности для нужд Кубанского филиала (в соответствии с Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции)
	С даты подписания договора
	в течение 45 календарных дней с даты подписания договора


[bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1]
[bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко]2.2 Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125476062_Копия_1][bookmark: _Toc125473256_Копия_1]Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1.
	Устройство разблокировки двери ST-ER115

	1.1
	Извещатель охранный контактный

	1.1.1
	Тип изделия
	ключ разблокировки дверей

	1.1.2
	Материал
	ABS пластик

	1.1.3
	Напряжение,В
	12

	1.1.4
	Подсветка
	нет

	1.1.5
	Элементы питания
	нет

	1.1.6
	Влагозащищенная
	нет

	1.1.7
	Диапазон рабочих температур
	Не более +60

	
	
	Не менее -30

	1.2
	Считыватель бесконтактный PR-EН15

	1.2.1
	Tип ключeй
	em-marine/HID

	1.2.2
	Интepфeйc пoдключeния
	ibutton, wiegand, RS-485

	1.2.3
	Bcтpoeнный кoнтpoллep
	отсутствует

	1.2.4
	Звyкoвaя индикaция
	наличие

	1.2.5
	Cвeтoвaя индикaция
	наличие

	1.2.6
	Иcпoлнeниe
	нaклaднoe

	1.2.7
	Maтepиaл
	Металл

	1.2.8
	Цвeт
	серый

	1.2.9
	Степень защиты (IP)
	IP66

	1.3
	Бесконтактный считыватель Parsec PNR-EH03

	1.3.1
	Питание,В
	9 – 16

	1.3.2
	Тип тока
	Постоянный

	1.3.3
	Потребляемый ток,  мА
	80

	1.3.4
	Материал корпуса
	Ударопрочный пластик

	1.3.5
	Выходные интерфейсы
	Touch Memory (I – Button)
Wiegand 26

	1.3.6
	Типы индентификаторов
	EM Marin
Определенные форматы HID

	1.3.7
	Антивандальное исполнение
	да

	1.3.8
	Тип питания,В
	12

	1.4
	Электромеханическая защёлка Шериф 3В

	1.4.1
	Напряжение питания, В
	12

	1.4.2
	Сила удержания, кг
	300

	1.4.3
	Ток потребления, А
	0,085

	1.4.4
	Потребление, В
	12

	1.4.5
	Тип установки
	Врезной

	1.4.7
	Сторона открывания двери
	Любая (универсальный замок)

	1.5
	Кнопка выхода SPRUT Exit Button-82P

	1.5.1
	Тип установки
	врезной

	1.5.2
	Напряжение питания, В
	12 DC

	1.5.3
	тип контактов
	НР и НЗ

	1.5.4
	Материал корпуса
	огнеупорный пластик

	1.5.5
	Коммутируемая нагрузка
	3А/36В DC

	1.6
	Видеоэндоскоп промышленный iCartool IC-V112

	1.6.1
	Длина зонда, м
	1

	1.6.2
	Диаметр зонда, мм
	5,5

	1.6.3
	Монитор
	да

	1.6.4
	Угол зрения, град
	70

	1.6.5
	Подсветка
	LED подсветка из 6-ти белых светодиодов с 3-мя режимами яркости

	1.6.6
	Запись видео
	да

	1.6.7
	Видеокамера
	CMOS 2МП, 1920х1080 px

	1.6.8
	Электропитание
	зарядка и передача изображения на ПК по USB

	1.7
	Вызывная панель IP-видеодомофона DS06А

	1.7.1
	Марка
	DS06А

	1.7.2
	ИК-подсветка, м
	10

	1.7.3
	Питание: DC В,  / PоE
	12/802.3af

	1.7.4
	Увеличение
	Цифровое

	1.7.5
	Встроенный микрофон
	Есть

	1.7.6
	Встроенный динамик
	Есть

	1.7.7
	Исполнение
	антивандальное

	1.8
	Абонентское устройство, IP видеотелефон V67

	1.8.1
	Марка
	V67

	1.8.2
	Питание: DC В  / PоE
	12/802.3af

	1.8.3
	Мощность, Вт
	7.3

	1.8.4
	Ток потребления, А
	1,5

	1.8.5
	Дисплей
	7"

	1.8.6
	Аудиовыход
	HD телефонная трубка и громкая связь с поддержкой широкополосного аудио

	1.8.7
	Комплект поставки
	IP видеофон

	
	
	Аудиотрубка

	
	
	Патчкорд RJ-45

	
	
	Подставка

	
	
	Универсальный блок питания

	
	
	Кабель RJ-9 для аудиотрубки

	
	
	Ткань для чистки экрана и камеры

	
	
	Краткое руководство пользователя

	
	
	GPL лицензия

	1.9
	Аккумулятор DTM1207

	1.9.1
	Напряжение, В
	12

	1.9.2
	Емкость, Ач
	7

	1.9.3
	Максимальный зарядный ток, А
	2.1

	1.9.4
	Тип клемм
	F 1

	1.9.5
	Полярность
	Прямая

	1.10
	Аккумуляторная батарея Li-Ion 5S1P

	1.10.1
	Напряжение, В
	18-21

	1.10.2
	Емкость, Ач
	[bookmark: _GoBack]7

	1.10.3
	Тип химии
	Li-ion

	1.10.4
	схема сборки
	 5S1P

	1.10.5
	Типоразмер АКБ
	 18650

	1.11
	Оповещатель звуковой

	1.11.1
	Марка
	Бия-Смод. мод 1/12

	1.11.2
	Цвет свечения
	Красный

	1.11.3
	Уровень звукового давления, дБ
	85

	1.11.4
	Количество тонов
	1

	1.11.5
	Степень защиты
	IP54

	1.11.6
	Напряжение питания, B
	От 9

	
	
	До 27

	2
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Гарантия
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 месяцам, с даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1
	Сертификат качества
	1 экземпляра

	3.2
	Упаковочный лист на продукцию
	1 экземпляр

	3.3
	Технический паспорт на русском языке
	1 экземпляр

	3.4
	иные документы предусмотренные п 3.3 договора
	2 экземпляра

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1
	Место поставки
	Место поставки: 357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА).

	4.2
	Условия поставки за счет средств Поставщика

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении

	4.4
	Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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