





















Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 23.61.12.150 Поставка дорожных плит для нужд Кубанского филиала
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[bookmark: _Toc125476050][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]1. Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125476051][bookmark: _Toc125473241]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 23.61.12.150 Поставка дорожных плит для нужд Кубанского филиала (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc125476052][bookmark: _Toc125473242]Цель использования закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc125476056]Выполнение работ по проекту «Ремонтные работы восточной дамбы БСР ГЭС-3 филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» планированного к заключению между АО «Гидроремонт-ВКК» и филиалом ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» на основании письма Заказчика филиала ПАО «РусГидро» - «Каскада Кубанских ГЭС» № Исх-1159.ККГЭС/90-СИ/002 от 03.08.2026.
[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]2. Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки.
2.1.1 [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc125476057]Перечень и объем закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Дорожные плиты 1П30-18-30 3000х1750х170
	шт
	40



2.1.2 Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 23.61.12.150 Поставка дорожных плит для нужд Кубанского филиала (Таблица 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции)
	с даты подписания договора
	в течение 20 календарных дней с даты подписания Договора

	



3

[bookmark: _Toc125473255][bookmark: _Toc125476061]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125476062][bookmark: _Toc125473256]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень объемов закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям.
	

	1.1
	Дорожные плиты 3000х1750х170
	
	

	1.1.1
	Маркировка
	1П-30.18-30
	
	

	1.1.2
	Соответствие стандарту
	ГОСТ Р 56600-2015
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Гарантия
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, не менее 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Паспорт качества
	2 экземпляра
	
	

	3.2
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	2 экземпляра
	
	

	3.3
	Упаковочный лист
	1 шт.
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Место поставки
	ГЭС-3 — Ставропольский край, Андроповский район, поселок Каскадный
в рабочие дни:
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени).
По предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	4.2
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика
	
	

	4.3
	Согласно ГОСТу Р 56600-2015 «Плиты предварительно напряженные железобетонные дорожные. Технические условия», транспортировать и хранить такие плиты нужно в горизонтальном положении, при этом в штабеле не должно быть больше 10 плит по высоте. Нижний ряд укладывают на плотное, тщательно выровненное основание. Подкладки под ним размещают у мест подъёма плит: при грунтовом основании их толщина должна быть не менее 100 мм, а при жёстком — не менее 50 мм. Сами плиты при транспортировке и хранении располагают рабочей поверхностью вверх. Между рядами кладут поперечные прокладки толщиной не менее 25 мм — их размещают строго по вертикали (одна над другой) у мест подъёма плит, на расстоянии до 1 метра от торца. При погрузке, перевозке и разгрузке необходимо принимать меры, чтобы не повредить изделия: категорически запрещено разгружать плиты сбрасыванием. Если перевозку осуществляет железнодорожный транспорт, погрузку и крепление выполняют в соответствии с правилами перевозки грузов, которые утвердил перевозчик
	
	

	4.4
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	4.5
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	



[bookmark: _Toc125485145]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.



