

Технические характеристики продукции 
Аквадистиллятор ДЭ-10М

Аквадистиллятор ДЭ-10М – 1  шт.
Назначение: производство дистиллированной воды для климатической камеры.
Основные характеристики:
Бренд: ЭМО
Страна происхождения: Россия
Гарантия производителя, мес: 12
Регистрационное удостоверение: наличие
Срок службы, лет: 7
Модель: ДЭ-10М

Технические характеристики:
Материал ТЭНа: нержавеющая сталь
Производительность очистки, л/ч: 10
Расход воды, л/ч: 200
Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее: 3000
Удельный расход исходной воды на 1 л получаемой воды, л, не более: 25
Размещение: настольное
Напряжение питания, В: 380
Потребляемая мощность, кВт: 7,5
Частота тока, Гц: 50
Вес, кг: 10.5
Размеры (ШхГхВ), мм: 325х230х518, 217х169х98

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара:  14 календарных дней
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