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1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54643695]Обозначения и сокращения

	ОКПД2
	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности.

	ТС
	Транспортное средство

	°С
	Градус Цельсия — широко распространённая единица измерения температуры
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1.2. [bookmark: _Toc54643696][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 29.20.40.000 Услуги по шумоизоляции, и установки доводчиков в двери автомобиля GWM TANK 700 для нужд Красноярского представительства Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро
1.3. [bookmark: _Toc54643697][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг 
Уменьшение шума в салоне, гашение низкочастотной вибрации, которая приходит на кузов от колес автомобиля, обеспечение акустического комфорта
[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ОКПД2 29.20.40.000 Услуги по шумоизоляции, и установки доводчиков в двери автомобиля GWM TANK 700 для нужд Красноярского представительства Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро»
	
 г. Красноярск
	GWM TANK 700
2025 года выпуска





	


[bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Hlk48209761]
2. [bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 29.20.40.000 Услуги по шумоизоляции, и установки доводчиков в двери автомобиля GWM TANK 700 для нужд Красноярского представительства Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро»
	Усл. ед.
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 29.20.40.000 Услуги по шумоизоляции, и установки доводчиков в двери автомобиля GWM TANK 700 для нужд Красноярского представительства Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро»
	С момента подписания договора
	В течение десяти рабочих дней с момента подписания договора
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2.2. [bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг/этапа услуг(позиция № 1 Tаблицы 2):   ОКПД2 29.20.40.000 Услуги по шумоизоляции, и установки доводчиков в двери автомобиля GWM TANK 700 для нужд Красноярского представительства Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Оклейка салона автомобиля шумовиброизоляционным  материалом.
Шумовиброизоляционный материал должен гасить низкочастотные вибрации, которые приходят на кузов от колес автомобиля, обеспечивать акустический комфорт, отражать и не впитывать влагу, иметь теплоизолирующие свойства, должен быть устойчив к воздействию воды, моющих средств, смазок, топлива, слабых кислот, растворителей и солей. Обладать высокой пластичностью для возможности нанесения на поверхности различных конфигураций (закругленные, дугообразные и т.п.).
Шумовиброизоляционный материал должен устанавливается в три слоя:
1 слой Вибропоглощающий 
2 слойШумоизоляционный 
3 слой Шумопоглощающий 
Уплотнительно-декоративный 
	согласие с требованием
	-

	1.1.2. 
	Установка автоматических доводчиков закрытия боковых дверей автомобиля.
Автоматические доводчики дверей автомобиля представляют собой компактные электромеханические устройства, предназначенные для автоматического перевода частично закрытой двери в полностью закрытое положение. Интегрированы в штатную систему замка. Не вносят дальнейшее изменение в конструкцию.
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Применяемые материалы должны быть новыми (материалами, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не были восстановлены потребительские свойства).
	согласие с требованием
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Срок службы при наружном использовании – 10-15 лет при температуре эксплуатации в диапазоне -60 +140°С.
	согласие с требованием
	

	3.1.2. 
	Исполнитель при оказании услуг обязуется соблюдать правила эксплуатации ТС, установленных заводом изготовителем ТС. 
	согласие с требованием
	

	3.1.3. 
	Исполнитель при оказании услуг обеспечивает сохранение гарантийных обязательств на ТС, установленных заводом изготовителем ТС.
	согласие с требованием
	

	4. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-

	4.1
	Участник должен иметь не менее одной собственной (либо в аренде) производственной базы для оказания услуг по шумоизоляции транспортных средств.
	Согласие с требованием
	Договор аренды или свидетельство о праве собственности
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3. [bookmark: _Toc54281228][bookmark: _Toc54643711][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.
3.2. [bookmark: _Hlk88327292_Копия_1]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


Заместитель руководителя КП				                   	                В.О. Лобановский
