

Технические характеристики продукции 
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный оптический 
ИПДЛ-52СМД


Назначение: замена вышедшего из строя извещателя пожарного дымового
ИПДЛ-52СМД, 8 — 69 метров (Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный оптический) – 1 шт.
Основные характеристики:
Габаритные размеры мм: 135x120x105
Дальность действия, м: 8- 60
Диапазон рабочих температур, °С:	-30 -+55
Масса, не более, кг:	0.42
Степень защиты:	IP40
Тип извещателя: двухпроводный
Вес, г:	420


Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара:  14 календарных дней
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