

Технические характеристики продукции 
Источник бесперебойного питания Связь инжиниринг СИПБ08БА.6-11/ЛИ или  эквивалент

Источник бесперебойного питания Связь инжиниринг СИПБ08БА.6-11/ЛИ или  эквивалент – 4 шт.
Основные характеристики:
Бренд: СВЯЗЬ ИНЖИНИРИНГ
Модель: СИПБ08БА.6-11/ЛИ Schuko
Топология: line-interactive
Активная мощность: 480 Вт
Полная мощность: 800 ВA
Форм-фактор: напольный (Tower)
Количество фаз: 1/1
Входное напряжение: 162 - 290 В
Частота входного напряжения: 50 - 60 Гц
Входной разъем: IEC-320-C14
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой: 6
Напряжение при питании от батареи: 220/230/240 В
Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимированная синусоида
Количество аккумуляторов: 1
Напряжение: 12 В
Емкость: 9 Ач
Время заряда, около: 8 ч
Степень защиты: IP20
Цвет: черный
Размеры (ШхГхВ): 293 х 202 х 93 мм
Вес товара: 4.9 кг

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара:  14 календарных дней



1

