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Техническое задание
на оказание услуг по испытанию средств защиты,
используемых в электроустановках на объектах УФПС г. Москвы 































Москва, 2026
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

	№ 
п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1
	Заказчик
	АО «Почта России» в лице УФПС г. Москвы

	2
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	3
	Исполнитель
	Юридическое или физическое лицо, которое обязуется оказать услуги Заказчику в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг

	4
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель

	5
	ЦТО
	Цех технического обслуживания

	6
	ММП
	Московский межрайонный почтамт

	8
	МР ЛЦ
	Московский региональный логистический центр

	9
	ММСП
	Московский межрайонный сортировочный почтамт

	10
	ПЖДП
	Прижелезнодорожный почтамт

	11
	МСЦ КД
	Московский сортировочный центр курьерской доставки

	12
	ОПП
	Отделение перевозки почты



2.  НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по испытанию средств защиты, используемых в электроустановках на объектах УФПС г. Москвы.

3.  ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Задача - испытание средств защиты, используемых в электроустановках на объектах УФПС г. Москвы.
3.2. Цель - определение пригодности средств защиты.

4.  ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Место оказания услуг:
- испытательная установка (электролаборатория) по месту нахождения Исполнителя.
4.2. Общий срок оказания услуг:
- 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора. Услуги оказываются по заявкам, направленным Заказчиком на адрес электронной почты Исполнителя. Срок оказания услуг в рамках каждой заявки: 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения заявки Исполнителем. В течение всего срока оказания услуг будет направлено не более 4 (четырех) заявок.

5.  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1. Перечень оказываемых услуг:
- получение Исполнителем от Заказчика по акту приема-передачи средств защиты, находящихся на объектах структурных подразделений УФПС г. Москвы, расположенных по адресам:
Таблица 1

	№
п/п
	Наименование структурного подразделения
	Адрес объекта

	1
	УФПС г. Москвы
	115127, г. Москва, Варшавское ш., д. 37

	2
	ЦТО
	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26А, стр. 14

	3
	ММП-1 
	111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 3/5, корп. 1Б

	4
	ММП-9
	109652, г. Москва, ул. Новомарьинская, д. 4

	5
	ММП-3 
	127287, г. Москва, ул. Башиловская, д. 30 

	6
	ММП-4
	125481, г. Москва, ул. Свободы, д. 79

	7
	ММП-6
	121374, г. Москва, ул. Багрицкого, д. 1

	8
	ММП-7
	115563, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 9, пом. 2А/1

	9
	МСЦ КД
	119454, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 18

	10
	МР ЛЦ Внуково
	143350, г. Москва, поселение Марушкинское, вблизи деревни Шарапово

	11
	ММСП-3
	143350, г. Москва, пос. Марушкинское, кв-л № 63, двлд. 1, стр. 34

	12
	ПЖДП при Казанском вокзале
	107140, г. Москва, ул. Краснопрудный пер., д. 7, стр. 1

	13
	ПЖДП при Ярославском вокзале
	107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 3/5, стр. 2

	14
	ОПП при Белорусском вокзале
	123007, г. Москва, Грузинский вал, д. 9, стр. 1



- проведение Исполнителем испытания средств защиты;
- передача Исполнителем по акту приема-передачи испытанных средств защиты Заказчику с приложением протоколов испытаний на объекты структурных подразделений УФПС г. Москвы. 
5.2. Перечень средств защиты, подлежащих испытаниям и объем оказываемых услуг:
Таблица 2

	№
п/п
	Наименование средства защиты
	Ед.
изм.
	Кол-во изделий
	Кол-во услуг
	Периодичность испытаний за 12 месяцев

	1
	Перчатки диэлектрические (пара)
	шт.
	415
	830
	2

	2
	Боты диэлектрические (пара)
	шт.
	162
	162
	1

	3
	Галоши диэлектрические (пара)
	шт.
	105
	105
	1

	4
	Указатель напряжения до 1000 В
	шт.
	55
	55
	1

	5
	Штанга изолирующая до 1000 В
	шт.
	42
	42
	1

	6
	Штанга измерительная до 35 кВ
	шт.
	26
	26
	1

	7
	Электроизмерительные клещи до 1000 В
	шт.
	26
	26
	1

	8
	Изолирующие клещи до 1000 В
	шт.
	33
	33
	1

	9
	Комплект ручного изолирующего инструмента (плоскогубцы, кусачки боковые, кусачки торцевые, ключ разводной КР-19, КР-30, нож кабельный, нож прямой, отвертка шлицевая, отвертка крестовая)
	комплект
	30
	30
	1

	10
	Переносное заземление
	шт.
	47
	47
	1

	11
	Предохранительный пояс
и страховочный канат
	шт.
	35
	70
	2

	12
	Лестница приставная
и стремянка изолирующая стеклопластиковая
	шт.
	25
	50
	2



5.3. Результат оказываемых услуг: 
- протоколы испытаний средств защиты.

6.  ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг
Исполнитель при оказании услуг должен соблюдать требования приказа Минтруда России от 15.12.2020 №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
6.2. Условия оказания услуг
	При оказании услуг Исполнителю необходимо получить средства защиты (после испытания вернуть) на объектах структурных подразделений УФПС г. Москвы в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятницу с 9.00 до 16.45 часов.
Исполнитель обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правил контрольно-пропускного режима на объектах структурных подразделений УФПС г. Москвы.
Обеспечение машинами, оборудованием, инструментами, приборами, материалами и средствами информационного обеспечения, необходимыми для оказания услуг, возлагается на Исполнителя.
Заказчик вправе осуществлять контроль и проверку исполнения своих обязательств Исполнителем в любое время.
	6.3. Требования к безопасности
Вся полнота ответственности при оказании услуг за соблюдением норм и правил по охране труда, промышленной и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, оказывающего услуги. 
6.4. Условия сдачи-приемки услуг
Приемка услуг осуществляется не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг и отчетных материалов.
Акт сдачи-приемки оказанных услуг вместе с отчетом предоставляется Исполнителем в течение 3 (трёх) рабочих дней после окончания оказания услуг в рамках каждой заявки. 
Услуги считаются оказанными, если Заказчиком подписан Акт сдачи-приемки оказанных услуг и отчет об оказанных услугах
6.5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов
(оформление результатов оказанных услуг)
Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности к сдаче оказанных услуг не менее чем за 3 (три) дня до планируемой даты сдачи - приемки.
Вся документация (на бумажном носителе и электронная копия) предоставляется по акту приема-передачи, с сопроводительным письмом и описью передаваемой документации в течение 3 (трёх) рабочих дней. 
В согласованный день сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель предъявляет Заказчику подписанные со своей стороны и удостоверенные печатью:
- акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах;
- отчет об оказанных услугах в 2 (двух) экземплярах;
- протокол испытаний средств защиты в 2 (двух) экземплярах.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Срок гарантии качества на оказанные услуги должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта сдачи-приёмки оказанных услуг.
Исполнитель гарантирует оказание услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов, которые регулируют качество оказания услуг данного вида.
Если в течение гарантийного срока выявится, что услуги, оказанные Исполнителем, имеют недостатки (дефекты), то Заказчик совместно с Исполнителем составляют двусторонний акт, где фиксируют дату обнаружения недостатков, их характер и сроки устранения. В случае если Исполнитель откажется от составления или подписания двустороннего акта, окончательным документом по фиксированию обнаруженных дефектов и сроков для их устранения будет являться односторонний акт, составленный Заказчиком. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить в течение 10 (десяти) календарных дней недостатки, указанные в двустороннем/одностороннем акте. 
В случае, если Исполнитель в течение срока, согласованного с Заказчиком, не устранит недостатки, перечисленные в двустороннем/одностороннем акте, Заказчик вправе устранить их своими силами либо силами третьих лиц за счет средств Исполнителя.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
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