

Технические характеристики продукции 
Гидравлический подъемный стол 1000 кг, 1016x510 мм

Гидравлический подъемный стол 1000 кг, 1016x510 мм– 1  шт.
Назначение: для перемещения и подъема емкостей с большим количеством исследуемого материала (грунта, глиноцементобетона и т.д.)
Основные характеристики:
Высота подъема, мм:  900
Грузоподъемность, кг:  500
Размер платформы (ДхШ), мм: 815x500
Диаметр колес: 125
Высота ручки: 970
Высота в сложенном виде, мм: 280
Вес, кг: 77
Модель техники: PT-A
Серия: PTA
Страна: Россия
Тип подъемного стола: передвижной гидравлический

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара:  14 календарных дней
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