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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc209606637][bookmark: _Toc238203997][bookmark: _Toc244004884]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc209606638][bookmark: _Toc238203998]Обозначения и сокращения

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТТ
	Настоящие Технические требования

	ЦЭС
	Центральные электрические сети

	АКБ
	Аккумуляторная батарея




1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc209606639][bookmark: _Toc238203999]Наименование закупаемой продукции
«Поставка комплектующих, элементов питания и радионавигационной аппаратуры для беспилотных авиационных систем для нужд Центральных электрических сетей»

1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc209606640][bookmark: _Toc238204000]Цель использования закупаемой продукции
Обеспечение бесперебойной работы квадрокоптеров DJI Mavic при выполнении плановых и внеплановых осмотров воздушных линий электропередачи в рамках внеплановой закупки МТР в 2026 году (распоряжение №2808 от 13.08.2026).


2. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc209606641][bookmark: _Toc238204001][bookmark: _Toc244004885]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc209606642][bookmark: _Toc238204002]Требования к объёмам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc209606643][bookmark: _Toc238204003][bookmark: _Toc244004886]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc513396951][bookmark: _Toc754465761][bookmark: _Toc209606644][bookmark: _Toc238204004][bookmark: _Toc244004887][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции*
	Ед. изм.
	Кол-во
	Код по ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	1
	Аккумулятор для квадрокоптера 26,1В 5880мА.ч DJI TB30 (Intelligent Flight Battery)
	шт
	6
	30.30.50.130
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	2
	Зарядное устройство с аккумуляторами для квадрокоптера (комплект DJI Mavic 3 Enterprise Series Battery Kit: 3 АКБ + зарядный концентратор 100 Вт)
	компл.
	6
	30.30.50.130
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	3
	Модуль RTK для квадрокоптера DJI Mavic 3 Enterprise (RTK Module)
	шт
	6
	26.51.20.121
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции


* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.

2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc209606645][bookmark: _Toc238204005][bookmark: _Toc244004888][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc513396971][bookmark: _Toc501251271][bookmark: _Toc754465791][bookmark: _Toc209606646][bookmark: _Toc238204006][bookmark: _Toc244004889][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127]
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Аккумулятор позиция №1 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты подписания договора
	[bookmark: _Toc46743510]Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора

	2. 
	Зарядные устройства с аккумуляторами позиция №2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты подписания договора
	Не позднее 20 календарных дней с даты подписания договора

	3. 
	Модуль RTK позиция №3 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты подписания договора
	Не позднее 20 календарных дней с даты подписания договора





2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc209606647][bookmark: _Toc238204007]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc754465821][bookmark: _Toc209606648][bookmark: _Toc238204008][bookmark: _Toc244004890][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _GoBack]
	№ п/п
	
Наименование параметра
	
Требование заказчика**
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	
Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):   Аккумулятор для квадрокоптера 26,1В 5880мА.ч DJI TB30

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Совместимость
	Аккумулятор должен быть предназначен исключительно для дронов серии DJI Matrice 30 (Matrice 30 / Matrice 30T)
	Указание характеристик
	Предоставление технического описания (спецификации) с указанием совместимости. Допускается подтверждение в виде скриншота с официального сайта производителя или руководства по эксплуатации.
	

	1.2
	Модель
	DJI TB30 Intelligent Flight Battery
	Указание характеристик
	Предоставление копии паспорта (этикетки) изделия или скриншота из документации на квадрокоптер.
	

	1.3
	Емкость
	5880 мАч 
	Указание характеристик
	Предоставление спецификации или руководства по эксплуатации с указанием ёмкости.
	

	1.4
	Напряжение
	26,1 В 
	Указание характеристик
	Предоставление спецификации или руководства по эксплуатации с указанием напряжения.
	

	1.5
	Тип аккумулятора
	Литий-полимерный (LiPo 6S) 
	Указание характеристик
	Предоставление спецификации или руководства по эксплуатации с указанием типа.
	

	1.6
	Энергия
	131,6 Вт·ч 
	Указание характеристик
	Предоставление спецификации или руководства по эксплуатации с указанием энергии.
	

	1.7
	Масса
	Не более 685 г 
	Указание характеристик
	Предоставление спецификации или руководства по эксплуатации с указанием массы.
	

	1.8
	Рабочий диапазон температур
	От -20°C до 50°C 
	Указание характеристик
	Предоставление спецификации или руководства по эксплуатации с указанием температурного диапазона.
	

	1.9
	Ресурс
	Не менее 400 циклов заряд-разряд 
	Указание характеристик
	Предоставление спецификации производителя или руководства по эксплуатации, содержащего информацию о ресурсе.
	

	1.10
	Функция самонагрева
	Наличие встроенной системы автоматического подогрева для работы при низких температурах (включается при температуре ниже 10°C)
	
	Предоставление технического описания или руководства по эксплуатации, подтверждающего наличие функции подогрева.
	

	Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):   Зарядное устройство с аккумуляторами для квадрокоптера (DJI Mavic 3 Enterprise Series Battery Kit)

	2
	Требования к техническим и функциональным характеристикам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Состав комплекта
	В комплект должны входить: 3 интеллектуальных полетных аккумулятора и 1 зарядный концентратор CHX265-100 (100 Вт) с кабелем USB Type-C to Type-C
	Указание характеристик
	Предоставление технического описания (спецификации) с указанием состава комплекта. Допускается подтверждение в виде скриншота с официального сайта производителя или руководства по эксплуатации.
	

	2.2
	Совместимость
	Комплект должен быть предназначен только для DJI Mavic 3 Enterprise Series (Mavic 3E / Mavic 3T)
	Указание характеристик
	Предоставление технического описания с указанием совместимости.
	

	2.3
	Модель аккумулятора
	BWX260-5000-15.4 (LiPo 4S)
	Указание характеристик
	Предоставление спецификации или руководства по эксплуатации с указанием модели.
	

	2.4
	Емкость аккумулятора
	Не менее 5000 мАч
	Указание характеристик
	Предоставление спецификации или руководства по эксплуатации с указанием ёмкости.
	

	2.5
	Напряжение аккумулятора
	15.4 В
	Указание характеристик
	Предоставление спецификации или руководства по эксплуатации с указанием напряжения.
	

	2.6
	Масса аккумулятора
	Не более 340 г.
	Указание характеристик
	Предоставление спецификации или руководства по эксплуатации с указанием массы.
	

	2.7
	Время заряда одного аккумулятора
	Не более 1 часа 10 минут при использовании адаптера питания 100 Вт.
	Указание характеристик
	Предоставление спецификации или руководства по эксплуатации с указанием времени заряда.
	

	2.8
	Рабочая температура зарядки
	От 5°C до 40°C.
	Указание характеристик
	Предоставление спецификации или руководства по эксплуатации с указанием температурного диапазона.
	

	2.9
	Зарядный концентратор
	Должен поддерживать зарядку 3 аккумуляторов последовательно (сначала самый заряженный) и иметь порт USB Type-C для подключения адаптера питания 100 Вт.
	Указание характеристик
	Предоставление технического описания или руководства по эксплуатации с описанием алгоритма зарядки.
	

	Наименование продукции (позиция № 3 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):   Модуль RTK для квадрокоптера DJI Mavic 3 Enterprise (RTK Module)

	3
	Требования к техническим и функциональным характеристикам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Совместимость
	Модуль должен быть предназначен исключительно для дронов серии DJI Mavic 3 Enterprise (Mavic 3E / Mavic 3T)
	Указание характеристик
	Предоставление технического описания (спецификации) с указанием совместимости. Допускается подтверждение в виде скриншота с официального сайта производителя или руководства по эксплуатации
	

	3.2
	Точность позиционирования RTK
	Горизонтальная: 1 см + 1 ppm; Вертикальная: 1,5 см + 1 ppm
	Указание характеристик
	Предоставление спецификации или руководства по эксплуатации с указанием точности позиционирования
	

	3.3
	Поддерживаемые спутниковые системы и частоты
	GPS: L1C/A L2C/L2P; BDS: B1I B2I; GLO: G1 G2; GAL: E1 E5b; QZSS: L1 L2
	Указание характеристик
	Предоставление спецификации или руководства по эксплуатации с указанием поддерживаемых систем и частот
	

	3.4
	Интерфейс подключения
	USB-C
	Указание характеристик
	Предоставление спецификации с указанием типа интерфейса
	

	3.5
	Потребляемая мощность
	Не более 1,2 Вт
	Указание характеристик
	Предоставление спецификации с указанием потребляемой мощности
	

	3.6
	Вес
	Не более 26 г (24 ± 2 г)
	Указание характеристик
	Предоставление спецификации с указанием массы
	

	3.7
	Размеры
	Не более 50,2 x 40,2 x 66,2 мм
	Указание характеристик
	Предоставление спецификации с указанием габаритных размеров
	

	3.8
	Поддержка технологий
	TimeSync 2.0 (синхронизация данных камеры, полетного контроллера и RTK), поддержка NTRIP, PPK (Post-Processed Kinematics)
	Указание характеристик
	Предоставление технического описания или руководства по эксплуатации
	

	3.9
	Режимы работы
	Поддержка работы с сетевым RTK (NTRIP), индивидуальной базовой станцией (D-RTK 2) и PPK
	Указание характеристик
	Предоставление технического описания или руководства по эксплуатации
	

	4
	Требования к гарантии
	
	
	

	4.1
	Гарантийный срок
	Не менее 12 месяцев с даты поставки
	Согласие с требованием
	Предоставление гарантийного талона / письма с указанием гарантийных обязательств
	

	4.2
	Период изготовления
	Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее 2026 года, ранее не использованной
	Согласие с требованием
	Подтверждается при приёмке товара (проверка маркировки/серийного номера)
	

	5
	Требования к доставке, упаковке
	
	
	

	5.1
	Место поставки
	677021, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, проспект Михаила Николаева, д. 26. Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго»
	Согласие с требованием
	Указание в коммерческом предложении условий доставки
	

	5.2
	Упаковка
	Заводская упаковка производителя, исключающая повреждение при транспортировке
	Согласие с требованием
	Предоставление фотографии или описания заводской упаковки
	

	6
	Требования к документации
	
	
	

	6.1
	Документы в составе поставки
	Руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон
	Согласие с требованием
	Предоставление гарантийного письма о наличии документации на русском языке в комплекте поставки
	

	7
	Общее требование предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Поставка комплектующих, элементов питания и радионавигационной аппаратуры
(Позиции №1-3 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»)
	Требования к национальному режиму
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	-//-



**Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
3. Требования к составу заявки участника
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предлагаемой продукции требованиям настоящих технических требований предоставляет следующие документы:
3.1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими техническими требованиями по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в настоящих технических требованиях. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.
3.2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия» в составе заявки предоставить:
а) Копию Декларации о соответствии на аккумуляторы (с приложением протоколов исследований (испытаний) с положительным результатом, проведённых в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории) либо сертификат системы качества изготовителя, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эта декларация принята. Декларации о соответствии должны иметь статус действующего документа;
б) Информационное письмо о том, что продукция (аккумуляторы для БПЛА) не подлежит обязательной сертификации (если это действительно так). В случае, если аккумуляторы не подлежат обязательной сертификации, предоставление Декларации о соответствии не требуется. Участник должен указать, что продукция не подлежит обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 (пункт 1.3.3.12 «Батареи аккумуляторные прочие»).
3.3. Отсканированную копию (полный текст) ТУ (технических условий), в соответствии с которыми выпускаются аккумуляторы (для товаров российского производства).
3.4. Руководство по эксплуатации на русском языке (или инструкцию по безопасному обращению с аккумулятором), содержащую требования по зарядке, хранению и утилизации.
3.5. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 Участник должен предоставить документ, подтверждающий страну происхождения товара, и указать в коммерческом предложении (структура НМЦ) наименование реестра и номер реестровой записи (из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров).
4. Требования к комплектации и документам
Поставляемая продукция должна быть укомплектована в строгом соответствии с требованиями заводов-изготовителей и иметь следующий состав на каждую единицу (комплект) закупаемой номенклатуры:
1. Для Позиции № 1 Таблицы 1 (Аккумулятор DJI TB30 Intelligent Flight Battery):
· Интеллектуальная аккумуляторная батарея DJI TB30 — 1 шт.;
· Заводской паспорт/этикетка изделия с серийным номером — 1 экз.;
· Руководство по безопасной эксплуатации изделия на русском языке — 1 экз.
2. Для Позиции № 2 Таблицы 1 (Комплект DJI Mavic 3 Enterprise Series Battery Kit):
· Интеллектуальный полетный аккумулятор модели BWX260-5000-15.4 (LiPo 4S) — 3 шт.;
· Зарядный многофункциональный концентратор DJI Mavic 3 (модель CHX265-100, мощностью 100 Вт) — 1 шт.;
· Оригинальный соединительный кабель USB Type-C to Type-C — 1 шт.;
· Руководство по эксплуатации зарядного концентратора и аккумуляторных батарей на русском языке — 1 экз.
3. Для Позиции № 3 Таблицы 1 (Модуль RTK для квадрокоптера DJI Mavic 3 Enterprise):
· Высокоточный навигационный модуль RTK Module для DJI Mavic 3 — 1 шт.;
· Интерфейсный кабель USB-C (для подключения и синхронизации с полетным контроллером БПЛА) — 1 шт.;
· Руководство пользователя по настройке и эксплуатации модуля на русском языке — 1 экз.;
· Оригинальный гарантийный талон завода-изготовителя с указанием уникального серийного номера устройства — 1 экз.
Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку, исключающую повреждение при транспортировке, с нанесением маркировки, содержащей наименование продукции, модель и штрих-код производителя.
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