
Поставка организационной техники 
ПОЗИЦИЯ 1. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО (МФУ) - 6 ШТ.
КОД ОКПД2: 26.20.18.110


	№ п/п
	Наименование характеристики
	Требуемое значение (Заказчик)
	Значение участника закупки

	1.1
	Тип устройства
	Многофункциональное устройство (МФУ)
	МФУ

	1.2
	Функции устройства
	Печать, копирование, сканирование
	Соответствие

	1.3
	Технология печати
	Электрографическая (лазерная или светодиодная)
	Указывается тип

	1.4
	Цветность печати
	Монохромная (черно-белая)
	Монохромная

	1.5
	Максимальный формат бумаги
	Не менее А4
	Указывается формат

	1.6
	Скорость печати (формат А4)
	≥35 стр./мин
	Точное значение

	1.7
	Автоматическая двусторонняя печать (дуплекс)
	Наличие (Да)
	Соответствие

	1.8
	Разрешение печати
	≥1200 x 1200 dpi
	Точное значение

	1.9
	Время выхода первого отпечатка
	≤ 6.5 сек
	Точное значение

	1.10
	Максимальная месячная нагрузка
	≥ 80 000 страниц
	Точное значение

	1.11
	Объем встроенной оперативной памяти
	≥ 1024 МБ
	Точное значение

	1.12
	Тип модуля сканирования
	Планшетный с автоподатчиком оригиналов (ADF)
	Указывается тип

	1.13
	Устройство автоматической подачи оригиналов (автоподатчик)
	Наличие, с функцией двустороннего сканирования
	Соответствие

	1.14
	Оптическое разрешение сканера
	≥ 600 x 600 dpi
	Точное значение

	1.15
	Суммарная емкость лотков подачи бумаги
	≥ 350 листов (кассета + универсальный лоток)
	Точное значение

	1.16
	Суммарная емкость выходного лотка
	≥ 150 листов
	Точное значение

	1.17
	Интерфейсы подключения
	Наличие разъема USB (тип B), проводного сетевого интерфейса Ethernet (RJ-45, не менее 100/1000 Мбит/с)
	Перечень интерфейсов

	1.18
	Поддерживаемые типы носителей
	Обычная бумага, бумага из вторсырья, плотная бумага, тонкая бумага, открытки, конверты, этикетки
	Соответствие

	1.19
	Комплект поставки
	МФУ, стартовый тонер-картридж, кабель электропитания 220 В, интерфейсный кабель USB длиной не менее 1.5 м
	Соответствие



ПОЗИЦИЯ 2. ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ — 3 ШТ.
КОД ОКПД2: 26.20.16.122
	№ п/п
	Наименование характеристики
	Требуемое значение (Заказчик)
	Значение участника закупки

	2.1
	Тип устройства
	Принтер
	Принтер

	2.2
	Технология печати
	Электрографическая (лазерная или светодиодная)
	Указывается тип

	2.3
	Цветность печати
	Монохромная (черно-белая)
	Монохромная

	2.4
	Максимальный формат бумаги
	Не менее А4
	Указывается формат

	2.5
	Скорость печати (формат А4)
	≥ 38 стр./мин (у Canon 40)
	Точное значение

	2.6
	Автоматическая двусторонняя печать (дуплекс)
	Наличие (Да)
	Соответствие

	2.7
	Разрешение печати
	≥ 1200 x 1200 dpi
	Точное значение

	2.8
	Время выхода первого отпечатка
	≤ 6.0 сек
	Точное значение

	2.9
	Максимальная месячная нагрузка
	≥ 80 000 страниц
	Точное значение

	2.10
	Частота процессора
	≥ 1000 МГц (1 ГГц)
	Точное значение

	2.11
	Объем встроенной оперативной памяти
	≥ 1024 МБ (1 ГБ)
	Точное значение

	2.12
	Суммарная емкость лотков подачи бумаги
	≥ 350 листов (250 листов кассета + 100 листов универсальный лоток)
	Точное значение

	2.13
	Суммарная емкость выходного лотка
	≥ 150 листов
	Точное значение

	2.14
	Интерфейсы подключения
	Наличие разъема USB (тип B), проводного сетевого интерфейса Ethernet (RJ-45, не менее 100/1000 Мбит/с)
	Перечень интерфейсов

	2.15
	Элементы управления
	Встроенный дисплей с отображением статуса устройства, кнопочная панель управления
	Соответствие

	2.16
	Комплект поставки
	Принтер, стартовый тонер-картридж, кабель электропитания 220 В, интерфейсный кабель USB длиной не менее 1.5 м
	Соответствие



ПОЗИЦИЯ 3. КЛАВИАТУРА ПРОВОДНАЯ (30 ШТ.)
КОД ОКПД2: 26.20.16.110
	№ п/п
	Наименование характеристики
	Требуемое значение (Заказчик)
	Значение участника закупки

	1.1
	Тип устройства
	Клавиатура
	Клавиатура

	1.2
	Тип подключения
	Проводной
	Указывается тип

	1.3
	Интерфейс подключения
	USB (тип A)
	Указывается интерфейс

	1.4
	Конструкция клавиш
	Мембранная
	Указывается тип

	1.5
	Форм-фактор / раскладка
	Полноразмерная (наличие выделенного цифрового блока клавиш — Numpad)
	Соответствие

	1.6
	Количество клавиш
	≥ 104 шт.
	Точное количество

	1.7
	Языковая раскладка
	Русская и английская (фабричное нанесение символов двух языков на клавиши)
	Соответствие

	1.8
	Длина соединительного кабеля
	≥ 1.5 м
	Точное значение

	1.9
	Регулировка угла наклона
	Наличие складных ножек/опор на нижней панели
	Наличие (Да/Нет)

	1.10
	Цвет корпуса
	Черный (или темный нейтральный)
	Указывается цвет



ПОЗИЦИЯ 4. МЫШЬ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОВОДНАЯ (30 ШТ.)
КОД ОКПД2: 26.20.16.170
	№ п/п
	Наименование характеристики
	Требуемое значение (Заказчик)
	Значение участника закупки

	2.1
	Тип устройства
	Манипулятор «мышь»
	Мышь

	2.2
	Тип подключения
	Проводной
	Указывается тип

	2.3
	Интерфейс подключения
	USB (тип A)
	Указывается интерфейс

	2.4
	Тип сенсора
	Оптический светодиодный
	Указывается тип

	2.5
	Разрешение оптического сенсора
	≥ 1000 DPI
	Точное значение

	2.6
	Количество кнопок
	≥ 3 шт. (включая колесо прокрутки с функцией нажатия)
	Точное количество

	2.7
	Конструкция корпуса
	Симметричная (пригодная для управления как правой, так и левой рукой)
	Соответствие

	2.8
	Длина соединительного кабеля
	≥ 1.5 м
	Точное значение

	2.9
	Цвет корпуса
	Черный (в тон клавиатуре)
	Указывается цвет



ПОЗИЦИЯ 5. Монитор тип 1 (30 ШТ.)
КОД ОКПД2: 26.20.17.110
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение (Заказчик)
	Значение участника закупки

	1.1.1
	Тип устройства
	Монитор, подключаемый к компьютеру
	Монитор

	1.1.2
	Размер диагонали экрана
	≥ 27 дюймов
	Указывается точное значение

	1.1.3
	Тип матрицы
	IPS (или эквивалентная технология с углами обзора не менее 178° по горизонтали и 178° по вертикали)
	Указывается тип матрицы

	1.1.4
	Разрешение экрана
	≥1920x1080 пикселей (Full HD)
	Указывается точное разрешение

	1.1.5
	Соотношение сторон
	16:9
	Указывается значение

	1.1.6
	Частота обновления экрана
	≥ 60 Гц
	Указывается точное значение

	1.1.7
	Яркость экрана
	≥ 250 кд/м²
	Указывается точное значение

	1.1.8
	Контрастность статическая
	≥ 1000:1
	Указывается точное значение

	1.1.9
	Покрытие экрана
	Матовое или антибликовое
	Указывается тип покрытия

	1.1.10
	Интерфейсы подключения видеосигнала
	Наличие не менее 1 x HDMI
	Перечисляются имеющиеся порты

	1.1.11
	Крепление стандарта VESA
	Наличие (не менее 100 x 100 мм или 75 x 75 мм)
	Наличие (Да/Нет), размер

	1.1.12
	Комплект поставки
	Подставка с регулировкой угла наклона; кабель питания; интерфейсный сигнальный кабель (HDMI) длиной не менее 1.5 м
	Соответствие


ПОЗИЦИЯ 6. Монитор тип 2 (1 ШТ.)
КОД ОКПД2: 26.20.17.110
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение (Заказчик)
	Значение участника закупки

	1.2.1
	Тип устройства
	Монитор, подключаемый к компьютеру
	Монитор

	1.2.2
	Размер диагонали экрана
	≥ 31.5 дюймов
	Указывается точное значение

	1.2.3
	Тип матрицы
	IPS (или эквивалентная матрица с углами обзора не менее 178°/178°)
	Указывается тип матрицы

	1.2.4
	Разрешение экрана
	≥ 3840x2160 пикселей (Ultra HD 4K)
	Указывается точное разрешение

	1.2.5
	Соотношение сторон
	16:9
	Указывается значение

	1.2.6
	Яркость экрана
	≥ 300 кд/м²
	Указывается точное значение

	1.2.7
	Контрастность статическая
	≥ 1000:1
	Указывается точное значение

	1.2.8
	Глубина цвета / разрядность матрицы
	≥ 8 bit + FRC или ≥ 10 bit
	Указывается точное значение

	1.2.9
	Покрытие экрана
	Матовое или антибликовое
	Указывается тип покрытия

	1.2.10
	Интерфейсы подключения видеосигнала
	Наличие не менее 2 x HDMI версии не ниже 2.0 и не менее 1 x DisplayPort версии не ниже 1.2/1.4 
	Перечисляются имеющиеся порты с версиями

	1.2.11
	Крепление стандарта VESA
	Наличие (не менее 100 x 100 мм)
	Наличие (Да/Нет)

	1.2.12
	Регулировка подставки
	Регулировка угла наклона; регулировка по высоте (ход не менее 100 мм)
	Соответствие

	1.2.13
	Комплект поставки
	Эргономичная подставка; кабель питания; высокоскоростной кабель DisplayPort или HDMI, поддерживающий передачу сигнала в разрешении 3840 x 2160, длиной не менее 1.5 м
	Соответствие



ПОЗИЦИЯ 7 Системный блок (30 ШТ.)
КОД ОКПД2: 26.20.15.120
	№ п/п
	Наименование характеристики
	Требуемое значение (Заказчик)
	Значение участника закупки

	1.1
	Тип устройства
	Системный блок заводской сборки в едином корпусе
	Заполняется участником

	1.2
	Количество ядер процессора
	≥ 8
	Точное значение

	1.3
	Количество вычислительных потоков
	≥ 16
	Точное значение

	1.4
	Базовая тактовая частота процессора
	≥ 2.5 ГГц
	Точное значение

	1.5
	Объем кэш-памяти 3-го уровня (L3)
	≥ 20 МБ
	Точное значение

	1.6
	Графический контроллер, интегрированный в процессор
	Наличие (Да)
	Точная модель видеоядра

	1.7
	Наличие системы охлаждения процессора
	Да (активная система охлаждения)
	Соответствие

	1.8
	Тип оперативной памяти
	DDR4 или DDR5
	Указывается тип (DDR4 / DDR5)

	1.9
	Общий объем оперативной памяти
	≥ 16 ГБ
	Точное значение

	1.10
	Объем каждого установленного модуля оперативной памяти
	≥ 8 ГБ
	Точная конфигурация

	1.11
	Тактовая частота оперативной памяти
	≥ 3200 МГц (для DDR4) или ≥ 4800 МГц (для DDR5)
	Точное значение

	1.12
	Тип накопителя данных
	SSD
	SSD

	1.13
	Форм-фактор и интерфейс накопителя SSD
	Форм-фактор M.2, интерфейс PCIe NVMe
	Точные параметры

	1.14
	Объем накопителя SSD
	≥ 240 ГБ
	Точное значение

	1.15
	Скорость передачи данных SSD при последовательном чтении
	≥ 2000 МБ/с
	Точное значение

	1.16
	Сетевой проводной интерфейс
	≥ 1 порта RJ-45, скорость ≥ 1000 Мбит/с
	Соответствие

	1.17
	Видеовыходы материнской платы
	Наличие не менее 1 порта HDMI (версия 1.4 или выше)
	Указывается перечень портов

	1.18
	Интерфейсы передней панели корпуса
	Не менее 2 портов USB (включая не менее 1 порта стандарта USB 3.0/3.1/3.2), выход на наушники (Jack 3.5 мм), вход для микрофона (Jack 3.5 мм)
	Соответствие

	1.19
	Кнопки управления на передней панели
	Наличие кнопки включения и кнопки перезагрузки (или комбинированная клавиша управления питанием)
	Соответствие

	1.20
	Защита корпуса от несанкционированного доступа
	Наличие на шасси корпуса разъема под механический блокиратор (Kensington Lock) и/или конструктивных проушин для установки пломбировочного хомута/замка
	Соответствие

	1.21
	Мощность блока питания
	≥ 600 Вт
	Точное значение

	1.22
	Аппаратные защиты блока питания
	Наличие встроенных систем защиты: от короткого замыкания (SCP), от перенапряжения (OVP), от перегрузки по току/мощности (OCP/OPP)
	Соответствие



Раздел 2. Общие требования к товару, совместимости и гарантии
1. Качество и состояние:
· Все оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, серийного фабричного производства.
· Комплектация должна включать оригинальный тонер-картридж от производителя поставляемого печатающего устройства (запрещается поставка перезаправленных или совместимых картриджей сомнительного качества в заводском комплекте).
2. Программная совместимость:
· Оборудование для печати, сканирования и копирования должно сопровождаться официальными драйверами и обеспечивать полную работоспособность под управлением операционных систем семейств Windows (Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019/2022) и Linux-подобных операционных систем.
· Периферийные устройства должны корректно определяться операционной системой по стандарту HID (Human Interface Device) без необходимости установки стороннего закрытого ПО или драйверов.
· На экранах мониторов и корпусных деталях не допускаются царапины, потертости, сколы и битые пиксели, превышающие нормы стандарта ISO 9241-307 для дисплеев I/II класса.
· Все системные блоки поставляются в собранном, функционально протестированном виде, без внешних и внутренних повреждений
3. Гарантийные обязательства:
· Срок официальной гарантии на МФУ и принтеры составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи (документа о приемке в ЕИС).
· Гарантийный срок на клавиатуры и мыши составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара заказчиком.
· Гарантия на обе позиции мониторов составляет не менее 36 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке в ЕИС
· Срок гарантии поставщика (производителя) на всё поставляемое оборудование (системный блок) составляет не менее 36 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке.
· Гарантийное обслуживание осуществляется по месту нахождения оборудования заказчика либо силами авторизованных сервисных центров производителя на территории РФ.



