



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
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Москва, 2026
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	ГОСТ
	Межгосударственный стандарт

	2.
	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного союза

	3.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	4.
	ОМТО
	Отдел материально – технического обеспечения

	5.
	Покупатель
	АО «Почта России» в лице УФПС г. Москвы

	6.
	Поставщик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

	7.
	Стороны
	Покупатель и Поставщик 

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Товар
	Термопринтер

	12.
	ОЗУ
	Описание объекта закупки

	13.
	УПД
	Универсальный передаточный документ


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)
Поставка термопринтеров для реализации проекта «Развитие таможенного склада во Внуково» для нужд УФПС г. Москвы.
 Цель поставки Товара: оснащение новых рабочих мест, а также замена старой и вышедшей из строя техники в соответствии с настоящим ТЗ.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к товару
Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен,
у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц,
не являться выставочным образцом.
Товары должны обеспечивать работу от напряжения переменного тока электрической сети 220–230 Вольт, частоты 50 Гц. Система электропитания должна соответствовать стандарту подключения СЕЕ-7.
3.2. Номенклатура и количество поставляемого товара

	№ п/п
	Наименование Товара
	Единица измерения
	Количество Товара

	1. 
	Термопринтер
	штука
	6




3.3. Основные характеристики товара

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении № 1 к ТЗ.
3.4. Комплектность товара
Требования устанавливаются в соответствии с характеристиками Товара, указанными в п. 3.3 ТЗ, а также в комплект поставки входят кабели питания и/или блоки питания, необходимые для полноценной работы Товара.
3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товара
3.5.1.	Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов: 
–	технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 
 «О безопасности низковольтного оборудования»; 
–	технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
3.5.2.	Если в период поставки Товара нормативные документы, указанные в ТЗ, прекратят свое действие полностью или утратят силу в части, то Поставщик руководствуется действующими нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.
3.6.	Объем гарантий и гарантийный срок
3.6.1.	Срок гарантии на Товар: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12/УПД.
3.6.2.	При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар, Товаром надлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, факсимильным сообщением или иным способом, установленным в договоре.
3.6.3.	Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Не установлены.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА
Производственные коды и серийные номера на Товаре должны совпадать с производственными кодами и серийными номерами на упаковке (при наличии). 
Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, следов влаги и намокания. В случае наличия датчиков наклона оборудования на упаковке они не должны быть сработавшими.
На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:
–	наименование Товара; 
–	товарный знак (при наличии) завода-изготовителя.
6. СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки
6.1.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
6.1.2.	Адрес поставки Товара: Склад ОМТО, г. Москва, Новомосковский АО, поселение Марушкинское, квартал №63, домовладение 1, строение 36.
6.2. Условия поставки
6.2.1. Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по указанной в договоре электронной почте, или посредством факсимильного сообщения не позднее 3 (трех) рабочих дней до момента его поставки.
6.2.2. Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:45 часов.
6.2.3. Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время 
не производится.
6.2.4. Доставка осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка и размещение Товара в местах хранения Покупателя осуществляются силами Поставщика.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Порядок сдачи и приемки
Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Товара и документов, указанных 
в п. 7.2 ТЗ. 
Порядок приемки устанавливается договором.
7.2.	Требования к комплекту документов, передаваемых Покупателю при поставке товара
Поставщик обязан передать Покупателю Товар с надлежаще оформленными документами:
–	товарная накладная ТОРГ-12/ УПД, подписанная Поставщиком с его стороны, в 2 (двух) экземплярах;
–	счет-фактура, подписанная Поставщиком с его стороны, в 1 (одном) экземпляре[footnoteRef:2]; [2:  Предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.] 

–	копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) 
на поставляемый Товар, подтверждающие качество Товара (если товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации и Таможенного союза (ЕАЭС));
–	паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке 
в бумажном или электронном виде;
–	оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы 
о гарантии с указанием срока гарантии и заводских (серийных) номеров Товара. Заводские (серийные) номера Товара указываются при наличии.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА
Погрузка, транспортировка и выгрузка Товара должны обеспечивать полную сохранность Товара и его характеристик и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего ТЗ.
В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений. Разгрузочные работы и работы по складированию в месте поставки Товара осуществляются силами Поставщика.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА
Условия хранения Товара должны обеспечивать сохранность характеристик Товара и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего ТЗ.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА
Не установлены.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА
Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.
Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Технические характеристики Товара
	6



















Приложение № 1 к ТЗ

Технические характеристики Товара

Требования к техническим характеристикам термопринтера:

	№ п/п
	Характеристики Товара/
Параметры эквивалентности к закупаемому Товару
	Значение характеристики Товара/
Значение параметров эквивалентности Товара

	1
	Тип
	настольный. 

	2
	Метод печати
	прямая термопечать и термотрансферная печать на полипропиленовой основе

	3
	Цветность
	монохромная печать

	4
	Скорость печати
	не менее 152 мм/с*

	5
	Разрешение: 
	не менее 600 dpi*

	6
	Ширина печати 
	не менее 104 мм*

	7
	Ширина красящей ленты 
	не менее 51мм и не более 110мм*

	8
	Длина намотки красящей ленты 
	не менее 450 м*

	9
	Поддержка печати линейных штрихкодов
	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 с подклассом A/B/C и UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC и EAN с 2- или 5-значными расширениями, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code

	10
	Поддержка печати двухмерных штрихкодов

	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14 (и комбинированный), Aztec

	11
	Память ОЗУ
	не менее 512 МБ*

	12
	Флеш-память
	не менее 512 МБ*

	13
	Потребляемая мощность
	не более 250 Вт*

	14
	Диаметр рулона этикеток 
	не менее 203 мм*

	15
	Диаметр втулки рулона этикеток 
	не менее 76 мм*

	16
	Максимальная длина этикетки
	не менее 150 мм*

	17
	Минимальная длина этикетки
	не более 10 мм*

	18
	датчик черной метки (black mark)
	наличие

	19
	датчик зазора (gap)
	наличие

	20
	Языки управления принтером (эмуляции)
	ZPL II и/или TSPL (TSC).

	21
	Поддержка
	EPL2, CPCL

	22
	Поддерживаемые операционные системы
	Windows 10, ALT Linux

	23
	Интерфейсы подключения
	USB 2.0; Ethernet (RJ-45)

	* 1) Участник закупки, предлагая Товар, должен:
– указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со 
знаком «*»; 
– указать товарный знак (при наличии), модель Товара и парт-номер (при наличии);
– в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии);
2) Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром.
	



