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[bookmark: __RefHeading___Toc174089894]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc174089895]Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ТС
	Транспортное Средство

	Продукция
	Минипогрузчик


1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc174089896]Наименование закупаемой продукции
    ОКПД 2: 28.22.15.121 Поставка минипогрузчика  с  электродвигателем для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро"
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc174089897]Цель использования закупаемой продукции 
Для оказания услуг по уборке территории   филиала ПАО «РусГидро»  в рамках действующего договора   №1010-798-2025 от 06.08.25

2. [bookmark: __RefHeading___Toc174089898]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc174089899]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc174089900]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc174089901]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	  ОКПД 2: 28.22.15.121 Поставка минипогрузчика  с  электродвигателем для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро"
	шт.
	1


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc174089902]Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc174089903][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№
п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	2.
	  ОКПД 2: 28.22.15.121 Поставка минипогрузчика  с  электродвигателем для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро""
	С даты подписания договора
	Не позднее 15.12.2026
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc174089904]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc174089905] Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции:   ОКПД 2: 28.22.15.121 Поставка минипогрузчика  с  электродвигателем для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро"

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
-//-
	
-//-
	
-//-

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип
	Минипогрузчик
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2.
	Длина , мм
	Не более 1935
	Указание характеристик
	
	

	1.1.3.
	Ширина , мм
	Не более 1100
	Указание характеристик
	
	

	1.1.4.
	Высота, мм
	Не более 1350
	Указание характеристик
	
	

	1.1.5.
	Эксплуатационная масса, кг
	Не более 850
	Указание характеристик
	
	

	1.1.6.
	Грузоподъемность, кг
	Не менее 450
	Указание характеристик
	
	

	1.1.7.
	Дорожный просвет на нижней точке, мм
	Не менее 180
	Указание характеристик
	
	

	1.1.8.
	Высота подъема стрелы, мм
	Не менее 2100
	Указание характеристик
	
	

	1.1.9.
	Сила тяги, Н
	Не менее 6300
	Указание характеристик
	
	

	1.1.10.
	Преодолеваемый уклон , %
	Не менее 27
	Указание характеристик
	
	

	1.1.11.
	Время непрерывной работы, ч
	Не менее 8
	Указание характеристик
	
	

	1.1.12.
	Емкость быстросъемная
АКБ  LifePo4 , Ач
	Не менее 320
	Указание характеристик
	
	

	1.1.13.
	Стандартное зарядное устройство
	В комплекте
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Тип двигателя
	Электрический
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2.
	Мощность, кВт
	Не менее 9
	Указание характеристик
	
	

	1.2.3.
	Тип охлаждения
	Воздушное
	Указание характеристик
	
	

	1.3.
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1
	Вид трансмиссии
	Гидрообъемная двухступенчатая
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2.
	Размеры шин передних колес
	20х8R10
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.13.
	Размеры шин задних колес
	20х8R10
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.14.
	Колесная формула
	4х4
	Согласие с  требованием
	
	

	1.3.5.
	Ходовая система
	4 гидромотора
	Согласие с  требованием
	
	

	   1.4.
	Гидросистема
	
	
	

	1.4.1
	Количество контуров
	       Трехконтурная
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.2
	Максимальное давление, МПа
	Не менее 220
	Указание характеристик
	
	

	1.4.3
	Гидропоток  насосов, л/мин
	15+15+30
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.4
	Емкость гидросистемы, л
	Не более 40
	Указание характеристик
	
	

	1.5.
	Дополнительное  навесное оборудование
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1
	Отвал снеговой с гидравлическим поворотом
	
	
	

	1.5.1.1
	Ширина захвата, мм
	Не менее 130
	Указание характеристик
	
	

	1.5.1.2.
	Снегоротор (снегоотбрасыватель)
	
	
	

	1.5.1.3.
	Ширина захвата, мм
	Не менее 1100
	Указание характеристик
	
	

	1.5.1.4.
	Угол поворота разгручного желоба, градус
	Не менее 360
	Указание характеристик
	
	

	1.5.1.5.
	Диаметр шнека , мм
	Не менее 300
	Указание характеристик
	
	

	1.5.1.6.
	Высота захвата, мм
	Не менее 450
	Указание характеристик
	
	

	1.5.1.7.
	Дальность выброса , м
	Не более 10
	Указание характеристик
	
	

	1.5.2
	Щетка поворотная с гидравлическим поворотом
	
	
	

	1.5.2.1
	Ширина , мм
	Не менее 1150
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.2.2
	Диаметр, мм
	Не менее 550
	Указание характеристик
	
	

	1.5.2.3
	угол поворота, градус
	 Не менее 25
	Указание характеристик
	
	

	1.5.3
	Ковш универсальный увеличенный
	
	
	

	1.5.3.1
	Ширина, мм
	Не менее 1200
	Указание характеристик
	
	

	1.5.4.1.
	Кабина на самоходную машину
	
	
	

	1.5.4.2
	Комплектация кабины
	1.Дополнительное освещниение спереди и сзади;
2. Отопитель;
3. Стеклоочиститель;
4. Зеркала задненго вида;
5. Проблесковый маячок
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	[bookmark: _GoBack]Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Поставляемое ТС в отношении используемого шасси, должны соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" выданный органом сертификации транспортных средств Российской Федерации

	Предоставление действующей декларации в соответствии с требованиями тех. регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования »
	
	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	
-//-
	
-//-
	
-//-

	3.1. 
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должно быть рассчитано на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
-//-
	
-//-
	
-//-

	4.1. 
	Место поставки
	РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, 2А
	Согласие с требованием
	
	

	4.2. 
	
Доставка
	Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки, рекомендованными способами завода изготовителя.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся.
Год изготовления товара – не ранее 2026.
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	
-//-
	
-//-
	
-//-

	6.1. 
	Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантия на транспортное средство - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты продажи Заказчику.
	Согласие с требованием
	
	

	6.2. 
	Требования к гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	Наличие официального представительства, сервисного центра, склада запчастей и технической поддержки в регионе эксплуатации или выездной бригады для выполнения гарантийных обслуживания и ремонта
	Указание характеристик



	
	

	7. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Цвет рамы
	Стандартный цвет производителя
	Указание характеристик
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc174089908]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.





