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Технические требования

ОКПД 2: 19.20.29 Поставка масел для выполнения работ на Саяно-Шушенской ГЭС


(Лот № )
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc7390_3700833856][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7392_3700833856][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Обозначения и сокращения
	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	АО
	Акционерное общество

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	л
	Литр

	кг
	Килограмм 



1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7394_3700833856][bookmark: _Toc46743506_Копия_1][bookmark: _Toc75446568_Копия_1]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД 2: 19.20.29 Поставка масел для выполнения работ на Саяно-Шушенской ГЭС (далее – продукция).

1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc7396_3700833856][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение договоров подряда:
	- № 1310-785-2023/513-11-1 от 03.11.2023. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»).

2. [bookmark: __RefHeading___Toc7398_3700833856][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7400_3700833856][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7402_3700833856][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc7404_3700833856][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Масло гидравлическое ВМГЗ-60
	л
	1000

	2
	Масло белое медицинское Efele MO-842 Эффективный Элемент 0095004 VG-15
	л
	186

	3
	Масло белое вазелиновое
	кг
	1

	4
	Масло белое медицинское MO-842 VG-32 Efele
	л
	1,5

	5
	Масло индустриальное минеральное веретенное И-20А OILRIGHT 20л.
	кг
	21,63

	6
	Масло И-40А
	л
	1700

	7
	Гидравлическое масло ВМГЗ-45
	л
	105



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7406_3700833856][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc7408_3700833856][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581]Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Масло гидравлическое ВМГЗ-60
	С даты подписания договора
	До 01.02.2027 г.

	2
	Масло белое медицинское Efele MO-842 Эффективный Элемент 0095004 VG-15
	
	До 25.12.2026 г.

	3
	Масло белое вазелиновое
	
	До 31.03.2027 г.

	4
	Масло белое медицинское MO-842 VG-32 Efele
	
	

	5
	Масло индустриальное минеральное веретенное И-20А OILRIGHT 20л.
	
	До 31.12.2026 г.

	6
	Масло И-40А
	
	До 11.01.2027 г.

	7
	Гидравлическое масло ВМГЗ-45
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[bookmark: __RefHeading___Toc7410_3700833856][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (Таблицы 2): ОКПД 2: 19.20.29 Поставка масел для выполнения работ на Саяно-Шушенской ГЭС
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	1. Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Масло гидравлическое 
	Температура застывания
	-60 °C
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-

	
	
	Тип
	Минеральное
	
	

	
	
	Класс вязкости
	15
	
	

	
	
	Индекс вязкости
	276
	
	

	
	
	Сезонность
	Всесезонное
	
	

	
	
	Маркировка
	ВМГЗ-60
	
	

	1.2
	Масло медицинское
	Артикул
	0095004
	
	

	
	
	Производитель
	EFELE
	
	

	
	
	Серия
	MO-842
	
	

	
	
	Вязкость
	VG-15
	
	

	
	
	Цвет
	Без цвета
	
	

	
	
	Рабочая температура
	от –10 °C до +120 °C
	
	

	1.3
	Масло вазелиновое
	Тип
	Минеральное
	
	

	
	
	Цвет
	Без цвета
	
	

	
	
	Основа
	Жидкие парафины
	
	

	1.4
	Масло медицинское
	Производитель
	EFELE
	
	

	
	
	Цвет
	Без цвета
	
	

	
	
	Серия
	MO-842
	
	

	
	
	Вязкость
	VG-32
	
	

	
	
	Рабочая температура
	от –10 °C до +120 °C
	
	

	1.5
	Масло веретенное
	Производитель
	OILRIGHT
	
	

	
	
	Артикул
	2588
	
	

	
	
	Маркировка
	 И-20А 
	
	

	
	
	Вязкость
	VG-32
	
	

	
	
	Тип
	Минеральное
	
	

	1.6
	Масло
	Маркировка
	И-40А
	
	

	
	
	Вязкость
	VG-68
	
	

	1.7
	Гидравлическое масло
	Температура застывания
	-45 °C
	
	

	
	
	Тип
	Минеральное
	
	

	
	
	Сезонность
	Всесезонное
	
	

	
	
	Маркировка
	ВМГЗ-45
	
	

	2.
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	Место поставки
	Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки, 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, дом 103.

	2.2.
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	12 (двенадцать) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД) на продукцию в 2-х экз.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.



3. [bookmark: __RefHeading___Toc11742_1843701557]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
