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1. [bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc160194733][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125473241][bookmark: _Toc160194734]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 20.59.43.120 Поставка антифриза для нужд Северо-Кавказского филиала (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc160194735]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение обязательств по договорам подряда заключенными между АО «Гидроремонт-ВКК»- Филиалом ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»
· №1170-179-2023 от 24.10.2023 г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал».

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc160194736][bookmark: _Toc125473249]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc160194737][bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc160194738][bookmark: _Toc125473251]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Антифриз Antifrogen N
	л
	160



2.1.2 [bookmark: _Toc160194739]Требования к срокам поставки продукции                                       
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc160194740][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции  
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	[bookmark: _GoBack]ОКПД 2:  20.59.43.120 Поставка антифриза для нужд Северо-Кавказского филиала
	с даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора



2.2. [bookmark: _Toc125473255]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125473256][bookmark: _Toc160194741]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1.
	Антифриз

	1.1.1.
	Тип (марка)
	Antifrogen N

	1.1.2.
	Производитель
	Clariant

	1.1.3.
	Основной компонент
	Моноэтиленгликоль

	1.1.4.
	Диапазон рабочих температур при непрерывной эксплуатации, ºС
	от -35 ºС до +150 ºС

	1.1.5.
	Температура кипения при давлении 1013 мбар (ASTM D 1120), ºС
	165

	1.1.6.
	Температура застывания, ºС
	-70

	1.1.7.
	Ввод выводКинематическая вязкость при температуре 20 ºС, мм2/с 
	23

	1.1.8.
	Удельная теплоемкость при температуре 20 ºС, кДж/кг.К 
	2,3

	1.1.9.
	Теплопроводность при температуре 20 ºС, Вт/м.К 
	0,29

	1.1.10.
	Удельная электропроводность при температуре 20 ºС (Antifrogen N/вода = 1:2), мкС/см  
	5000

	1.1.11.
	Цвет
	Желтый

	1.1.12.
	Срок годности, дней
	Не менее 730

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1. 
	Гарантия
	12 (двенадцать)  месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)

	2.2. 
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1. 
	Поставщик должен предоставить копии (оригиналы) документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданные производителем продукции.

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Место поставки
	на склад Покупателя по адресу:
Северо-Кавказский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в
с Заюково, Кабардино-Балкарская республика, Баксанский р-н,                                                   с. Заюково , Улица Кирова 546 литера «А»
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени).
по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	4.2. 
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика

	4.3. 
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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