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1. Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
 ОКПД2 27.11.61.120 Поставка материалов для выполнения ремонта гидроагрегатов на Вилюйской ГЭС (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc75446569_Копия_1][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Исполнение договора:
- ВЗЛ по Лоту № 6501-РЕМ ПРОД-2026-ЯЭ «Капитальный ремонт гидроагрегатов ст. № 3, 6 Каскада Вилюйских ГЭС» ПАО «Якутскэнерго» от 25.11.25г. заключенного между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК».

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п

	Наименование продукции
	№ чертежа
	Ед. измерения

	Кол-во


	1
	2
	
	3
	4

	1.1 
	Болт М16 крепления планок уплотнения по чертежу с покрытием 016
	Эскиз №1
	шт.
	160

	1.2 
	Болты крепления днища РК 
	4-ГТ171741
	шт.
	24

	1.3 
	Болты соединения вала турбины с валом генератора 
	3-ГТ40957
	шт.
	12

	1.4 
	Болты соединения вала турбины с РК 
	2-ГТ115109
	шт.
	12

	1.5 
	Болты соединения цилиндра РК с втулкой РК 
	3-ГТ172743
	шт.
	24

	1.6 
	Винт М20 крепления уплотнения дискового затвора по чертежу  
	Эскиз №2
	шт.
	176

	1.7 
	Винт М20 
	5-ГТ60740
	шт.
	176

	1.8 
	Вкладыш опорный материал резина маслобензостойкая
ТУ 38.105.376-82.
	030325/1  
	шт.
	8

	1.9 
	Втулка сервомотора Втулка 2014-1992 заготовка к чертежу 4-ГТ40187 материал Бр010Ф1 Гост613-79
	4-ГТ40187
	шт.
	2

	1.10 
	Втулки кольца НА Втулка 2014-1992 заготовка к чертежу 
4-ГТ40187 материал Бр010Ф1 Гост613-79
	4-ГТ40187
	шт.
	2

	1.11 
	Втулки НА верх  
	ИП-011112СБ
	шт.
	24

	1.12 
	Втулки НА нижние  
	ИП-010117СБ
	шт.
	24

	1.13 
	Втулки НА средние 
	ИП-010116СБ
	шт.
	24

	1.14 
	Втулки РК 400мм Втулка ИП-010323 заготовка к чертежу 3-ГТ115111 материал Бр010Ф1 Гост613-79
	3-ГТ115111
	шт.
	8

	1.15 
	Втулки РК170мм Втулка ИП-101327 заготовка к чертежу 3-ГТ114986 материал Бр010Ф1 Гост613-79
	3-ГТ114986
	шт.
	24

	1.16 
	Втулки талрепов НА чертеж ИП-010118СБ
	
	шт.
	48

	1.17 
	Кольцо нажимное черт.030326/1  материал резина группы маслобензостойкая
ТУ 38.105.376-82.
	030326/1  
	шт.
	16

	1.18 
	Манжета для уплотнения лопаток Н.А., 
чертеж ИП – 011224 СБ Материал:
- резина ТУ 38.105.376.82.
- рабочая среда – вода;
температурный интервал работоспособности от минус 30оС до плюс 60 оС.
-Рабочее давление 1,0 МПа (10 кгс/см2).
	ИП – 011224
	шт.
	50

	1.19 
	Манжета черт 030324/1  материал резина группы маслобензостойкая
ТУ 38.105.376-82.
	030324/1  
	шт.
	32

	1.20 
	Резина  на уплотнение лопаток (ласточкин хвост) - Шнур уплотнения лопаток Н.А., резиновый по 1650 мм, чертеж 3-ГТ139722 Материал резина В-С ТУ 38.105.376-82;
- рабочая среда – вода; температурный интервал работоспособности от минус 30 оС до плюс 60 оС.
 -Рабочее давление 1,0 МПа (10 кгс/см2).
- Код 253169.
	3-ГТ139722
	п.м.
	40

	1.21 
	Резина круглая диаметр 12мм Тип IV средней мягкости ГОСТ 6467-79 на уплотнение чертеж 2-ГТ40955; ОУ-ГТ29145
	2-ГТ40955
	п.м.
	50

	1.22 
	Резина круглая на уплотнение лопаток (Ласточкин хвост) черт. 3-ГТ139722
	3-ГТ139722
	м
	64

	1.23 
	Шпильки крепления крышки турбины ГТН8801/27-01
	ГТН8801/27-01
	шт.
	72




2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Изготовление и поставка запасных частей  для выполнения ремонта гидроагрегатов на Вилюйской ГЭС
	С даты подписания договора
	До 01.04.2027
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[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446582]Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции (Таблицы 1.1): ОКПД2 27.90.33.110 Поставка запасных частей для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-


	1.1
	Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции соответствие чертежам Таблицы 1.1
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	
	

	2.1
	Гарантия
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 60 (шестьдесят) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) 
	2 экз.
	
	

	4.
	Требование к месту поставки
	
	

	4.1
	Адрес поставки 
	678174, РФ, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский, Каскад Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука филиал ПАО «Якутскэнерго»
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами (стандартами, техническими требованиями и регламентами), действующими в Российской Федерации.
	
	

	5.2.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать всем параметрам и требованиям, указанным в чертежах Спецификации и настоящих Технических требованиях.

	
	

	5.3.
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
	
	

	5.4.
	Покупателем чертежи и конструкторская документация на продукцию не предоставляются, разработчиком чертежей являются АО "Турбоатом", Г. Победитель обязан самостоятельно урегулировать с третьими лицами все вопросы необходимости использования прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве Победителем продукции. Продукция должна не нарушать права третьих лиц на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации
	
	

	5.5.
	Победитель гарантирует предварительно самостоятельно и за свой счет урегулировать с правообладателями прав на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации все вопросы связанные с использованием прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в случае необходимости их использования при производстве продукции
	
	

	5.6.
	Победителем, а также по первому требованию Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить документы, подтверждающие соблюдение прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, а равно документы, подтверждающие законность использования Победителем прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве и введении в гражданский оборот продукции, произведенной Победителем
	
	

	5.7.
	В случае поступления каких-либо претензий, требований, исков в адрес Покупателя от любых третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе от любых иных лиц чьи права на результаты интеллектуальной деятельности были нарушены и (или) могли быть нарушены Победитель обязуется незамедлительно после получения соответствующего сообщения от Покупателя в полном объёме  урегулировать с этими третьими лицами все вышеуказанные претензии, требования, исковые требования своими силами и за свой счет. В случае нарушения данного условия Победитель обязан возместить Покупателю в полном объеме все понесенные Покупателем убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателя
	
	

	5.8.
	Перед началом изготовления продукции Победитель обязан направить на согласование чертежи на изготовляемую продукции
	
	

	5.10.
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 23216-78 “Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний”. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
	
	

	5.11.
	Поставщик должен предоставить копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, (сертификаты соответствия, документы о качестве и другие), если обязательность такого подтверждения соответствия установлена нормативными документами РФ
	
	

	5.12.
	Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции
	
	







[bookmark: _GoBack]Приложения:
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