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1. [bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc160194733][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125473241][bookmark: _Toc160194734]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 23.63.10.000 Поставка бетонной смеси для нужд Северо-Кавказского филиала (далее -продукция).

1.2. [bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc160194735]Цель использования закупаемой продукции.
Выполнение работ по проекту «Восстановление систем КСБ на Акведуках №1, №2, №3 Баксанской ГЭС, и установка ворот на Черекской ГЭС» запланированного к заключению между АО «Гидроремонт-ВКК» и филиалом ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» на основании Протокола заседания оперативного штаба Группы РусГидро по обеспечению безопасности электроснабжения от 30.06.2026 № 167пр-ОШ3.
2. [bookmark: _Toc160194736][bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc160194737][bookmark: _Toc125473250]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc160194738][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Бетон тяжелый гидротехнический, В7,5 
	м3
	30

	2. 
	Бетон тяжелый гидротехнический, В25 F300 W8
	м3
	250



2.1.2 Требования к срокам поставки продукции                                       
[bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc160194740][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции  
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД 2: 23.63.10.000 Поставка бетонной смеси для нужд Северо-Кавказского филиала
	с даты подписания договора
	Не позднее 25.12.2026 года*


*В соответствии с Календарным графиком проекта договора подряда указанном в п. 1.2.

2.2. [bookmark: _Toc125473255] Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125473256][bookmark: _Toc160194741]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Смесь бетонная тяжелого бетона

	1.1.1.
	Класс прочности
	В7,5

	1.1.2.
	Марка
	М100

	1.1.3.
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 26633-2015

	1.2.
	Смесь бетонная тяжелого бетона

	1.2.1.
	Класс прочности
	В25

	1.2.2.
	Марка
	М350

	1.2.3.
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 26633-2015

	1.2.4.
	Морозостойкость
	F300

	1.2.5.
	Водонепроницаемость
	W8

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1. 
	Гарантия
	12 (двенадцать)  месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)

	2.2. 
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1. 
	Паспорт качества
	1 экземпляр с указанием сведений по физико-механическим характеристикам и составу материала с указанием:
- наименование или товарный знак и адрес предприятия-изготовителя;
- условное обозначение строительного раствора;
- класс материалов, использованных для приготовления смеси, по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение Аэфф;
- марку по прочности на сжатие;
- морозостойкость;
- водонепроницаемость;
- марку по подвижности (Пк);
- вид и количество введенной добавки (% массы вяжущего);
- количество смеси, м3;
- дату приготовления;
- температуру применения, °С;
- обозначение настоящего стандарта.

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Место поставки
	[bookmark: _GoBack]на склад Покупателя по адресу: Кабардино-Балкарская Республика; Баксанский район, с.п. Атажукино (Баксанская ГЭС).
в рабочие дни:
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	4.2. 
	Условия поставки
	Поставщик осуществляет поставку Продукции по заявкам. Точную дату и время поставки определяет Покупатель по предварительной заявке, направленной в адрес Поставщика не позднее чем за 3 календарных дня до необходимой даты поставки.
Доставка осуществляется автобетононасосами за счет поставщика.
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