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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Пульт автоматизированного управления с цифроовой системой, включая:
	шт.
	1

	1.1.
	Насосная станция
	комп.
	1

	1.2.
	Блок управления
	комп.
	1

	1.3.
	Программное обеспечение управления
	шт.
	1

	1.4.
	Рукава высокого давления
	комп.
	1

	1.5.
	Эксплуатационная документация
	комп.
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Пульт автоматизированного управления с цифровой системой
	16.11.2026
	16.12.2026
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Поставляемая продукция должна быть новая, ранее неиспользованная.
 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Пульт автоматизированного управления с цифроовой системой. 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Насосная станция с цифровой системой управления/измерения

	1.1.1.
	Бак насосной станции
	Объём 80 литров
	Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных
	Характеристики указаны в паспорте на изделие
	Указать в ТКП

	1.1.2.
	Гидравлический распределитель с пропорциональным управлением 
	максимальный расход – 40л/мин, максимальное давление – 350 атм
	Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных
	Характеристики указаны в паспорте на изделие
	Указать в ТКП

	1.1.3.
	Компенсатор давления
	Максимальное рабочее давление 330 атм
	Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных
	Характеристики указаны в паспорте на изделие
	Указать в ТКП

	1.1.4.
	Клапан предохранительный встраиваемый
	Максимальная производительность 50 л/мин, максимальное давление 350атм
	Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных
	Характеристики указаны в паспорте на изделие
	Указать в ТКП

	1.1.5.
	Манометр
	Максимальное рабочее давление 40 МПа; класс точности не ниже 1,5
	Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных
	Характеристики указаны в паспорте на изделие
	Указать в ТКП

	1.1.6.
	Напорный фильтр с электровизуальным индикатором 
	Рабочее давление 220 атм
	Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных
	Характеристики указаны в паспорте на изделие
	Указать в ТКП

	1.1.7.
	Всасывающий фильтр
	Максимальная производительность 22 л/мин., чистота фильтрации 90 мкм
	Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных
	Характеристики указаны в паспорте на изделие
	Указать в ТКП

	1.1.8.
	Электродвигатель
	Мощность 3кВт, число оборотов в минуту -1410
	Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных
	Характеристики указаны в паспорте на изделие
	Указать в ТКП

	1.1.9.
	Насос шестеренный двухпоточный
	Максимальное рабочее давление 280атм
	Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных
	Характеристики указаны в паспорте на изделие
	Указать в ТКП

	1.2.
	Блок управления насосной станцией

	1.2.1.
	Шкаф с электрооборудованием и управляющим контроллером
	Габаритные размеры 600х400х350мм
	Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных
	Характеристики указаны в паспорте на изделие
	

	1.2.2.
	Персональная электронно-вычислительная станция
	- Тактовая частота процессора – 1200 МГц; 
- Количество ядер - 2; 
- оперативная память 8 Гб;
- жесткий диск объемом  320 Гб;
- Жидкокристаллический дисплей с диагональю  15``.
	Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных
	Руководство пользователя (инструкция)
	Указать в ТКП

	1.2.3.
	Принтер лазерный
	-разрешение печати 600х600 т/д;
- порт USB 2.0 для подключения к ПЭВС
	Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных
	Руководство пользователя (инструкция)
	Указать в ТКП

	1.2.4.
	Лицензионная операционная система
	Совместимость с используемым ПЭВС и управляющим программным обеспечением
	Обязательное согласие
	Сертификат подлинности
	Указать в ТКП

	1.2.5.
	Программное обеспечение управления машиной
	-автоматическое управление процессом испытания, обработка результатов испытания и представление их в виде протокола с наличием возможности их дальнейшего вывода на печать;
- индикация скорости нагружения, перемещения активного захвата, деформации образца при перемещении активного захвата;
- возможность циклических нагружений в соответствии с заданием (от Fmin до Fmax заданное количество циклов);
- возможность задания предела по максимальной нагрузке и перемещению активного захвата (автостоп);
- режим ручного управления (произвольного нагружения по силе и по перемещению) с наличием возможности изменения векторов скорости и перемещения (прямой ход, обратный ход);
- визуализация процесса нагружения с построением диаграмм ("Нагрузка-Деформация", "Нагрузка-Время", "Деформация-Время");
- возможность архивации данных;
- интерфейс программы на русском языке, наличие справочной системы;
- в программе заложена возможность автоматической обработки результатов испытаний по ГОСТ 1497, 12004, 6996, 14019, 10006, 10922, 10180, ISO 6892
	Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных
	Не требуется
	Указать в ТКП

	1.2.6.
	Датчик давления
	Максимальное рабочее давление 25 МПа
	Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных
	Характеристики указаны в паспорте на изделие
	Указать в ТКП

	1.2.7.
	Датчик перемещения
	Дискретность 5мкм, измеряемая база 300мм
	Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных
	Характеристики указаны в паспорте на изделие
	Указать в ТКП

	1.3.
	Рукава высокого давления
	Рабочее давление 280 атм
	Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных
	Характеристики указаны в паспорте на изделие
	Указать в ТКП

	1.4.
	Эксплуатационная документация

	1.4.1.
	Руководство по эксплуатации
	На русском языке
	Обязательное согласие
	Не требуется
	Указать в ТКП

	1.4.2.
	Руководство по эксплуатации на систему управления/измерения
	На русском языке
	Обязательное согласие
	Не требуется
	Указать в ТКП

	1.4.3.
	Описания типа средств измерений
	На русском языке; оригинал либо заверенная заводом-изготовителем копия 
	Обязательное согласие
	Не требуется
	Указать в ТКП

	1.4.4.
	Методика поверки
	На русском языке; оригинал либо заверенная заводом-изготовителем копия 
	Обязательное согласие
	Не требуется
	Указать в ТКП

	2. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Климатические условия исполнения
	Ухл4.2
	Требуемые параметры не ниже указанных
	
	Указать в ТКП

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Доставка
	Соблюдение сроков доставки
	Обязательное согласие
	Документ подтверждающий отгрузку оборудования
	Указать в ТКП

	3.2. 
	Маркировка
	В строгом соответствии с документацией на поставляемое оборудование
	Обязательное согласие
	Направление фото отчёта на эл. почту заказчика
	Указать в ТКП

	3.3. 
	Упаковка
	В строгом соответствии с документацией на поставляемое оборудование
	Обязательное согласие
	Направление фото отчёта на эл. почту заказчика
	Указать в ТКП

	3.4. 
	Приёмка и испытания
	В месте установки оборудования в присутствии представителя заказчика
	Обязательное согласие
	Подписание акта приёма-передачи
	-

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Гарантийный срок
	Не менее 12 месяцев с моменты ввода оборудования в эксплуатацию
	Обязательное согласие
	Гарантийный срок прописан в эксплуатационной документации
	Указать в ТКП

	4.2. 
	Гарантийное обслуживание
	В течении гарантийного срока
	Обязательное согласие
	Официальное письмо поставщика
	Указать в ТКП

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Свидетельство о первичной поверке
	Выдано не позднее 2-х месяцев с момента установки пульта управления на испытательную машину Р-50
	Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных
	Да/нет
	Указать в ТКП

	5.2. 
	Свидетельство об утверждении типа средств измерений
	После установки пульта управления на испытательную машину Р-50. На русском языке; оригинал либо заверенная заводом-изготовителем копия 
	Обязательное согласие
	Да/нет
	Указать в ТКП



2.2.1. 	В составе заявки необходимо предоставить:
[bookmark: _Hlk140587872]Предоставить ТКП с указанием характеристик поставляемого оборудования, входящего в состав пульта автоматизированного управления с цифровой системой.

