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1. [bookmark: _Toc130454087][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc130454088][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ВСП
	Водосливная плотина

	СУС
	Сороудерживающее сооружение

	ДГУ
	Дизельная генераторная установка






1.2. [bookmark: _Toc130454089][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 23.61 Поставка защитных укрытий Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС».

1.3. [bookmark: _Toc130454090][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Продукция предназначена для:
- .Для защиты личного состава МОГ при выполнении задач по защите от БПЛА критически важных объектов филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»

1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc130454091]Существующее положение 
Жигулёвская ГЭС расположена по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2.На гидротехнических сооружениях Жигулевской ГЭС определены огневые позиции МОГ для отражения БПЛА. На позициях необходимо выполнить устройство защитных укрытий для личного состава МОГ.

1.5. Иные требования и сведения общего характера
Требования к участникам закупки: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков ФАС.

2. [bookmark: _Toc130454092][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc130454093]Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. [bookmark: _Toc130454094]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc130454095][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Железобетонное защитное укрытие
	шт
	4


2.1.2. [bookmark: _Toc130454096][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc130454097][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Железобетонное защитное укрытие
	С даты подписания договора (не позднее 30 дней) 
	В течение 45 дней с даты подписания договора.
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc130454098][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc130454099] Таблица 3. Требования к продукции 

Наименование продукции (позиция №1-2 Таблицы 1.1): «Поставка защитных укрытий Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Материал
	Железобетонные сборные панели толщиной 200 мм
	
	
	

	1.2. 
	Габариты
	Наружный размер в плане 3000 мм Х 2400 -3000 мм, высота 2200 мм-2400 мм
	
	
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к информационной безопасности результата оказания услуг

	· Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла Систем с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества).
	
	
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к материалам
	Поставляемые материалы должны соответствовать требованиям заявленным согласно перечня в табл.1.1
	
	
	

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	
	
	
	
	

	5. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение Товара
	Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение Товара (в том числе по территории Покупателя) осуществляется Поставщиком, по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2.
	
	
	

	5.2. 
	Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения Товара
	Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения Товара должна быть включена в стоимость Товара.
	
	
	

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии  не менее 24 месяцев.
	
	
	

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Техническая часть заявки
	В технической части заявка участника должна содержать информацию о полном наименовании материалов или их эквиваленте с указанием параметров поставляемой продукции, в том числе:
	
	
	

	8.1.1.
	
	Техническое описание продукции, код товара согласно каталогу производителя;
	
	
	

	8.1.2.
	
	Заполненные таблицы технических характеристик, в соответствии с техническими требованиями Заказчика.
	
	
	

	8.2. 
	На этапе поставки должны быть представлены:
	- товарные накладные ТОРГ-12;
- сертификаты соответствия ГОСТ  продукции (обязательно), паспорта качества
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3. [bookmark: _Toc130454100][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


	Согласовано:
Заместитель главного инженера по технической части

 ___________ / Р.Е. Лессик/ 
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 ___________ / А.Н. Пуртов/ 
 «____»___________  20___ г.

	Согласовано:
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___________ / Л.Н. Муратов/
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