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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 25.11.23 Поставка кабельных металлоконструкций ДКС с комплектующими для выполнения работ на Нерюнгринской ГРЭС
(Лот № ______ -ТПИР ОБСЛ ДОХ-2027-ГРВКК-СШФ)
            1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД2 25.11.23 Поставка кабельных металлоконструкций ДКС с комплектующими для выполнения работ на Нерюнгринской ГРЭС (далее – Продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение доходного договора:
№ 1510-3500-2026 от 06.08.2026г. «Строительно-монтажные работы по созданию инженерно-технических средств охраны в рамках 1-го этапа строительства инвестиционного проекта «Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС» (заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Хабаровский» и АО «Гидроремонт-ВКК»).

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Неперфорированный лоток 150х100 3510210HDZ АО «ДКС»
	шт.
	1868

	2. 
	Крышка на прямой элемент (В=150 мм) 35523HDZ АО «ДКС»
	шт.
	1868

	3. 
	Ответвитель "Т"-образный вертикальный TD 37113KHDZ АО «ДКС»
	шт.
	64

	4. 
	Крышка ответвителя "Т"-образный вертикальный TD 38303HDZ АО «ДКС»
	шт.
	64

	5. 
	Консоль ВВН-60 BBH6020HDZ АО «ДКС»
	шт.
	1921

	6. 
	Болт М10х100 CM081010 АО «ДКС»
	шт.
	2503

	7. 
	Гайка шестигранная М10 DIN 934 CM111000HDZ АО «ДКС»
	шт.
	2503

	8. 
	Шайба М10 CM241000HDZ АО «ДКС»
	шт.
	2503

	9. 
	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20 CM010620HDZ АО «ДКС»
	шт.
	4352

	10. 
	Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию M6 CM100600HDZ АО «ДКС»
	шт.
	7994

	11. 
	Шайба кузовная M6 CM120600HDZ АО «ДКС»
	шт.
	7994

	12. 
	Шайба уплотнительная М6 CM133620INOX316L АО «ДКС»
	шт.
	7994

	13. 
	Заглушка от лотка 30194HDZL АО «ДКС»
	шт.
	56

	14. 
	Гибкая гофрированная труба d 90 мм 121990 АО «ДКС»
	м.
	269

	15. 
	Жесткая двустенная труба d 110 мм 160911 АО «ДКС»
	м.
	145

	16. 
	Переходник для двустенных труб d 90-110 мм 24110 АО «ДКС»
	шт.
	50

	17. 
	Муфта для труб d 110 мм 15110 АО «ДКС»
	шт.
	26

	18. 
	Гибкая гофрированная труба d 40 мм 121940 АО «ДКС»
	м.
	30

	19. 
	Муфта труба-коробка, IP67, М40х1.5, д.40 мм 50240 АО «ДКС»
	шт.
	4

	20. 
	Угол горизонтальный СРО90 36042KHDZ АО «ДКС»
	шт.
	52

	21. 
	Угол горизонтальный изменяемый СРО 36018HDZL АО «ДКС»
	шт.
	18

	22. 
	Ответвитель Т-образный DPT 36162KHDZ АО «ДКС»
	шт.
	10

	23. 
	Угол вертикальный внешний CD 90 36822KHDZ АО «ДКС»
	шт.
	11

	24. 
	Угол вертикальный внутренний CS 90 36702KHDZ АО «ДКС»
	шт.
	11

	25. 
	Крышка для угла горизонтального изменяемого СРО 38011HDZL АО «ДКС»
	шт.
	18

	26. 
	Крышка для угла горизонтального СРО 90 38003HDZ АО «ДКС»
	шт.
	52

	27. 
	Крышка на ответвитель Т-образный DPT 38043HDZ АО «ДКС»
	шт.
	10

	28. 
	Крышка на угол внутренний CS 90 38203HDZ АО «ДКС»
	шт.
	11

	29. 
	Крышка на угол внешний CD 90 38243HDZ АО «ДКС»
	шт.
	11

	30. 
	Перемычка медная SC6L500KHDZ АО «ДКС»
	шт.
	1822

	31. 
	Болт с шестигранной головкой М6х12 CM020612HDZ АО «ДКС»
	шт.
	3642

	32. 
	Болт М8х16 СМ020816HDZ АО «ДКС»
	шт.
	580

	33. 
	Гайка М8 СМ100800HDZ АО «ДКС»
	шт.
	580

	34. 
	Короб с крышкой TA-GN, 120х60 мм 01787 АО «ДКС»
	шт.
	77

	35. 
	Угол плоский NPAN 01746 АО «ДКС»
	шт.
	9

	36. 
	Угол внутренний изменяемый 70-120° NIAV 01730 АО «ДКС»
	шт.
	36

	37. 
	Тройник/отвод NTAN 01762 АО «ДКС»
	шт.
	20

	38. 
	Накладка на стык профиля SGAN 00833 АО «ДКС»
	шт.
	164

	39. 
	Накладка на стык крышки GAN 00888 АО «ДКС»
	шт.
	82

	40. 
	Заглушка торцевая LAN 00877 АО «ДКС»
	шт.
	17

	41. 
	Саморез 4х30 с дюбелем V5 CM06521 АО «ДКС»
	шт.
	559

	42. 
	Гибкая гофрированная труба d 50 мм 121950 АО «ДКС»
	м.
	20

	43. 
	Муфта труба-коробка, IP67, М50х1.5, д. 50 мм 50250 АО «ДКС»
	шт.
	76

	44. 
	Анкер М8х55 с болтом СМ 430850 АО «ДКС»
	шт.
	200

	45. 
	Трос стальной, d=5 мм DIN 3055 АО «ДКС»
	м.
	220

	46. 
	Муфта металлорукав-коробка DN 50,М63х1,5 6014-6350 АО «ДКС»
	шт.
	24

	47. 
	Усиленная двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации, d 50 мм 121550A АО «ДКС»
	м.
	108

	48. 
	ТМС 25х17 Мини-канал 00304 АО «ДКС»
	шт.
	30

	49. 
	Короб с крышкой TA-GN 80x40 01781 АО «ДКС»
	шт.
	15

	50. 
	Труба ПА 6 гофр. DN23мм PA602329F2 АО «ДКС»
	м.
	6

	51. 
	Короб с крышкой TA-GN, 60х40 мм 01780 АО «ДКС»
	шт.
	20

	52. 
	Заглушка, 60х40 мм 00869 АО «ДКС»
	шт.
	8

	53. 
	Угол внешний, 60х40 мм 01707 АО «ДКС»
	шт.
	2

	54. 
	Саморез 5х50 с дюбелем V5 СМ06523 АО «ДКС»
	шт.
	40

	55. 
	Труба ПНД гибкая гофр. Д50мм, тяжелая с протяжкой, 25 м, цвет оранжевый 121550А АО «ДКС»
	м.
	400

	56. 
	Муфта металлорукав-коробка DN 50,М50х1,5 6014-50А АО «ДКС»
	шт.
	34

	57. 
	Муфта металлорукав DN 50-жесткая труба д 50 мм, IP66/IP67, никелированная латунь MP40D-MB-L-M50-050 АО «ДКС»
	шт.
	34

	58. 
	Металлорукав DN 50мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн 50,5 мм, Dнар 57,0,25 м, цвет серый 6071R АО «ДКС»
	м.
	34

	59. 
	Труба тяжелая оцинкованная d 50х1,2х3000 мм 6008-50L3 АО «ДКС»
	шт.
	34

	60. 
	Короб с крышкой, ПВХ, 120х60х2000 мм 01787 АО «ДКС»
	шт.
	10



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 25.11.23 Поставка кабельных металлоконструкций ДКС с комплектующими для выполнения работ на Нерюнгринской ГРЭС
	С даты подписания договора
	По 30.04.2027г.
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2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

	Наименование продукции (позиции № 1-60. Таблицы 1.):
Материалы предназначенные для выполнения Строительно-монтажные работы по созданию инженерно-технических средств охраны в рамках 1-го этапа строительства инвестиционного проекта «Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС»

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие
стандартам
	
Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.
	Неперфорированный лоток
	Производитель
	АО «ДКС»
	ТУ 3449-013-47022248-2004
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупки
	

	
	
	Артикул
	3510210HDZ
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	
	
	Покрытие
	Оцинкованный
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	150
	
	
	

	
	
	Высота, мм
	100
	
	
	

	
	
	Перфорация в основании для монтажа
	Нет
	
	
	

	2.
	Крышка на прямой элемент
	Производитель
	АО «ДКС»
	ГОСТ 52868-2021
ГОСТ 14918-2020
	
	

	
	
	Артикул
	35523HDZ
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	
	
	Покрытие
	Оцинкованный
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	150
	
	
	

	
	
	Тип крепления
	С защелкиванием
	
	
	

	
	
	Для лотка
	Да
	
	
	

	3.
	Ответвитель "Т"-образный вертикальный
	Производитель
	АО «ДКС»
	ТУ 3449-013-47022248-2004
	
	

	
	
	Артикул
	37113KHDZ
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	
	
	Покрытие
	Оцинкованный
	
	
	

	
	
	Высота боковой стенки, мм
	100
	
	
	

	
	
	Ширина лотка в вертикал. направлении, мм
	150
	
	
	

	
	
	Ширина лотка в горизонт. направлении, мм
	150
	
	
	

	4.
	Крышка ответвитель "Т"-образный вертикальный
	Производитель
	АО «ДКС»
	ТУ 3449-013-47022248-2004
	
	

	
	
	Артикул
	38303HDZ
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	
	
	Покрытие
	Оцинкованный
	
	
	

	
	
	Тип крепления
	С защелкиванием
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	150
	
	
	

	5.
	Консоль ВВН

	Производитель
	АО «ДКС»
	ТУ 3449-032-47022248-2012
	
	

	
	
	Артикул
	BBH6020HDZ
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	200
	
	
	

	
	
	Угол, град.
	90
	
	
	

	
	
	Ширина полки консоли, мм
	32
	
	
	

	6.
	Болт
	Производитель
	АО «ДКС»
	
	
	

	
	
	Артикул
	CM081010
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	
	
	Покрытие
	Оцинкованный
	
	
	

	
	
	Метрический размер
	М10
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	100
	
	
	

	7.
	Гайка шестигранная
	Производитель
	АО «ДКС»
	DIN 934
	
	

	
	
	Артикул
	CM111000HDZ
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	
	
	Покрытие
	Оцинкованный
	
	
	

	
	
	Метрический размер
	М10
	
	
	

	
	
	DIN
	DIN 934
	
	
	

	
	
	Шестигранная
	Да
	
	
	

	8.
	Шайба
	Производитель
	АО «ДКС»
	DIN 125
	
	

	
	
	Артикул
	CM241000HDZ
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	
	
	Покрытие
	Оцинкованный
	
	
	

	
	
	Метрический размер
	М10
	
	
	

	
	
	Толщина, мм
	2
	
	
	

	9.
	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником
	Производитель
	АО «ДКС»
	ГОСТ 7802-81
	
	

	
	
	Артикул
	CM010620HDZ
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	
	
	Покрытие
	Оцинкованный
	
	
	

	
	
	Метрический размер
	М6
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	20
	
	
	

	
	
	С гладкой головкой и квадратным подголовником
	Да
	
	
	

	10.
	Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию
	Производитель
	АО «ДКС»
	DIN 6923
	
	

	
	
	Артикул
	CM100600HDZ
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	
	
	Покрытие
	Оцинкованный
	
	
	

	
	
	Метрический размер
	М6
	
	
	

	
	
	С насечкой, препятствующей отвинчиванию
	Да
	
	
	

	11.
	Шайба кузовная
	Производитель
	АО «ДКС»
	DIN 9021
	
	

	
	
	Артикул
	CM120600HDZ
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	
	
	Покрытие
	Оцинкованный
	
	
	

	
	
	Метрический размер
	М6
	
	
	

	
	
	Толщина, мм
	1,6
	
	
	

	12.
	Шайба уплотнительная
	Производитель
	АО «ДКС»
	
	
	

	
	
	Артикул
	CM133620INOX316L
	
	
	

	
	
	Материал
	Нержавеющая сталь
	
	
	

	
	
	Метрический размер
	М6
	
	
	

	
	
	Уплотнительная
	Да
	
	
	

	13.
	Заглушка от лотка
	Производитель
	АО «ДКС»
	
	
	

	
	
	Артикул
	30194HDZL
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	
	
	Покрытие
	Оцинкованный
	
	
	

	
	
	Ширина кабельного лотка, мм
	150
	
	
	

	14.
	Гибкая гофрированная труба
	Производитель
	АО «ДКС»
	ТУ 2248-015-47022248-2006
	
	

	
	
	Артикул
	121990
	
	
	

	
	
	Цвет
	Красный
	
	
	

	
	
	Диаметр, мм
	90
	
	
	

	
	
	С протяжкой
	Да
	
	
	

	
	
	Гофрированная
	Да
	
	
	

	
	
	Материал
	ПНД
	
	
	

	15.
	Жесткая двустенная труба
	Производитель
	АО «ДКС»
	ТУ 2248-019-47022248-2008
	
	

	
	
	Артикул
	160911
	
	
	

	
	
	Диаметр, мм
	110
	
	
	

	
	
	Двустенная
	Да
	
	
	

	
	
	Модель/исполнение
	Жесткий
	
	
	

	
	
	Цвет
	Красный
	
	
	

	16.
	Переходник для двустенных труб
	Производитель
	АО «ДКС»
	ТУ 2248-015-47022248-2006
ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014
	
	

	
	
	Артикул
	024110
	
	
	

	
	
	Материал
	Пластик
	
	
	

	
	
	Тип
	Переходник
	
	
	

	
	
	Для двустенных труб d 90-110 мм
	Да
	
	
	

	17.
	Муфта для труб
	Производитель
	АО «ДКС»
	ТУ 2248-015-47022248-2006
	
	

	
	
	Артикул
	15110
	
	
	

	
	
	Для трубы с номинальным диаметром, мм
	110
	
	
	

	
	
	Материал
	Пластик
	
	
	

	18.
	Гибкая гофрированная труба
	Производитель
	АО «ДКС»
	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014
	
	

	
	
	Артикул
	121940
	
	
	

	
	
	Диаметр, мм
	40
	
	
	

	
	
	Цвет
	Красный
	
	
	

	
	
	С протяжкой
	Да
	
	
	

	
	
	Гофрированная
	Да
	
	
	

	
	
	Материал
	ПНД
	
	
	

	19.
	Муфта труба-коробка
	Производитель
	АО «ДКС»
	ТУ 2248-012-47022248-2009
	
	

	
	
	Артикул
	50240
	
	
	

	
	
	Размер резьбы
	М40х1.5
	
	
	

	
	
	Цвет
	Серый
	
	
	

	
	
	Степень защиты
	IP67
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр, мм
	40
	
	
	

	
	
	Материал
	Пластик
	
	
	

	20.
	Угол горизонтальный СРО90
	Производитель
	АО «ДКС»
	ГОСТ Р 52868-2021
	
	

	
	
	Артикул
	36042KHDZ
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	
	
	Покрытие
	Оцинкованный
	
	
	

	
	
	2.2.1. В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа
	Да
	
	
	

	
	
	Внутренний радиус, мм
	100
	
	
	

	
	
	Ширина кабельного лотка, мм
	150
	
	
	

	21.
	Угол горизонтальный изменяемый СРО
	Производитель
	АО «ДКС»
	ГОСТ Р 52868-2021
	
	

	
	
	Артикул
	36018HDZL
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	
	
	Покрытие
	Оцинкованный
	
	
	

	
	
	Отклонение (угол)
	Регулируемый
	
	
	

	
	
	Ширина кабельного лотка, мм
	150
	
	
	

	
	
	Перфорация в основании для монтажа
	Да
	
	
	

	22.
	Ответвитель Т-образный DPT
	Производитель
	АО «ДКС»
	ГОСТ 52868-2021
	
	

	
	
	Артикул
	36162KHDZ
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	
	
	Покрытие
	Оцинкованный
	
	
	

	
	
	Внутренний радиус, мм
	100
	
	
	

	
	
	Ширина кабельного лотка, мм
	150
	
	
	

	
	
	2.2.2. В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа
	Да
	
	
	

	23.
	Угол вертикальный внешний CD
	Производитель
	АО «ДКС»
	
	
	

	
	
	Артикул
	36822KHDZ
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	
	
	Покрытие
	Оцинкованный
	
	
	

	
	
	Ширина кабельного лотка, мм
	150
	
	
	

	
	
	С крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа
	Да
	
	
	

	
	
	Отклонение (угол)
	90
	
	
	

	24.
	Угол вертикальный внутренний CS
	Производитель
	АО «ДКС»
	ТУ 3449-013-47022248-2004
ГОСТ 36702KHDZ-dkc
	
	

	
	
	Артикул
	36702KHDZ
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	
	
	Покрытие
	Оцинкованный
	
	
	

	
	
	Отклонение (угол)
	90
	
	
	

	
	
	Ширина кабельного лотка, мм
	150
	
	
	

	
	
	В комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа
	Да
	
	
	

	25.
	Крышка для угла горизонтального изменяемого СРО
	Производитель
	АО «ДКС»
	ГОСТ 52868-2021
	
	

	
	
	Артикул
	38011HDZL
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	
	
	Покрытие
	Оцинкованный
	
	
	

	
	
	Тип крепление
	Привинчивание
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	150
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	142
	
	
	

	26.
	Крышка для угла горизонтального СРО
	Производитель
	АО «ДКС»
	
	
	

	
	
	Артикул
	38003HDZ
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	
	
	Покрытие
	Оцинкованный
	
	
	

	
	
	Тип крепления
	Защелкивание
	
	
	

	
	
	Отклонение (угол)
	90
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	150
	
	
	

	27.
	Крышка на ответвитель Т-образный DPT
	Производитель
	АО «ДКС»
	ГОСТ Р 50827-95
	
	

	
	
	Артикул
	38043HDZ
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	
	
	Покрытие
	Оцинкованный
	
	
	

	
	
	Тип крепления
	Защелкивание
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	150
	
	
	

	28.
	Крышка на угол внутренний CS 90
	Производитель
	АО «ДКС»
	ГОСТ 52868-2021
ГОСТ 14918-2020
	
	

	
	
	Артикул
	38203HDZ
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	
	
	Покрытие
	Оцинкованный
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	150
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	130
	
	
	

	
	
	Отклонение (угол)
	90
	
	
	

	29.
	Крышка на угол внешний CD 90
	Производитель
	АО «ДКС»
	ТУ 3449-013-47022248-2004
	
	

	
	
	Артикул
	38243HDZ
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	
	
	Покрытие
	Оцинкованный
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	230
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	150
	
	
	

	
	
	Отклонение (угол)
	90
	
	
	

	30.
	Перемычка медная
	Производитель
	АО «ДКС»
	ГОСТ 52868-2021
	
	

	
	
	Артикул
	SC6L500KHDZ
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	500
	
	
	

	
	
	Сечение проводника, мм2
	6
	
	
	

	
	
	Материал проводника
	Медь
	
	
	

	
	
	С наконечниками
	Да
	
	
	

	
	
	Под винт М6
	Да
	
	
	

	31.
	Болт с шестигранной головкой
	Производитель
	АО «ДКС»
	
	
	

	
	
	Артикул
	CM020612HDZ
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	
	
	Покрытие
	Оцинкованный
	
	
	

	
	
	Метрический размер
	М6
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	12
	
	
	

	
	
	С шестигранной головкой
	Да
	
	
	

	32.
	Болт
	Производитель
	АО «ДКС»
	DIN 933
	
	

	
	
	Артикул
	СМ020816HDZ
	
	
	

	
	
	Тип
	Крепеж
	
	
	

	
	
	Наружний диаметр, мм
	8
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	16
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь горячеоцинкованная погружением
	
	
	

	
	
	Размер под ключ, мм
	13
	
	
	

	33.
	Гайка
	Производитель
	АО «ДКС»
	DIN 6923
	
	

	
	
	Артикул
	СМ100800HDZ
	
	
	

	
	
	Тип
	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	8
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь горячеоцинкованная погружением
	
	
	

	34.
	Короб с крышкой TA-GN
	Производитель
	АО «ДКС»
	
	
	

	
	
	Артикул
	01787
	
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	
	
	Материал
	Пластик
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	120
	
	
	

	
	
	Глубина, мм
	60
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	2000
	
	
	

	35.
	Угол плоский NPAN
	Производитель
	АО «ДКС»
	
	
	

	
	
	Артикул
	01746
	
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	
	
	Материал
	Пластик
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	120
	
	
	

	
	
	Глубина, мм
	60
	
	
	

	
	
	Способ установки крышки
	Вставка внутрь (встраивание)
	
	
	

	36.
	Угол внутренний изменяемый
	Производитель
	АО «ДКС»
	
	
	

	
	
	Артикул
	01730
	
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	
	
	Материал
	Пластик
	
	
	

	
	
	Угол изменяемый, от и до
	70 - 120
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	120
	
	
	

	
	
	Способ установки крышки
	Вставка внутрь (встраивание)
	
	
	

	
	
	Глубина, мм
	60
	
	
	

	37.
	Тройник/отвод NTAN
	Производитель
	АО «ДКС»
	
	
	

	
	
	Артикул
	01762
	
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	
	
	Материал
	Пластик
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	120
	
	
	

	
	
	Глубина, мм
	60
	
	
	

	
	
	Способ установки крышки
	Вставка внутрь (встраивание)
	
	
	

	38.
	Накладка на стык профиля SGAN
	Производитель
	АО «ДКС»
	
	
	

	
	
	Артикул
	00833
	
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	
	
	Материал
	Пластик
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	60
	
	
	

	
	
	Тип крепления
	Защёлкивание (под нажимом)
	
	
	

	
	
	Тип
	Накладка
	
	
	

	39.
	Накладка на стык крышки GAN
	Производитель
	АО «ДКС»
	
	
	

	
	
	Артикул
	00888
	
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	
	
	Материал
	Пластик
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	120
	
	
	

	
	
	Тип крепления
	Защёлкивание (под нажимом)
	
	
	

	
	
	Тип
	Накладка
	
	
	

	40.
	Заглушка торцевая LAN
	Производитель
	АО «ДКС»
	
	
	

	
	
	Артикул
	00877
	
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	
	
	Материал
	Пластик
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	120
	
	
	

	
	
	Глубина, мм
	60
	
	
	

	
	
	Тип крепления
	Защёлкивание (под нажимом)
	
	
	

	41.
	Саморез 4х30 с дюбелем V5
	Производитель
	АО «ДКС»
	DIN 7982
	
	

	
	
	Артикул
	CM06521
	
	
	

	
	
	Длина самореза, мм
	30
	
	
	

	
	
	Диаметр самореза, мм
	4
	
	
	

	
	
	Материал самореза
	Сталь
	
	
	

	
	
	С заостренным кончиком
	Да
	
	
	

	
	
	Комплект
	Саморез с дюбелем
	
	
	

	42.
	Гибкая гофрированная труба
	Производитель
	АО «ДКС»
	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014
	
	

	
	
	Артикул
	121950
	
	
	

	
	
	Цвет
	Красный
	
	
	

	
	
	Диаметр, мм
	50
	
	
	

	
	
	С протяжкой
	Да
	
	
	

	
	
	Гофрированная
	Да
	
	
	

	
	
	Материал
	ПНД
	
	
	

	43.
	Муфта труба-коробка
	Производитель
	АО «ДКС»
	ТУ 2248-012-47022248-2009
	
	

	
	
	Артикул
	50250
	
	
	

	
	
	Размер резьбы
	M50x1.5
	
	
	

	
	
	Цвет
	Серый
	
	
	

	
	
	Степень защиты
	IP67
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр, мм
	50
	
	
	

	
	
	Материал
	Пластик
	
	
	

	44.
	Анкер с болтом
	Производитель
	АО «ДКС»
	DIN 529
	
	

	
	
	Артикул
	СМ430850
	
	
	

	
	
	Тип
	Крепеж клиновой
	
	
	

	
	
	Модель/исполнение
	Ударный
	
	
	

	
	
	Самосверлящий
	Да
	
	
	

	
	
	Диаметр высверливаемого отверстия, мм
	12
	
	
	

	
	
	Диаметр резьбы, мм
	8
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	60
	
	
	

	
	
	Материал втулки (гильзы)
	Сталь
	
	
	

	
	
	Покрытие
	Оцинкованный
	
	
	

	45.
	Трос стальной
	Производитель
	АО «ДКС»
	DIN 3055
	
	

	
	
	Артикул
	CM625505
	
	
	

	
	
	Диаметр, мм
	5
	
	
	

	46.
	Муфта металлорукав-коробка
	Производитель
	АО «ДКС»
	ТУ 4833-051-47022248-2016
	
	

	
	
	Артикул
	6014-6350
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Латунь
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр, мм
	50
	
	
	

	
	
	Степень защиты
	IP66/IP67
	
	
	

	
	
	Резьба
	М63х1,5
	
	
	

	47.
	Усиленная двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации
	Производитель
	АО «ДКС»
	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014
	
	

	
	
	Артикул
	121550A
	
	
	

	
	
	Диаметр, мм
	50
	
	
	

	
	
	Усиленная
	Да
	
	
	

	
	
	Двустенная
	Да
	
	
	

	
	
	С протяжкой
	Да
	
	
	

	
	
	Материал
	ПНД
	
	
	

	48.
	Мини-канал TMC
	Производитель
	АО «ДКС»
	
	
	

	
	
	Артикул
	00304
	
	
	

	
	
	Цвет
	Чисто-белый
	
	
	

	
	
	Материал
	Пластик
	
	
	

	
	
	Тип крепления
	Защелкивание
	
	
	

	
	
	С фиксатором для кабеля
	Да
	
	
	

	
	
	С канальным соединителем
	Да
	
	
	

	
	
	Полезное сечение, мм2
	301
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	25
	
	
	

	
	
	Высота, мм
	17
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	2000
	
	
	

	49.
	Короб с крышкой TA-GN
	Производитель
	АО «ДКС»
	
	
	

	
	
	Артикул
	01781
	
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	
	
	Материал
	Пластик
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	80
	
	
	

	
	
	Глубина, мм
	40
	
	
	

	
	
	С крышкой
	Да
	
	
	

	50.
	Труба ПА 6 гофр.
	Производитель
	АО «ДКС»
	ТУ 2247-024-47022248-2009
	
	

	
	
	Артикул
	PA602329F2
	
	
	

	
	
	Цвет
	Черный
	
	
	

	
	
	Прочность на разрыв, Н
	600
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр, мм
	23
	
	
	

	
	
	Класс воспламеняемости по стандарту UL94
	V2
	
	
	

	
	
	Устойчивость к УФ-излучению
	Да
	
	
	

	
	
	Складывающая
	Да
	
	
	

	
	
	Материал
	Металл
	
	
	

	
	
	Закладная к опоре входит в состав - h 1,7 м
	Да
	
	
	

	
	
	Длина, м
	8
	
	
	

	51.
	Короб с крышкой TA-GN
	Производитель
	АО «ДКС»
	
	
	

	
	
	Артикул
	01780
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	60
	
	
	

	
	
	Высота, мм
	40
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	2000
	
	
	

	
	
	Материал
	АБС-пластик
	
	
	

	
	
	Цвет
	Чисто-белый
	
	
	

	
	
	Номер цвета
	RAL 9016
	
	
	

	52.
	Заглушка
	Производитель
	АО «ДКС»
	
	
	

	
	
	Артикул
	00869
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	60
	
	
	

	
	
	Глубина, мм
	40
	
	
	

	
	
	Материал
	АБС-пластик
	
	
	

	
	
	Тип крепления
	Защелкивание
(под нажимом)
	
	
	

	
	
	Цвет
	Чисто-белый
	
	
	

	
	
	Номер цвета
	RAL 9016
	
	
	

	53.
	Угол внешний изменяемый
	Производитель
	АО «ДКС»
	
	
	

	
	
	Артикул
	01707
	
	
	

	
	
	Модель/исполнение
	Формованный (отлитый в форме)
	
	
	

	
	
	Способ установки крышки
	Вставка внутрь (встраивание)
	
	
	

	
	
	С фиксатором для кабеля
	Нет
	
	
	

	
	
	Глубина, мм
	60
	
	
	

	
	
	Высота, мм
	40
	
	
	

	
	
	Материал
	АБС-пластик
	
	
	

	
	
	Цвет
	Чисто-белый
	
	
	

	
	
	Номер цвета
	RAL 9016
	
	
	

	
	
	Угол, град.
	70-120
	
	
	

	54.
	Саморез с дюбелем
	Производитель
	АО «ДКС»
	
	
	

	
	
	Артикул
	СМ06523
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	50
	
	
	

	
	
	Диаметр, мм
	5
	
	
	

	
	
	Резьба
	М8
	
	
	

	
	
	Форма головки
	Плоская
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	
	
	Закаленный
	Да
	
	
	

	
	
	Защитное покрытие
	Оцинкованное
	
	
	

	55.
	Труба ПНД гибкая гофр., тяжелая с протяжкой
	Производитель
	АО «ДКС»
	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014
	
	

	
	
	Артикул
	121550А
	
	
	

	
	
	Материал
	Пластик
	
	
	

	
	
	Наружний диаметр, мм
	50
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	41,5
	
	
	

	
	
	С протяжкой
	Да
	
	
	

	
	
	Тип упаковки
	Бухта
	
	
	

	
	
	Нормы упаковки, м
	100
	
	
	

	
	
	Длина, м
	25
	
	
	

	
	
	Цвет
	Оранжевый
	
	
	

	
	
	Степень защиты
	IP65
	
	
	

	56.
	Муфта металлорукав-коробка
	Производитель
	АО «ДКС»
	ТУ 4833-051-47022248-2016
	
	

	
	
	Артикул
	6014-50А
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Латунь
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр, мм
	50
	
	
	

	
	
	Степень защиты
	P40/IP44/IP66/IP67
	
	
	

	
	
	Резьба
	М50х1,5
	
	
	

	
	
	Цвет
	Серый
	
	
	

	57.
	Муфта металлорукав-жесткая труба
	Производитель
	АО «ДКС»
	ТУ 4833-041-47022248-2016
	
	

	
	
	Артикул
	6117-50
	
	
	

	
	
	Степень защиты
	IP66/IP67
	
	
	

	
	
	Тип продукции
	Муфта металлорукав-жесткая труба
	
	
	

	
	
	Температура эксплуатации, град.
	От -25 до + 150
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр, мм
	50
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Латунь никелированная
	
	
	

	
	
	Исполнение
	Прямолинейное
	
	
	

	
	
	Конструктивное исполнение
	Без резьбы
	
	
	

	58.
	Металлорукав в герметичной ПВХ изоляции
	Производитель
	АО «ДКС»
	ТУ 4833-051-47022248-2016
	
	

	
	
	Артикул
	6071R
	
	
	

	
	
	Цвет
	Серый
	
	
	

	
	
	Номинальный диаметр, мм
	50
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	50,5
	
	
	

	
	
	Наружний диаметр, мм
	57
	
	
	

	
	
	Материал
	Сталь
	
	
	

	
	
	С протяжкой
	Нет
	
	
	

	
	
	Длина бухты, м
	25
	
	
	

	59.
	Труба тяжелая оцинкованная
	Производитель
	АО «ДКС»
	ТУ 4833-041-47022248-2016
	
	

	
	
	Артикул
	6008-50L3
	
	
	

	
	
	Тип
	Труба стальная жесткая
	
	
	

	
	
	Материал
	Оцинкованная сталь
	
	
	

	
	
	Наружный диаметр, мм
	50
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	47,6
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	3000
	
	
	

	
	
	Толщина стенки, мм
	1,2
	
	
	

	60.
	Короб с крышкой
	Производитель
	АО «ДКС»
	
	
	

	
	
	Артикул
	01787
	
	
	

	
	
	Тип конструкции прямоугольный
	Да
	
	
	

	
	
	Материал исполнения
	Пластик
	
	
	

	
	
	Кол-во вкрышек
	1
	
	
	

	
	
	Способ установки крышки
	Вставка внутрь (встраивание)
	
	
	

	
	
	Кол-во направляющих для установки дополнительных разделителей
	4
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры, мм
	120х60х2000
	
	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	Место поставки
	678995, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, гп. Серебряный Бор, производственная площадка Нерюнгринской ГРЭС
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00
	
	

	2.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел.: 8-913-447-35-08
	
	

	2.4.
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]Продукция, поставляемая согласно техническим требованиям, должна быть доставлена одной партией и отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями. Продукция должна быть промаркирована: иметь информационные бирки с данными о наименовании, габаритных размерах и веса поставляемого товара.
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1.
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта на русском языке; инструкции по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке; упаковочный лист на продукцию; сертификаты о происхождении продукции; иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

	3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _GoBack]	3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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