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Москва, 2026


1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	Общество, Покупатель
	ООО «Почта Сервис»

	2.
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, оказывающее услуги в соответствии с заключенным договором

	3.
	Печатающая техника, (печатающее устройство)
	Устройства с функцией вывода текстовой или графической информации на бумагу или другой твёрдый физический носитель

	4.
	Оригинальные ресурсные   материалы и запасные части
	Ресурсные материалы и запасные части, изготовленные производителем печатающей техники специально для своих устройств

	5.
	Эквивалент (Совместимые ресурсные материалы и запасные части)
	Ресурсные материалы и запасные части, изготовленные сторонним производителем (не являющимся производителем соответствующей печатающей техники) и имеющие аналогичные с оригинальными ресурсными материалами и запасными частями технические, функциональные и качественные характеристики 

	6.
	Товар
	Ресурсные материалы и запасные части к печатающей технике

	7.
	Требования к Товару
	Технические, функциональные и качественные характеристики и показатели Товара, позволяющие определить соответствие Товара установленным Покупателем требованиям

	8.
	ТЗ
	Техническое задание

	9.
	РЦ
	Региональный центр



2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)
2.1. Поставка ресурсных материалов и запасных частей к высокоскоростному печатающему оборудованию. Поставка осуществляется по Заявкам в соответствии со Спецификацией поставляемого Товара (п. 3.2 настоящего ТЗ). 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1.  Требования к качеству Товара
Поставляемый Товар, включая его отдельные детали, компоненты и составные части, должен:
- быть новым, не бывшим ранее в использовании, не восстановленным, не перезаправленным, не прошедшим ремонт, в том числе замену составных частей, восстановление потребительских свойств (за исключением восстановленного производителями печатающей техники в рамках официальных программ возврата);
- не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика;
- не приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором он будет установлен и для которого он предназначен; 
- не являться выставочным образцом;
-   быть свободным от прав третьих лиц;
      - полностью обеспечивать функциональность и диагностику, предусмотренную конструкцией печатающей техники, для которой он предназначен, а также взаимодействие с программно-аппаратными средствами управления этой печатающей техникой, предусмотренными её производителем.
3.2. Спецификация поставляемого Товара
             Спецификация поставляемого Товара указана в Приложении №1 к настоящему ТЗ. 
3.3.       Основные характеристики Товара
3.3.1.	Товар должен иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в модели печатающей техники, для которой он предназначен.
3.3.2.	Каждая единица Товара по качеству, комплектности и типу должна соответствовать техническим условиям изготовителя печатающей техники, для которой предназначен Товар.
3.3.3.	Товар должен правильно определяться печатающей техникой, для которой он предназначен, при использовании Товара в печатной технике Покупателя программно-аппаратные средства управления этой печатающей техникой должны корректно отображать информацию о состоянии Товара (если предусмотрено функционалом печатающего устройства): процент оставшегося ресурса, состояние близкого окончания ресурса, количество напечатанных страниц. Электронные чипы в Товаре (если такие предусмотрены конструкцией печатающей техники, для которой предназначен Товар и указаны в Спецификации поставляемого Товара согласно п. 3.2. настоящего ТЗ), должны обеспечивать полную функциональную совместимость с этой печатающей техникой, должны быть надёжно зафиксированы на корпусе Товара. После установки Товара не должно выдаваться сообщений о проблемах с Товаром (в т.ч. требований заменить Товар, сообщений об ошибках, преждевременных сообщений об окончании ресурса в Товаре и т.п.). 
3.3.4.	Требования к процессу, параметрам и качеству печати с использованием Товара:
- процесс печати с использованием Товара должен быть без стуков, скрипов и прочих посторонних шумов, нехарактерных посторонних запахов, отсутствующих при использовании оригинальных ресурсных материалов и запасных частей;
- ресурс печати Товара должен соответствовать параметрам, указанным для него производителем Товара. Нарушение этих требований будет являться основанием для признания Товара не соответствующим условиям ТЗ и подлежащим замене;
- использование Товара в печатающей технике Покупателя не должно приводить к появлению загрязнений и деформаций на бумаге, на которой производится печать. На отпечатках (на лицевой и оборотной стороне) не должно быть искажений изображения и шрифтов, явных дефектов изображения, в т.ч. пятен, полос, точек, фона, не связанных с текстом или изображением печатаемого документа, изображение должно быть ярким, чётким, не иметь ореола, не иметь плохо пропечатанных областей. Тестовая страница, отпечатанная с использованием Товара, должна быть идентична по качеству тестовой странице, отпечатанной с использованием аналогичных оригинальных ресурсных материалов и запасных частей;
- при распечатывании тестовой страницы, содержащей 100% заливку черным цветом, не должно наблюдаться неравномерной плотности печати, полос и повторяющихся дефектов;
- распечатанные текст или изображение не должны смазываться при контакте с поверхностью бумаги.
3.4.  Комплектность товара
Каждая единица поставляемого Товара по комплектности должна соответствовать условиям, заявленным производителем.
3.5.  Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
Товар должен быть изготовлен с соблюдением требований к безопасности товара в соответствии с нормативными документами: 
- ГОСТ Р 56691-2015 «Безопасность потребительских товаров. Руководящие указания для поставщиков и распространителей продукции» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2015 г. № 1738-ст);
- ГОСТ ИСО 14123-1-2000 «Безопасность оборудования. Снижение риска для здоровья от опасных веществ, выделяемых оборудованием. Часть 1. Основные положения и технические требования» (введен в действие с 1 июля 2003 г. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 29 апреля 2002 г. № 178-ст).

3.6.  Объем гарантий и гарантийный срок
[bookmark: OLE_LINK4]3.6.1.	Срок гарантии на Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. Начало гарантийного периода исчисляется с момента подписания Сторонами накладной формы ТОРГ-12/УПД.
3.6.2.	Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого Товара без дополнительных расходов со стороны Покупателя. Под гарантийным обслуживанием подразумевается замена Поставщиком поставленного Товара без каких-либо дополнительных затрат со стороны Покупателя при обнаружении Покупателем брака (дефекта) или несоответствии Товара требованиям настоящего ТЗ, при этом срок замены не должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения уведомления от Покупателя о выявленном браке (дефекте) или несоответствии Товара требованиям настоящего ТЗ.
3.6.3.	Гарантия Поставщика распространяется на все потери и/или повреждения, вызванные неправильной упаковкой либо маркировкой Товара.
3.6.4.	Поставщик гарантирует отсутствие поломок печатающей техники по вине поставленного им Товара. При выходе из строя печатающей техники Покупателя по вине некачественного Товара Поставщик производит ремонт или замену этой печатающей техники за свой счет в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии от Покупателя на авторизованный электронный адрес Поставщика, а также оплачивает все связанные с этим транспортные и другие сопутствующие расходы. Достаточным основанием для такой претензии будет являться официальное заключение о выходе из строя печатающей техники Покупателя по вине некачественного Товара, сделанное организацией, обслуживающей печатающую технику Покупателя, либо сторонней независимой организацией, сертифицированной на обслуживании печатающей техники данного типа и производства.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
4.1. На заводскую упаковку каждой единицы Товара должна быть нанесена информация, содержащая следующие данные: 
- товарный знак (при наличии) и/или наименование производителя; 
- наименование печатающей техники, в котором может быть использован Товар; 
- наименование, тип и артикул (код) Товара;
- дата изготовления (или срок годности/использования), если это предусмотрено производителем. 
4.2. На корпусе Товара должны присутствовать: 
- товарный знак (при наличии) и/или наименование производителя;
- артикул (код) Товара. Артикул (код) Товара, указанный на корпусе Товара, должен соответствовать артикулу (коду) на заводской упаковке Товара.
Этикетки и наклейки на корпусе Товара должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Товар должен поставляться в заводской упаковке (коробке). Внутри коробки Товар должен быть упакован в электростатический пакет, предохраняющий Товар от воздействия пыли, влаги и света, с использованием амортизационных прокладок (вставка из папье-маше, надувная защитная упаковка, и т.п.). 
Упаковка Товара должна обеспечивать:
- сохранность Товара и его качества при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировке и хранении;
- необходимую защиту от внешних факторов. Изнутри упаковка не должна содержать просыпанного тонера, влаги, пыли и инородных предметов.

6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1.  Срок и место поставки
6.1.1.	Поставка Товара осуществляется по Заявкам Покупателя (Приложение № 2 к Техническому заданию). Под Заявкой понимается подписанное уполномоченным лицом Покупателя указание Поставщику об отгрузке Товара в определенном количестве и ассортименте. Минимальное количество Товара, указанное в Заявке, составляет 1 (одна) штука. Заявки направляются Покупателем по мере необходимости, но не чаще 1 раза в день.
[bookmark: OLE_LINK5]6.1.2. Срок действия договора: 12 месяцев с даты заключения договора.
6.1.3. Срок поставки: в течение 8 (восьми) недель с даты получения Заявки Поставщиком.
[bookmark: OLE_LINK3]6.1.4. Порядок оплаты: оплата поставленного Товара по каждой заявке производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами накладной по форме № ТОРГ-12/УПД.
6.1.5.	Адрес поставки Товара: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 126/1.
6.2.  Условия поставки
Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по электронной почте не позднее 3 (трёх) рабочих дней до момента его поставки по соответствующей Заявке.
Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 16:00 часов. 
Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.
Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.





                                                                                                                            
Приложение № 1 
к Техническому заданию
                               Спецификация поставляемого Товара

	№ п/п
	Артикул Товара
	Требования к Товару (технические, функциональные и качественные характеристики и показатели Товара, позволяющие определить соответствие Товара установленным Покупателем требованиям) 
	Прогнозное кол-во, шт.*1

	1
	58D0Z0E или эквивалент
	Фотобарабан с чипом для Lexmark MX722, ресурс не менее 150000 стр. формата А4 при 5% заполнении страницы
	5

	2
	41X2234 или эквивалент
	Сервисный комплект для Lexmark MX721/MX722 (состоит из термоблока (для сети 220-230в) – 01 шт., ролика переноса – 01 шт., роликов захвата – 03 шт. и планок отделения – 03 шт.), ресурс не менее 225000 стр. формата А4 при 5% заполнении страницы
	3

	3
	008R13036 или эквивалент
	Бутыль для отработки для Xerox D110/ Xerox WC 4110/4112, ресурс не менее 210000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы 
	150

	4
	008R13085 или эквивалент
	Картридж очистки фьюзера  для Xerox D110/ Xerox WC 4110/4112, ресурс не менее 300000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы
	120

	5
	008R12896 или эквивалент
	Бутыль для отработки  для Xerox WC 5665/5790, ресурс не менее 100000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы
	120

	6
	013R00646 или эквивалент
	Модуль ксерографии с чипом для Xerox WC 4110/4112, ресурс не менее 500000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы
	25

	7
	013R00668 или эквивалент 
	Модуль ксерографии с чипом для Xerox D110 , ресурс не менее 500000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы
	30

	8
	019K98743 или эквивалент 
	Планка с пальцами нагревательного вала (количество пальцев на планке 06 шт.) для Xerox 411х/D110, ресурс не менее 1200000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы
	36

	9
	848K13704 или эквивалент 
	Блок проявки в сборе для Xerox WC 4110/4112, ресурс не менее 6000000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы
	30

	10
	848K52387 или эквивалент 
	Блок проявки в сборе для Xerox D110, ресурс не менее 6000000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы
	43

	11
	059K54580 или эквивалент 
	Ролик переноса  для Xerox 411х/D110, ресурс не менее 600000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы
	73

	12
	042K92611 или эквивалент 
	Щетка очистки ленты переноса для Xerox 411х/D110, ресурс не менее 300000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы
	145

	13
	064K92840 или эквивалент 
	Узел ремня переноса изображения (состоит из пластикового корпуса с установленными в нём ремнём (лентой) переноса – 01 шт., транспортировочными валами – 02 шт., роликом переноса – 01 шт., бушингами ролика переноса – 02 шт., сжимающими пружинами – 02 шт., контактными пластинами – 02 шт., шестерней привода – 01 шт.) для Xerox 411х/D110, ресурс не менее 600000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы
	73

	14
	859K26810 или эквивалент 
	Ролики подачи 1/2 лотка для XEROX WC 5665/5790, ресурс не менее 750000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы 
	18

	15
	059K43730 или эквивалент 
	Ролик подачи 3-4 лотков для Xerox 5790/5665,  ресурс не менее 1500000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы
	9

	16
	604K67480 или эквивалент
	Комплект тефлонового вала (состоит из тефлонового вала с антипригарным покрытием – 01 шт., подшипников тефлонового вала – 02 шт., шестерен привода тефлонового вала – 02 шт.) для Xerox 411х/D110, ресурс не менее 1200000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы
	36

	17
	053K92883 или эквивалент
	Озоновый фильтр для Xerox 411х/D110, ресурс не менее 1200000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы
	36

	18
	033K96310 или эквивалент
	Чистящее полотно фьюзера для Xerox 411х/D110, ресурс не менее 300000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы
	145

	19
	130K64321 или эквивалент
	Датчик температуры нагревательного вала №1 для  Xerox 411х/D110, ресурс не менее 3000000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы
	15

	20
	130K64331 или эквивалент
	Датчик температуры нагревательного вала №2 для  Xerox 411х/D110, ресурс не менее 3000000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы
	15

	21
	130K64341 или эквивалент
	Датчик температуры нагревательного вала №3 для  Xerox 411х/D110, ресурс не менее 3000000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы
	15

	22
	033K94423 или эквивалент 
	Лезвие очистки ленты переноса для Xerox 411х/D110, ресурс не менее 300000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы
	145

	23
	019K98731 или эквивалент 
	Планка с пальцами резинового вала (количество пальцев на планке 05 шт.) для Xerox 411х/D110, ресурс не менее 1200000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы
	36

	24
	059K37001 или эквивалент 
	Комплект прижимного вала (состоит из прижимного вала из термостойкой резины на металлической оси – 01 шт., подшипников прижимного вала – 02 шт.) для Xerox 411х/D110, ресурс не менее 1200000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы
	36

	25
	064E92090 или эквивалент
	Ремень (лента) переноса  для Xerox 411х/D110, ресурс не менее 600000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы
	73

	26
	005R00704 или эквивалент 
	Девелопер для Xerox 411х/D110, ресурс не менее 6000000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы
	7

	27
	604K23660 или эквивалент
	Комплект роликов для Xerox D110/ Xerox WC 4110/4112, ресурс не менее 300000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы
	145

	28
	604K23670 или эквивалент 
	Комплект роликов для Xerox 411х/D110, ресурс не менее 300000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы
	145

	29
	109R00772 или эквивалент 
	Фьюзер (для сети 220-230в) с чипом для Xerox WC 5665/5790,  ресурс не менее 400000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы 
	34

	30
	113R00672 или эквивалент 
	Модуль ксерографии с чипом для Xerox WC 5665/5790,  ресурс не менее 400000 стр. формата А4 при 6% заполнении страницы
	34



[bookmark: _GoBack]*1 Прогнозное количество ресурсных материалов и запасных частей к высокоскоростному печатающему оборудованию не является обязательным и гарантированным к поставке по Заявкам Покупателя
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Приложение № 2 
к Техническому заданию
ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
Заявка на поставку Товара № __
к Контракту/Договору от "__" _____ 20__ г.№ ____
	г. _________																Дата: _______
	№ п/п
	Наименование Товара
	Ед. изм.
	Кол-во товара
	Цена за единицу товара, руб. (без учета НДС) 
	Общая цена товара, руб. (без учета НДС) 
	Ставка НДС __%[footnoteRef:1], руб.  [1:  если НДС не облагается указать ссылку на норму НК РФ] 

	Цена за единицу товара, руб. (с учетом НДС)
	Общая цена товара, руб. (включая НДС) 

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	


	Адрес поставки Товара: ________

	Подпись:
	
	

	От Покупателя:
	
	



