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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на ОКПД2 28.14.13.142 Поставка запорной арматуры для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала
Лот № 




[bookmark: _Toc219444490][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc219444491][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТТ
	Технические требования

	ОРУ
	Открытое распределительное устройство

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ТУ
	Технические условия






1.2. [bookmark: _Toc219444492][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _GoBack]ОКПД2 28.14.13.142 Поставка запорной арматуры для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc219444493]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение договора № 1-Рем-2023-ДФ/1080-494-2023 от 08.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, здания и сооружения филиала ПАО "РусГидро"- "Дагестанский филиал"», заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc219444494]Требования к продукции
1.4. [bookmark: _Toc219444495]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc219444496]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc219444497]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Задвижка клиновая исп.1 30с64нж DN50 PN25 стальная фланцева
	шт
	4

	2. 
	Задвижка клиновая исп.1 30с64нж DN80 PN25 стальная фланцевая
	шт
	2

	3. 
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая, ПТ 11055-200 ТУ 26-07-1125-96; 30с41нж, Ду200, Ру1,6(16);с ответными фланцами, прокладками и крепежом
	шт
	2

	4. 
	Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм
	шт
	2

	5. 
	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальный диаметр 200 мм
	шт
	2

	6. 
	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм
	шт
	3

	7. 
	Клапан проходной 15кч16п1, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
	шт
	3

	8. 
	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	4

	9. 
	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	1

	10. 
	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм
	шт
	2

	11. 
	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм
	шт
	2

	12. 
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая, ПТ 11055-200 ТУ 26-07-1125-96; 30с41нж, Ду200, Ру1,6(16);с ответными фланцами, прокладками и крепежом
	шт
	2

	13. 
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	15

	14. 
	Клапан проходной 15ч14п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое
	шт
	3

	15. 
	Задвижка 15с 68нж Ду-100 Ру16 фланцевый ТУ 3700-001-35944938-2015.
	шт
	2

	16. 
	Задвижка 15с 68нж Ду-80 Ру16 фланцевый ТУ 3700-001-35944938-2015.
	шт
	3

	17. 
	Клапаны запорный 15с 68нж Ду-25 Ру16 муфтовый ТУ 3700-001-35944938-2015.
	шт
	5

	18. 
	Клапаны запорный 15с 68нж Ду-32 Ру16 муфтовый ТУ 3700-001-35944938-2015.
	шт
	2

	19. 
	Клапаны запорный 15с 68нж Ду-32 Ру16 фланцевый ТУ 3700-001-35944938-2015.
	шт
	3

	20. 
	Клапаны запорный 15с 68нж Ду-50 Ру16 фланцевый  (Шаровой).
	шт
	2

	21. 
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	2

	22. 
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм
	шт
	2

	23. 
	Кран шаровой штуцерный из нержавеющей стали Фобос ФБ39-Лонг ФБ39-370-020-700-00 Ру63 Ду20(PN63 DN20)
	шт
	1

	24. 
	Клапан проходной 15кч18п2, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
	шт
	2



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc219444499]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc219444500][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Перечень продукции согласно Таблице 1.1
	С даты подписания договора
	[bookmark: _Toc46743510]В течение 30 календарных дней с даты подписания договора
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1.5. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc219444501][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc219444502] Таблица 3. Требования к качеству продукции 
 Наименование продукции (Перечень продукции согласно Таблице 1.1): ОКПД2 28.14.13.142 Поставка запорной арматуры для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1. 
	Доставка
	Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: 367027, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ахульго, д. 9.

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	3.1. 
	Гарантия
	Гарантия 24 месяца с даты подписания сторонами ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1. 
	Комплект документов
	Паспорт изделия и его комплектующих, инструкция по эксплуатации и монтажу, электрическая схема, сертификат, ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД)









	
