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                                                        Техническое задание:

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращений

	1
	ТТ-2000
	Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation (Почтовое оборудование с системой сортировки писем и флэт)

	2
	IRV
	Integrated reading and video coding machine IRV/2LS (Двухуровневое почтовое сортировочное оборудование со встроенной функцией чтения и видеокодирования писем)

	3
	FC
	Лицевально-штемпелевальная машина

	4
	PS
	Parcel Sorting System производства Siemens AG (Почтовое оборудование с системой сортировки посылок)

	5

	СПб РАСЦ
	Санкт-петербургский региональный автоматизированный сортировочный центр

	6
	Товар
	Поставка подшипников и подшипниковых опор, соответствующих качеству, комплектности и характеристикам, указанным в настоящем техническом задании.

	7
	ТОРГ12
	Унифицированная форма первичного документа, предназначенная для отпуска товарно-материальных ценностей.

	8
	Заказчик
	АО «Почта России» в лице УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

	9
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, с которым заключен договор на поставку двойной дуплексной  цепи для сортировочной машины PS установленной в СПб РАСЦ для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области




2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)
 Поставка подшипников и подшипниковых опор для сортировочных машин IRV, FC, ТТ-2000, MPS-4 и PS установленных в СПб РАСЦ для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится на основании Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
Цель закупки - поставка подшипников и подшипниковых опор для IRV, FC, ТТ-2000, MPS-4 и PS установленных в СПб РАСЦ, в целях поддержания работоспособности почтообрабатывающего оборудования.


3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к товару 
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям к материалу и параметрам, предъявляемым технической документацией оборудования Заказчика. 
Поставляемые товары должен быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, быть свободными от прав третьих лиц.
Товар должен соответствовать требованиям настоящего технического задания, поставка аналогов допустима.

 3.2. Спецификация поставляемого товара
	№
	Наименование средств
	Ед. измерения

	п/п
	
	

	1
	2
	3

	1
	Подшипник  R0670-220-40, Арт. 320.866111
	Шт.

	2
	Подшипник  R0670-216-40, Арт. 320.866111   
	Шт.

	3
	Подшипник KN12-B-PP, Арт. 320.854773      
	Шт.

	4
	Подшипник US12 (AS12) CTS, Арт. 259.461603   
	Шт.

	5
	Узел скольжения Type 0/932.333, Арт. 32.1780.100-15    
	Шт.

	6
	Узел вращения (муфта) SICK KUP-1010-W 
	Шт.

	7
	Узел вращения PAGUFLEX G20, Арт. 320.384047 
	Шт.

	8
	Узел подшипниковый PASE20N, Арт. 00318695-01 
	Шт.

	9
	Узел подшипниковый PASE25N, Арт.00902665-01 
	Шт.

	10
	Узел подшипниковый ESPAE.206N, Арт. 320.920017-01  
	Шт.

	11
	Узел подшипниковый PSHE30N, Арт. 00902478-01 
	Шт.

	12
	Узел подшипниковый ESFD206, Арт. 320.920819-01 
	Шт.

	13
	Узел подшипниковый RCSMF30-XL, Арт. 00564252  
	Шт.

	14
	Узел подшипниковый UKFLE206HN, Арт. 320.920017
	Шт.

	15
	Узел подшипниковый UСFL206, Арт. 320.920015-01 
	Шт.

	16
	Узел подшипниковый UСFL207, Арт. 320.920016 
	Шт.

	17
	Узел подшипниковый OWI 25, Арт. 320.920019-01 
	Шт.

	18
	Узел подшипниковый ESFCE205, Арт.00562323 
	Шт.

	19
	Узел подшипниковый PME25-N, Арт.320.915436 
	Шт.

	20
	Подшипник полимерный KSTM-20, Арт. 320.931641 
	Шт.

	21
	Подшипник 608-2Z, Арт.320.389939  
	Шт.

	22
	Подшипник ULZ 613X, 320.859172   
	Шт.

	23
	Подшипник 623-2Z Арт.320.395154   
	Шт.

	24
	Подшипник 624-2Z Арт.320.389940  
	Шт.

	25
	Подшипник 625-2Z Арт.320.911077  
	Шт.

	26
	Подшипник 626-2Z Арт.320.389935  
	Шт.

	27
	Подшипник 634-2Z Арт.320.389940  
	Шт.

	28
	Подшипник SS684-2TC Арт.320.379457 
	Шт.

	29
	Подшипник 686-2Z, Арт.00563277 
	Шт.

	30
	Подшипник 696-2Z, Арт.320.856946
	Шт.

	31
	Подшипник 2201-2RS1-ETN9, Арт.320.855345 
	Шт.

	32
	Подшипник 2202-2RS1-ETN9, Арт.320.861830 
	Шт.

	33
	Подшипник 2205-2RS1-ETN9 Арт.320.920018
	Шт.

	34
	Подшипник 2207-2RS1-ETN9 Арт.320.920073	
	Шт.

	35
	Подшипник NU2304-ECM Арт.320.934723 
	Шт.

	36
	Подшипник 3205-2RS1TN9 Арт.320.932026 
	Шт.

	37
	Подшипник 3305B-2RSR TVH , Арт.320.878330 
	Шт.

	38
	Подшипник 4202-ATN9 
	Шт.

	39
	Подшипник 6000-2Z , Арт.320.388711 
	Шт.

	40
	Подшипник 6001-2Z , Арт.320.885157 
	Шт.

	41
	Подшипник 6002-2Z , Арт.320.885147 
	Шт.

	42
	Подшипник 6003-2Z, Арт.320.885144  
	Шт.

	43
	Подшипник 6004-2RS1, Арт.00320920-01  
	Шт.

	44
	Подшипник 6005 DDUCM, Арт.320.863817  
	Шт.

	45
	Подшипник 6005-ZV, Арт.320.932517 
	Шт.

	46
	Подшипник 6006-2Z, Арт.320.932026 
	Шт.

	47
	Подшипник 61800-2RS1, Арт. 320.869254 
	Шт.

	48
	Подшипник 61818-2RS1, Арт. 320.879197 
	Шт.

	49
	Подшипник 61903-2RS1, Арт.320.854638 
	Шт.

	50
	Подшипник 61902-2RS1, Арт.320.877708 
	Шт.

	51
	Подшипник 6200-2RS1, Арт.320.869256 
	Шт.

	52
	Подшипник 6201-2Z, Арт.320.881214 
	Шт.

	53
	Подшипник 6202-2Z, Арт.320.881216 
	Шт.

	54
	Подшипник 6203-2Z, Арт.320.858744 
	Шт.

	55
	Подшипник 6204-2Z, Арт.320.864480 
	Шт.

	56
	Подшипник 6205-2Z, Арт.320.872047 
	Шт.

	57
	Подшипник 6208-2RS1, Арт.320.920050 
	Шт.

	58
	Подшипник 6211-2RS1, Арт.320.877104 
	Шт.

	59
	Подшипник 6301-2Z, Арт.320.861984 
	Шт.

	60
	Подшипник 6302-2Z, Арт.320.863634 
	Шт.

	61
	Подшипник 6304-2Z, Арт.320.920050-01 
	Шт.

	62
	Подшипник 6305-2Z, Арт.320.933835 
	Шт.

	63
	Подшипник 6306-2Z, Арт.320.920824 
	Шт.

	64
	Подшипник 6904DDU, Арт.320.863477 
	Шт.

	65
	Подшипник 7201 BECBP, Арт.320.911493 
	Шт.

	66
	Подшипник BS2-2212-2CS, Арт.32.1737.125-01 
	Шт.

	67
	Подшипник NUP 305 ECML, Арт.320.879369 
	Шт.

	68
	Подшипник H 312E, Арт.320.914678 
	Шт.

	69
	Подшипник фланцевый NSK 608Z 
	Шт.

	70
	Подшипник 6900ZZ
	Шт.

	71
	Подшипник TIMKEN 62202 RS
	Шт.

	72
	Подшипник UC205 TNT
	Шт.

	73
	Подшипник 688 2RS
	Шт.

	74
	Муфта CPJC30-8-12
	Шт.

	75
	Муфта SCPS55-1224
	Шт.

	76
	Муфта SCPW46-1014
	Шт.

	77
	Муфта MCOCG26-10-10
	Шт.

	78
	Муфта MCSLC32-12-14
	Шт.

	79
	Муфта MCSLC32-8-14
	Шт.

	80
	Муфта, SCPW55-1219
	Шт.

	81
	Муфта, CPJCK-12-12
	Шт.

	82
	Шариковый подшипник RCJ1 7/16
	Шт.

	83
	Направляющая DZ3301-0020-2
	Шт.

	84
	Подшипниковый узел RFC-1-3/16
	Шт.

	85
	Направляющая DZ3301-0018-2
	Шт.

	86
	Подшипник DDR720ZZ 
	Шт.

	87
	Муфта,MCOCG26-10-10 
	Шт.

	88
	Подшипник 6900ZZ 
	Шт.

	89
	Муфта, MCSLC32-8-14 
	Шт.

	90
	Линейный подшипник в комплекте с рельсом LLTHC20 LA T1 P5 
	Шт.

	91
	 Подшипник 6801ZZ 
	Шт.

	92
	Подшипник 6902ZZ 
	Шт.

	93
	Подшипник ZNL 8111
	Шт.

	94
	Подшипник 8206
	Шт.

	95
	Подшипник 987910К
	Шт.

	96
	Подшипник TIMKEN 6206-2RS
	Шт.



3.3. Основные характеристики товара
	УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ (ТОВАРАМ)

	№ п.п
	Наименование товаров
	Показатели соответствия

	1
	Подшипник шариковый линейного перемещения  Bosch Rexroth R0670-220-40
Арт. 320.866111
	[image: Чертеж шариковых втулок Супер А]
[image: Шариковые втулки Супер,R0670 закрытого типа]
	
	d = 20 mm
D = 32 mm
C = 45 mm 
Шесть подшипниковых рядов с двумя встроенными
уплотнительными кольцами




	2
	Подшипник шариковый линейного перемещения  R0670-216-40
Арт. 320.866111

	[image: Чертеж шариковых втулок Супер А]
[image: Шариковые втулки Супер,R0670 закрытого типа]
	
	d = 16 mm
D = 26 mm
C = 36 mm
Пять подшипниковых рядов с двумя встроенными
уплотнительными кольцами




	3
	Подшипник шариковый линейного перемещения  KN12-B-PP 
Арт. 320.854773


	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\lbcd.png]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\lbcr_0.png]
	
	F = 12 mm
D = 22 mm
C = 32 mm
Пять подшипниковых рядов с двумя встроенными
уплотнительными кольцами




	4
	Подшипник (обгонная муфта) US12 (AS12) CTS
Арт. 259.461603



	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\us__схема__2.png][image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\us_5.jpg][image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\us__схема__1.jpg]







	
	d, мм = 12
D, мм = 32
L, мм = 10
Tn Нм =13
D2, мм = 26





	5
	Узел скольжения (муфта cтальная сильфонная) 
SMARTFLEX-COUPLING
Тype 0/932.333
Арт. 32.1780.100-15



	[image: ]





[image: ]
	
	d, мм = 8 -19
D, мм = 46
L, мм = 49,5
Качество поверхности = Ra 1,6 
Радиальное биение – 0,01мм 
Минимальный предел прочности при растяжении 500N/mm2 
Точность изготовления – h6 





	6
	Узел вращения (муфта cтальная ) 
SICK KUP-1010-W 



	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\prime_presentation_pres_0001.jpg]
	
	D1, мм = 10
D2, мм = 10
L, мм = 49,5
Материал – нержавеющая сталь, полиамид, стекловолокно





	7
	Узел вращения (безлюфтовая муфта) 
PAGUFLEX PLUS 
Тype G20
Арт. 320.384047



	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\111.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\287386.jpg]
	
	d, мм = 25
d1мм = 10
D, мм = 48
L, мм = 48
Осевое смещение (max)– 3.2мм 
Рад.смещение (max)– 3.2мм 
Макс.крутящий момент- 3 Nm 





	8
	Узел подшипниковый опорный PASE20N
Арт. 00318695-01



	[image: Подшипниковый узел PASE 25]
[image: корпус подшипника ase]

	
	d, мм = 20
A, мм = 32
L, мм = 130
H,mm = 64
Подшипник GRAE 20 NPPB
Корпус ASE 04




	9
	Узел подшипниковый опорный PASE25N
Арт.00902665-01



	[image: Подшипниковый узел PASE 25]
[image: корпус подшипника ase]
	
	d, мм = 25
A, мм = 37
L, мм = 139,7
H,mm = 71,44
Подшипник GRAE 25 NPPB
Корпус GG.ASE 05




	10
	Узел подшипниковый опорный ESPAE.206N
Арт. 320.920017-01



	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ESPAE200N_1.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ESPAE200N_3.jpg]

	
	d, мм = 30
H, мм = 42,9
L, мм = 98
H2,mm = 82
Подшипник ES206N
Корпус PAE206N




	11
	Узел подшипниковый опорный PSHE30N
Арт. 00902478-01
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ESPAE200N_1.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ESPAE200N_3.jpg]
	
	d, мм = 30
H, мм = 42,9
L, мм = 98
H2,mm = 82
Подшипник GRAE 30 NPP-B
Корпус SHE 06E
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнениями




	12
	Узел подшипниковый фланцевый ESFD206
Арт. 320.920819-01



	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ESFD200_1.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ESFD200_3_jpg;maxh=140,maxw=140.jpg]
	
	d, мм = 30
L, мм = 84
H,mm = 112.5
Подшипник ES206G2
Корпус FD206
корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем




	13
	Узел подшипниковый фланцевый RCSMF30-XL
Арт. 00564252 


	[image: Подшипник RCSMF30]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ESFD200_3_jpg;maxh=140,maxw=140.jpg]
	
	d, мм = 30
L, мм = 70
H,mm = 114
Подшипник RALE30-NPP-FA106
Корпус FLAN65-RCSMF-FA125
Резиновое демпфирующее кольцо GRG.RCSM55/65
Kорпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем




	14
	Узел подшипниковый фланцевый UKFLE206HN
Арт. 320.920017



	[image: http://podshipniki-ntn.ru/images/Cast%20iron%20oval-flanged%20bearing%20unit_UCFLE-400.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\UKFLE200HN_3.jpg]

	
	d, мм = 25
L, мм = 80
H,mm = 142
Подшипник UK206G2H
Корпус FLE206
корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем




	15
	Узел подшипниковый фланцевый UСFL206
Арт. 320.920015-01



	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ucfl_shema_2_1.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ucfl2_1.jpg]
	
	d, мм = 30
L, мм = 80
H,mm = 148
Подшипник UС206
Корпус FL206
корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем




	16
	Узел подшипниковый фланцевый UСFL207
Арт. 320.920016



	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ucfl_shema_2_1.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ucfl2_1.jpg]
	
	d, мм = 35
L, мм = 90
H,mm = 161
Подшипник UС207
Корпус FL207
корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем




	17
	Узел подшипниковый фланцевый OWI 25
Арт. 320.920019-01



	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\1-69-1.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\0402136.jpg]
	
	d, мм = 25
A, мм = 70
L,mm = 124
Подшипник SA205
Корпус OWI25
корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник c эксцентриковым стопорным кольцом




	18
	Узел подшипниковый фланцевый ESFCE205
Арт.00562323



	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ESFCE200_1.jpg][image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ESFCE200_3.jpg]
	
	d, мм = 25
L, мм = 115
А,mm = 20
Подшипник ES205G2
Корпус FСE205
корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение




	19
	Узел подшипниковый фланцевый 
PME25-N
Арт.320.915436



	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ESFCE200_1.jpg][image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ESFCE200_3.jpg]
	
	d, мм = 25
L, мм = 115
А,mm = 20
Подшипник GRAE25-NPP-B 
Корпус GG.ME05-N 
Защитная крышка KASK05 , закрытое исполнение


Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом

	20
	Подшипник полимерный опорный сухого скольжения  KSTM-20
Арт. 320.931641


	
[image: ]
	Материал изготовления: 
Полимерный композитный материал Iglide L280, Igumid G
Высота центра = 22mm
Глубина = 25mm
Диаметр (внутр) = 20mm
Длина = 98mm



	21
	Подшипник шариковый 
608-2Z
Арт.320.389939
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\isb2.png]

	d, мм =8
D, мм =22
B, мм = 7
r min =0.3
Стат.нагрузка C0, kН =1.37
Дин. нагрузка C, kН	= 3.45
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
ULZ 613X
320.859172
	[image: RMB ULZ613X подшипник Дизайн Чертежи]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\1-26-2.jpg]

	d, мм =6
D, мм =13
B, мм = 3.5
Стат.нагрузка C0, kН =0.244
Дин. нагрузка C, kН	= 0.56
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	Подшипник шариковый 
623-2Z Арт.320.395154
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\isb2.png]

	d, мм =3
D, мм =10
B, мм = 4
Стат.нагрузка C0, kН =0,18
Дин. нагрузка C, kН	= 0,53
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
624-2Z Арт.320.389940
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\isb2.png]

	d, мм =4
D, мм =13
B, мм = 5
Стат.нагрузка C0, kН =0,29
Дин. нагрузка C, kН	= 0,936
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
625-2Z Арт.320.911077
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\isb2.png]

	d, мм =5
D, мм =16
B, мм = 5
Стат.нагрузка C0, kН =0,34
Дин. нагрузка C, kН	= 0,884
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
626-2Z Арт.320.389935
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\isb2.png]

	d, мм =6
D, мм =19
B, мм = 6
Стат.нагрузка C0, kН =0,885
Дин. нагрузка C, kН	= 2,34
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
634-2Z Арт.320.389940
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\isb2.png]

	d, мм =4
D, мм =16
B, мм = 5
Стат.нагрузка C0, kН =0,38
Дин. нагрузка C, kН	= 1,11
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
SS684-2TC Арт.320.379457
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\isb2.png]

	d, мм =4
D, мм =9
B, мм = 4
Стат.нагрузка C0, kН =0,138
Дин. нагрузка C, kН	= 0.442
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
686-2Z
Арт. 00563277 
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\isb2.png]

	d, мм =6
D, мм =13
B, мм = 5
Стат.нагрузка C0, kН =0.442
Дин. нагрузка C, kН	= 1.082
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
696-2Z 
Арт.320.856946
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\isb2.png]

	d, мм =6
D, мм =15
B, мм = 5
Стат.нагрузка C0, kН =0.523
Дин. нагрузка C, kН	= 1.34
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый двухрядный радиально-упорный 2201-2RS-ETN9 Арт.320.855345
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\samoustanavlivaucshiesya-s-cilindriche__5.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\Подшипник-закрытый-радиально-упорный.png]
	d, мм =12
D, мм =32
B, мм = 14
Стат.нагрузка C0, kН =1,40
Дин. нагрузка C, kН	= 6.12
Сепаратор литой из стеклонаполненного полиамида.
Защитные шайбы полимерные с обеих сторон.
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	Подшипник шариковый двухрядный радиально-упорный 2202-2RS-ETN9 Арт.320.861830
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\samoustanavlivaucshiesya-s-cilindriche__5.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\Подшипник-закрытый-радиально-упорный.png]

	d, мм =15
D, мм =35
B, мм = 14
Стат.нагрузка C0, kН =1,72
Дин. нагрузка C, kН	= 7.26
Сепаратор литой из стеклонаполненного полиамида.
Защитные шайбы полимерные с обеих сторон.
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	Подшипник шариковый двухрядный радиально-упорный 2205-2RS1-ETN9 Арт.320.920018
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\samoustanavlivaucshiesya-s-cilindriche__5.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\Подшипник-закрытый-радиально-упорный.png]
	d, мм =25
D, мм =52
B, мм = 18
Стат.нагрузка C0, kН =3,92
Дин. нагрузка C, kН	= 14,01
Сепаратор литой из стеклонаполненного полиамида.
Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника

	34
	Подшипник шариковый двухрядный радиально-упорный 2207-2RS1-ETN9 Арт.320.920073

	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\samoustanavlivaucshiesya-s-cilindriche__5.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\Подшипник-закрытый-радиально-упорный.png]
	d, мм =35
D, мм =72
B, мм = 23
Стат.нагрузка C0, kН =5,88
Дин. нагрузка C, kН	= 18,62
Сепаратор литой из стеклонаполненного полиамида.
Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника
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	Подшипник роликовый однорядный NU2304-ECM Арт.320.934723

	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\nu.png]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\pics7.png]

	d, мм = 20
D, мм = 52
B, мм = 21
Стат.нагрузка C0, kН =37
Дин. нагрузка C, kН	= 47
Сепаратор латунный, механически обработанный.
Подшипники с симметричными роликами, внутренним кольцом без плеча, ведущим кольцом между двумя рядами роликов, на которых центрированы две обоймы.
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	Подшипник шариковый двухрядный радиально-упорный 
3205-2RS1TN9
Арт.320.932026

	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\32а2рс.png]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\skf-2rs.png]
	d, мм = 25
D, мм = 52
B, мм = 20,6
Стат.нагрузка C0, kН =14,3
Дин. нагрузка C, kН	= 21,6
Сепаратор литой из стеклонаполненного полиамида.
Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника.
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	Подшипник шариковый двухрядный радиально-упорный 
3305B-2RSR TVH
Арт.320.878330

	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\32а2рс.png]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\skf-2rs.png]
	d, мм = 25
D, мм = 62
B, мм = 25.4
Стат.нагрузка C0, kН =19.99
Дин. нагрузка C, kН	= 31,36
Сепаратор ATN9 (полиамидный).
Защитные шайбы полимерные с обеих сторон.

	38
	Подшипник шариковый двухрядный радиально-упорный 4202-ATN9 
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\samoustanavlivaucshiesya-s-cilindriche__5.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\Подшипник-закрытый-радиально-упорный.png]

	d, мм =15
D, мм =35
B, мм = 14
Стат.нагрузка C0, kН =1,72
Дин. нагрузка C, kН	= 7.26
Сепаратор литой из стеклонаполненного полиамида.
Защитные шайбы полимерные с обеих сторон.
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	Подшипник шариковый  
6000-2Z 
Арт.320.388711


	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\isb2.png]

	d, мм =10
D, мм =26
B, мм = 8
Стат.нагрузка C0, kН =1.96
Дин. нагрузка C, kН	= 4.75
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый  
6001-2Z 
Арт.320.885157


	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\isb2.png]

	d, мм =12
D, мм =28
B, мм = 8
Стат.нагрузка C0, kН =2.36
Дин. нагрузка C, kН	= 5.4
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый  
6002-2Z 
Арт.320.885147


	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
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	d, мм =15
D, мм =32
B, мм = 9
Стат.нагрузка C0, kН =2.85
Дин. нагрузка C, kН	= 5.85
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый  
6003-2Z 
Арт.320.885144


	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\isb2.png]

	d, мм =17
D, мм =35
B, мм = 10
Стат.нагрузка C0, kН =3.25
Дин. нагрузка C, kН	= 6.37
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый  
6004-2RS1
Арт.00320920-01


	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
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	d, мм =20
D, мм =42
B, мм = 12
Стат.нагрузка C0, kН =5.0
Дин. нагрузка C, kН	= 9.95
Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника
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	Подшипник шариковый  
6005 DDU CM
Арт.320.863817


	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\skf-2rs.png]

	d, мм =25
D, мм =47
B, мм = 12
Стат.нагрузка C0, kН =5.85
Дин. нагрузка C, kН	= 10.1
Полимерное контактное уплотнение с двух сторон.
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	Подшипник шариковый  
6005-ZV
Арт.320.932517


	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\7287edf60172fa26001f1dc74104cbcc-iw.png]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\R2016.jpg]
	d, мм =25
D, мм =47
C,мм = 12
B, мм = 15
Стат.нагрузка C0, kН =6.55
Дин. нагрузка C, kН	= 11.9
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон.
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	Подшипник шариковый 
6006-2Z
Арт.320.932026

	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
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	d, мм = 25
D, мм = 52
B, мм = 20,6
Стат.нагрузка C0, kН =14,3
Дин. нагрузка C, kН	= 21,6
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
61800-2RS1
Арт. 320.869254

	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
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	d, мм = 10
D, мм = 19
B, мм = 5
Стат.нагрузка C0, kН =0.585
Дин. нагрузка C, kН	= 1.38
Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника
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	Подшипник шариковый 
61818-2RS1
Арт. 320.879197

	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\skf-2rs.png]

	d, мм = 90
D, мм = 115
B, мм = 13
Стат.нагрузка C0, kН =21.6
Дин. нагрузка C, kН	= 19.2
Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника
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	Подшипник шариковый 
61903-2RS1
Арт.320.854638

	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
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	d, мм = 17
D, мм = 30
B, мм = 7
Стат.нагрузка C0, kН =2.55
Дин. нагрузка C, kН	= 4.62
Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника
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	Подшипник шариковый 
61902-2RS1
Арт.320.877708

	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\skf-2rs.png]

	d, мм = 15
D, мм = 28
B, мм = 7
Стат.нагрузка C0, kН =2.24
Дин. нагрузка C, kН	= 4.36
Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника
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	Подшипник шариковый 
6200-2RS1
Арт.320.869256

	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
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	d, мм = 10
D, мм = 30
B, мм = 9
Стат.нагрузка C0, kН =2.36
Дин. нагрузка C, kН	= 5.4
Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника
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	Подшипник шариковый 
6201-2Z
Арт.320.881214

	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
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	d, мм = 12
D, мм = 32
B, мм = 10
Стат.нагрузка C0, kН =3.1
Дин. нагрузка C, kН	= 7.28
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
6202-2Z
Арт.320.881216

	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
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	d, мм = 15
D, мм = 35
B, мм = 11
Стат.нагрузка C0, kН =3.75
Дин. нагрузка C, kН	= 8.06
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
6203-2Z
Арт.320.858744

	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
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	d, мм = 17
D, мм = 40
B, мм = 12
Стат.нагрузка C0, kН =4.75
Дин. нагрузка C, kН	= 9.95
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
6204-2Z
Арт.320.864480

	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
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	d, мм = 20
D, мм = 47
B, мм = 14
Стат.нагрузка C0, kН =6.55
Дин. нагрузка C, kН	= 13.5
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон

	66
	Подшипник шариковый 
6205-2Z
Арт.320.872047

	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
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	d, мм = 25
D, мм = 52
B, мм = 15
Стат.нагрузка C0, kН =7.8
Дин. нагрузка C, kН	= 14.8
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
6208-2RS1
Арт.320.920050

	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
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	d, мм = 40
D, мм = 80
B, мм = 18
Стат.нагрузка C0, kН =19
Дин. нагрузка C, kН	= 32,5
Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника
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	Подшипник шариковый 
6211-2RS1
Арт.320.877104

	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
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	d, мм = 55
D, мм = 100
B, мм = 21
Стат.нагрузка C0, kН =29
Дин. нагрузка C, kН	= 46.2
Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) RS1 с обеих сторон подшипника
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	Подшипник шариковый 
6301-2Z
Арт.320.861984

	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]
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	d, мм = 12
D, мм = 37
B, мм = 12
Стат.нагрузка C0, kН =4.15
Дин. нагрузка C, kН	= 10,1
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
6302-2Z
Арт.320.863634
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	d, мм = 15
D, мм = 42
B, мм = 13
Стат.нагрузка C0, kН =5.4
Дин. нагрузка C, kН	= 11,9
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон

	61
	Подшипник шариковый 
6304-2Z
Арт.320.920050-01
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	d, мм = 20
D, мм = 52
B, мм = 15
Стат.нагрузка C0, kН =7,8
Дин. нагрузка C, kН	= 16,8
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
6305-2Z
Арт.320.933835
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[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\isb2.png]
	d, мм = 25
D, мм = 62
B, мм = 17
Стат.нагрузка C0, kН =11,6
Дин. нагрузка C, kН	= 23,4
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
6306-2Z
Арт.320.920824
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	d, мм = 30
D, мм = 72
B, мм = 19
Стат.нагрузка C0, kН =3,7
Дин. нагрузка C, kН	= 6,4
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник шариковый 
6904DDU
Арт.320.863477
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	d, мм = 20
D, мм = 37
B, мм = 9
Стат.нагрузка C0, kН =16,0
Дин. нагрузка C, kН	= 29,6
Cтальной сепаратор, 
Защитное контактное армированное уплотнение из синтетической резины (NBR) с обеих сторон подшипника
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	Подшипник шариковый однорядный  радиально-упорный 
7201 BECBP  Арт.320.911493



	[image: 7201 BECBP]
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	d, мм = 12
D, мм = 32
B, мм = 10
Стат.нагрузка C0, kН =3,8
Дин. нагрузка C, kН	= 7,61
Сепаратор полимерный.
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	Подшипник роликовый радиальный самоцентрирующийся BS2-2212-2CS
Арт.32.1737.125-01 
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	d, мм = 60
D, мм = 110
B, мм = 34
Стат.нагрузка C0, kН =166
Дин. нагрузка C, kН	= 156
Подшипники с симметричными роликами, внутренним кольцом без плеча, ведущим кольцом между двумя рядами роликов, на которых центрированы две обоймы.
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	Подшипник роликовый 
NUP 305 ECML
Арт.320.879369 
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\12010113-10000wp.png]

	d, мм = 25
D, мм = 62
B, мм = 17
Стат.нагрузка C0, kН =36.5
Дин. нагрузка C, kН	= 46.5
Однорядные цилиндрические роликоподшипники NUP 305 ECML 
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	Узел скольжения (подшипник)
H312E (муфта зажимная в сборе со стопорной гайкой KMFE 12), Арт.320.914678
	[image: H 312 E]
	d1, мм = 55
d3, мм = 80
d, мм = 60
Стат.нагрузка C0, kН =36.5
Дин. нагрузка C, kН	= 46.5
Однорядные цилиндрические роликоподшипники NUP 305 ECML
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	Подшипник фланцевый
NSK F608Z
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	d, мм = 8
D, мм = 22
B, мм = 7
Стат.нагрузка C0, kН =1.96
Дин. нагрузка C, kН	= 4.75
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник 
6900ZZ


	
[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\podshipniki-sharikovye-radialnye-minia_8.jpg]

	d, мм = 10
D, мм = 22
B, мм = 6
Стат. нагрузка C0, kН =1.25
Дин. нагрузка C, kН	= 2.7
Защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
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	Подшипник TIMKEN 62202 RS
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	Тип: шариковый однорядный подшипник
Наружный диаметр:35 мм
Внутренний диаметр:15 мм
Количество дорожек качения:1 шт.
Частота вращения предельная:13000 об/мин
Ширина:14 мм
Грузоподъемность динамическая
7.72 кН
Грузоподъемность статическая
3.75 кН
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	Подшипник UC205 TNT
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	d, мм = 25
D, мм = 52
B, мм = 34,1
Стат. нагрузка C0, Н =14
Дин. нагрузка C, Н	= 78.8
Вес, кг = 0,19
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	Подшипник 688 2RS
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	d, мм = 8
D, мм = 16
B, мм = 5
Рядность - однорядный
Тело качения - шариковые
Вес, кг = 0,003
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	Муфта CPJC30-8-12
	[image: ]
	Тип – мембранная 
Внешний D мм – 30
Внутренний d1 мм – 8
Внутренний d2 мм – 12 
Макс. крутящий момент – 18 Н*м
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	Муфта SCPS55-1224
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	Тип – мембранная 
Внешний D мм – 55
Внутренний d1 мм – 12
Внутренний d2 мм – 24 
Макс. крутящий момент – 50 Н*м
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	Муфта SCPW46-1014
	[image: ]
	Тип – мембранная 
Внешний D мм – 46
Внутренний d1 мм – 10
Внутренний d2 мм – 14 
Макс. крутящий момент – 32 Н*м
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	Муфта MCOCG26-10-10
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	Тип – мембранная 
Внешний D мм – 26
Внутренний d1 мм – 10
Внутренний d2 мм – 10 
Макс. крутящий момент – 4 Н*м
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	Муфта MCSLC32-12-14
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	Тип – мембранная 
Внешний D мм – 32
Внутренний d1 мм – 12
Внутренний d2 мм – 14 
Макс. крутящий момент – 8 Н*м
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	Муфта MCSLC32-8-14
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	Тип – мембранная 
Внешний D мм – 32
Внутренний d1 мм – 8
Внутренний d2 мм – 14 
Макс. крутящий момент – 5,2 Н*м
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	Муфта, SCPW55-1219
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	Тип – мембранная 
Внешний D мм – 55
Внутренний d1 мм – 12
Внутренний d2 мм – 19 
Макс. крутящий момент – 50 Н*м
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	Муфта, CPJCK-12-12
	[image: ]
	Тип – мембранная 
Внешний D мм – 34
Внутренний d1 мм – 12
Внутренний d2 мм – 12 
Макс. крутящий момент – 16 Н*м
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	Шариковый подшипник RCJ1 7/16
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ESFCE200_1.jpg]
	Внутренний диаметр – 36,513 мм
Ширина – 51,308 мм
Вес – 1,36 кг
Тип - RCJ1-7-16-INA
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	Направляющая DZ3301-0020-2
	[image: ]
	Ширина – 50,8 мм
Толщина – 1,27 мм 
Длинная – 330 мм
Раб. длинна – 305 мм
Мак. нагрузка – 65 кг
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	Подшипниковый узел RFC-1-3/16
	[image: C:\Users\igor.bazhenov\Desktop\ESFCE200_1.jpg]
	Внутренний диаметр – 30,16 мм
Ширина – 45,845 мм
Вес – 1,36 кг
Тип - RFC
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	Направляющая DZ3301-0018-2
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	Ширина – 50,8 мм
Толщина – 1,27 мм 
Длинная – 500 мм
Раб. длинна – 450 мм
Мак. нагрузка – 65 кг
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	Подшипник DDR720ZZ 
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	d, мм = 2
D, мм = 7
B, мм = 3
Грузоподъемность динамическая
0.385 кН
Грузоподъемность статическая
0.127 кН 
Вес, кг = 0,003
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	Муфта,MCOCG26-10-10 
	[image: ]
	Тип – мембранная 
Внешний D мм – 26
Внутренний d1 мм – 10
Внутренний d2 мм – 10 
Макс. крутящий момент – 10 Н*м
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	Подшипник 6900ZZ 
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	d, мм = 10
D, мм = 22
B, мм = 5
Грузоподъемность динамическая
2.7 кН
Грузоподъемность статическая
1,27 кН 
Вес, кг = 0,02
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	Муфта, MCSLC32-8-14 
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	Тип – мембранная 
Внешний D мм – 32
Внутренний d1 мм – 8
Внутренний d2 мм – 14 
Макс. крутящий момент – 15 Н*м
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	Линейный подшипник в комплекте с рельсом LLTHC20 LA T1 P5 
	[image: ]
	Ширина – 63 мм
Длина – 89,5 мм
Высота – 30 мм
Длинна рельса – 1500 мм
D крепления винт на каретке – М6
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	 Подшипник 6801ZZ 
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	d, мм = 12
D, мм = 21
B, мм = 5
Форма тел вращения - шарики
Тип – шариковый линейный
0.127 кН 
Вес, кг = 0,007
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	Подшипник 6902ZZ 
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	d, мм = 15
D, мм = 28
B, мм = 7
Грузоподъемность динамическая
6,36 кН
Грузоподъемность статическая
2,24 кН 
Вес, кг = 0,016
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	Подшипник ZNL 8111
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	d, мм = 55
D, мм = 78
B, мм = 16
Грузоподъемность динамическая
33.83 кН
Грузоподъемность статическая
89.3 кН 
Вес, кг = 0,02

	94
	Подшипник 8206
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	d, мм = 52
D, мм = 30
Т, мм = 16
Грузоподъемность динамическая
26,7 кН
Грузоподъемность статическая
50 кН 
Вес, кг = 0,14
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	Подшипник 987910К
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	d, мм = 68
D, мм = 40,62
B, мм = 19,5
Грузоподъемность динамическая
30 кН
Максимальные обороты в мин. 5000
Вес, кг = 0,3
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	Подшипник TIMKEN 6206-2RS
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	d, мм = 62
D, мм = 30
B, мм = 16
Грузоподъемность динамическая
8 кН
Грузоподъемность статическая
4 кН 
Кол-во дорожек качения - 1




3.4. Комплектность товара 
Комплектность товара должна соответствовать комплектности номенклатуры (артикула) технической документации оборудования. Указанные в описании товаров сочетания разнородных материалов означают их конструктивную целостность и неразделимость в течение (как минимум гарантийного срока) эксплуатации. 

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару
Товар, в соответствии с принадлежностью каждой отдельной позиции к определенному типу материала и технологии изготовления, должен отвечать требованиям ГОСТов, регламентирующих данный тип изделия:
· Диагностирование изделий. Общие требования. ГОСТ 27518-87
· Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы. ГОСТ 2.601-2006
· Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Материалы полимерные и их компоненты. ГОСТ 9.049-91
· Конвейеры. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.022-80
· Конвейеры строительные передвижные ленточные. Общие технические условия. ГОСТ 31549-2012 
· Конвейеры ленточные. Наименование частей. ГОСТ 25722-83
· Конвейеры ленточные. Основные параметры и размеры (с Изменениями N 1, 2). ГОСТ 22644-77
· Конвейеры ленточные. Ролики. Типы и основные размеры. ГОСТ 22646-77
· Конвейеры ленточные. Роликоопоры. Типы и основные размеры. ГОСТ 22645-77
· Межгосударственная система стандартизации (МГСС). Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены. ГОСТ 1.2-2009
· Оборудование производственное. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ. 
· Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Основные положения, допуски, отклонения и посадки. ГОСТ 25346-2013 (ISO 286-1:2010)
· Подшипники качения. Ролики цилиндрические Технические условия. ГОСТ 22696 - 2013 (ISO 12297:2012, NEQ)
· Подшипники качения. Общие технические условия. (ISO 492:2002, NEQ ISO 199:2005, NEQ)   ГОСТ 520- 2011. 
· Подшипники качения. Канавки под упорные пружинные кольца. Кольца упорные пружинные. Размеры. ГОСТ 2893-82 
· Подшипники шариковые и роликовые. Система условных обозначений. ГОСТ 3189-89 
· Подшипники качения. Поля допусков и технические требования к посадочным поверхностям валов и корпусов. Посадки. ГОСТ 3325-85 
· Подшипники качения. Типы и конструктивные исполнения. ГОСТ 3395-89 
· Подшипники качения. Основные размеры. ГОСТ 3478-79 
· Подшипники качения. Шарики. Технические условия. ГОСТ 3722-81 
· Подшипники шариковые радиально-упорные двухрядные. Основные размеры. ГОСТ 4252-75 
· [bookmark: 30j0zll]Подшипники роликовые радиальные игольчатые однорядные. Основные размеры. Технические требования. ГОСТ 4657-82 
· Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без внутреннего или наружного кольца. Типы и основные размеры. ГОСТ 5377-79 
· Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные. Типы и основные размеры. ГОСТ 5721-75 
· Подшипники роликовые конические двухрядные. Основные размеры. ГОСТ 6364-78 
· Подшипники качения. Ролики игольчатые. Технические условия. ГОСТ 6870-81 
· Подшипники шариковые радиальные однорядные с защитными шайбами. Технические условия. ГОСТ 7242-81
· Подшипники радиальные роликовые многорядные с короткими цилиндрическими роликами. Типы и основные размеры. ГОСТ 7634-75 
· Подшипники упорные шариковые одинарные и двойные. Технические условия. ГОСТ 7872-89 
· Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами. Типы и основные размеры. ГОСТ 8328-75 
· Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры. ГОСТ 8338-75 
· Подшипники роликовые конические четырехрядные. Основные размеры. ГОСТ 8419-75 
· Подшипники качения. Гайки, шайбы и скобы для закрепительных и стяжных втулок. Технические условия. ГОСТ 8530-90 (ИСО 2982-72, ИСО 2983-75)
·  Подшипники шариковые и роликовые двухрядные с закрепительными втулками. Типы и основные размеры. ГОСТ 8545-75
· Подшипники шариковые радиальные однорядные с уплотнениями. Технические условия. ГОСТ 8882-75 
· Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные с одним разъемным кольцом. Типы и основные размеры. ГОСТ 8995-75 
· Подшипники шариковые радиальные с выступающим внутренним кольцом. Технические условия. ГОСТ 9592-75 
· Подшипники упорно-радиальные роликовые сферические одинарные. Технические условия. ГОСТ 9942-90 
· Втулки стяжные подшипников качения. Основные размеры. ГОСТ 13014-80 
· Подшипники качения. Статическая грузоподъемность. ГОСТ 18854-94 (ИСО 76-87)
· Подшипники качения. Динамическая расчетная грузоподъемность и расчетный ресурс (долговечность). ГОСТ 18855-94 (ИСО 281-89)
· Подшипники роликовые игольчатые радиально-упорные комбинированные. Технические условия. ГОСТ 20531-75 
· Подшипники качения. Ролики цилиндрические короткие. Технические условия. ГОСТ 22696-77 
· Подшипники качения радиальные шариковые однорядные гибкие. Технические условия. ГОСТ 23179-78 
·  Подшипники роликовые упорные с цилиндрическими роликами одинарные. Типы и основные размеры. ГОСТ 23526-79
· Втулки закрепительные подшипников качения. Основные размеры. ГОСТ 24208-80 
· Входной контроль продукции. Основные положения. ГОСТ 24297-87 
· [bookmark: 1fob9te] Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные с симметричными роликами. Основные размеры. ГОСТ 24696-81
·  Подшипники качения. Зазоры. ГОСТ 24810-81
·  Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом и сферической наружной поверхностью наружного кольца. Основные размеры. ГОСТ 24850-81
·  Подшипники качения. Термины и определения. ГОСТ 24955-81
·  Подшипники качения. Ролики цилиндрические длинные. Технические условия. ГОСТ 25255-82
·  Подшипники качения. Допуски. Термины и определения. ГОСТ 25256-82
· Подшипники качения. Втулки закрепительные и стяжные. Технические условия. ГОСТ 25455-82 
·  Подшипники упорные роликовые конические одинарные. Основные размеры. ГОСТ 27057-86
·  Подшипники роликовые конические однорядные повышенной грузоподъемности. Основные размеры. ГОСТ 27365-87
·  Подшипники радиальные шариковые сферические двухрядные. Технические условия. ГОСТ 28428-90
· Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения. ГОСТ Р 1.0-2012
· Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиена труда. предприятия отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. СанПиН 2.2.3.1385-03
· Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. СанПиН 2.2.2.1327-03
· Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.022-80
· Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.003-91
· Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) 

3.6 ОБЪЕМ ГАРАНТИЙ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента установки изделия на оборудование. Гарантийный срок хранения товара должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с момента поставки партии товара Заказчику. Гарантийные требования относятся к качеству изготовления, техническим характеристикам и размерам товара.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Изделия, подлежат обязательной маркировке, должны быть маркированы соответствующим образом, в cсоответствии с требованиями государственных стандартов ГОСТ (ТУ), либо европейских стандартов DIN и международных стандартов ISO.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
	Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки, с учетом перегрузок и длительного хранения. На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя, а также маркировка с указанием номера Договора и наименования Покупателя.
Поставщик несет материальную ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товара, связанный с ненадлежащей упаковкой и/или маркировкой.

6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки
 	Срок действия договора 12 месяцев с момента заключения.
Поставка должна осуществляться по заявкам, начиная с момента подписания договора. 
Срок поставки 20 рабочих дней.
Срок поставки начинает исчисляться со следующего календарного дня после получения Поставщиком Заявки. 
Товар поставляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург ул. Софийская, д. 81, корп. 1, литер А.
6.2. Условия поставки
		Поставка Товара осуществляется путем ее доставки Поставщиком за свой счет по адресу, указанному в п.6.1 ТЗ в соответствии с Заявкой. Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику. Поставщик обязан извещать Покупателя о времени доставки Товара не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до момента доставки Товара. Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются силами Поставщика.
 
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Порядок сдачи и приемки
Приемка Товара осуществляется Покупателем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента доставки Товара Покупателю.
При приемке Товара Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие количеству, ассортименту, комплектности, упаковке, маркировке согласно условиям Договора и Заявке, а также проверяет наличие документов на Товар: ТТН (товарно-транспортная накладная); счет; товарная накладная ТОРГ12 и Счет-Фактура или УПД (универсальный передаточный документ).
7.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов 
при поставке товаров
Товар поставляется с полным пакетом технической документации завода изготовителя. Заказчик оставляет за собой право использования полученной документации в своих целях. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Вид транспорта для доставки Товара определяются Поставщиком самостоятельно. При этом транспортировка Товара должна производится крытым способом с креплением тарной упаковки Товара и должна исключить воздействия внешней среды и других факторов, способных привести к повреждению Товара или его технического состояния и снижения эксплуатационных характеристик.

9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Материалы, используемые для изготовления изделий (Товара), и вещества, которые могут выделяться при их эксплуатации и хранении, не должны вызывать у работников Заказчика заболеваний и (или) травм и не должны оказывать вредного воздействия на работающих. 

10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Поставленный Товар должен соответствовать условиям по обеспечению безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте, допустимым уровням вибрационных и шумовых нагрузок в соответствии с действующими нормами и т.д. и отвечать требованиям следующих нормативных актов:
· Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.003-91
· Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.022-80
· СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
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