                                                                                                                                                                                        







Технические требования


«25.62.20.000 Услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих основных технологических процессов машиностроения для проведения испытаний для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»»


1. [bookmark: _Ref124942916][bookmark: _Ref124942913]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Ref124943483] Обозначения и сокращения

	НТЗ
	Научно-техническое задание



1.2. [bookmark: _Ref124943524] Наименование закупаемой продукции

Нагревательный куб

1.3. [bookmark: _Ref124943607] Цель использования закупаемой продукции

[bookmark: _Ref124943717]Целью закупки является приобретение нагревательного куба изготовленного по чертежам и 3D-моделям Заказчика для проведения испытаний в рамках НТЗ – 202/2025.

2. [bookmark: _Ref124943717]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Ref124943765] Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. [bookmark: _Ref124943853]Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Комплект деталей нагревательного куба, изготовленный по чертежам и 3D-моделям Заказчика
	шт.
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Ref124944214]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	-
	-
	-
	-




2.1.2. [bookmark: _Ref124944289]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Ref124944389]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№
п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Комплект деталей нагревательного куба, изготовленный по чертежам и 3D-моделям Заказчика
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не более 30 (тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора



Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	-
	-
	-
	-



:
3


2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Ref124944990]Таблица 3.1 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Комплект деталей нагревательного куба, изготовленный по чертежам и 3D-моделям Заказчика
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование покупателя


	1
	2
	3

	1. [bookmark: _Ref124945369][bookmark: _Ref124944058][bookmark: _Ref124945369][bookmark: _Ref124944058]
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	1.1. 
	Материал деталей
	Алюминиевый сплав

	1.2. 
	Марка алюминия
	АМг2

	1.3. 
	Состояние материала
	Материал должен быть новым, ранее не использованным, без следов коррозии, повреждений и дефектов

	1.4. 
	Точность изготовления
	IT9

	1.5. 
	Шероховатость
	Не хуже RA 1,6, если иное не указано в чертежах

	1.6. 
	Геометрические размеры
	Все размеры, толщины, радиусы, фаски, отверстия, резьбы, выборки и зенковки — в соответствии с чертежами Заказчика

	1.7. 
	Резьбовые отверстия
	Резьбовые отверстия должны быть выполнены в соответствии с чертежами Заказчика, без срывов витков, замятий, заусенцев и иных дефектов; должны обеспечивать многократную сборку/разборку штатным крепежом

	1.8. 
	Качество кромок
	Все острые кромки должны быть притуплены; заусенцы после механической обработки должны быть полностью удалены

	1.9. 
	Качество поверхности
	Не допускаются трещины, расслоения, забоины, вмятины, задиры, следы коррозии, следы перегрева, загрязнения, остатки СОЖ и иные дефекты, ухудшающие сборку и эксплуатацию

	1.10. 
	Сопрягаемые поверхности
	Сопрягаемые поверхности деталей должны обеспечивать сборку комплекта без дополнительной слесарной подгонки, правки, дорезки резьб, рассверливания или иных доработок у Заказчика

	1.11. 
	Сборочность
	Детали должны обеспечивать сборку изделия по конструкторской документации Заказчика без нарушения взаимозаменяемости

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1. 
	Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия

	2.2. 
	Комплектация
	В состав комплекта должны входить: боковина большая исполнение 1 — 1 шт.; боковина большая исполнение 2 — 1 шт.; боковина малая — 2 шт.; крышка — 2 шт.; держатель термометра — 1 шт

	2.3. 
	Упаковка
	Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами

	2.4. 
	Доставка
	[bookmark: _GoBack]Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г.  Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 за счет Поставщика
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