Технические требования к закупаемой продукции
ОКПД 2 77.39.19.113 Оказание услуг по выполнению такелажных работ
1. Общие сведения
1.1. Наименование оказываемой услуги
ОКПД 2 77.39.19.113 Оказание услуг по выполнению такелажных работ.
1.2. Цель оказания услуг
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению комплекса такелажных работ по перемещению лабораторного и станочного оборудования.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика.
	№ п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место оказания услуг)
	Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1.
	Оказание услуг по выполнению такелажных работ
	г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21
	Услуги по такелажным работам по перемещению оборудования.
	Погрузчик для погрузки, разгрузки и перевозки по территории предоставляет Заказчик.


2. Требования к продукции
2.1. Требования к оказываемой услуге и срокам оказания услуги
Таблица 2. Перечень и объем оказываемой услуги
	№ п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Лабораторный испытательный стенд в шкафу (перемещается единым блоком)
Вес единицы: до 250 кг (ориентировочно).
Габаритные размеры: 1460 x 1420 x 560 мм.
	шт.
	1

	2.
	Разрывная машина (в заводской упаковке на поддоне, обмотана стрейч-плёнкой)
Вес единицы: до 250 кг (ориентировочно).
Габаритные размеры: 2180 x 1230 x 930 мм.
	шт.
	1

	3.
	Вертикальный напольный сверлильный станок (закреплён анкерами к полу)
Вес единицы: до 250 кг (ориентировочно).
Габаритные размеры: 1870 x 900 x 890 мм.
	шт.
	1

	4.
	Заточной станок (номер на корпусе 2232)
Вес единицы: до 250 кг (ориентировочно).
Габаритные размеры: 1260 x 670 x 680 мм.
	шт.
	1

	5.
	Настольный сверлильный станок
Вес единицы: до 250 кг (ориентировочно).
Габаритные размеры: 680 x 640 x 370 мм.
	шт.
	1


2.2. Требования к срокам оказания услуги
Таблица 3. Требования по срокам оказания услуги
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока
	Требования к окончанию срока

	1.
	Оказание услуг по выполнению такелажных работ.
	с момента подписания договора
	не позднее 10 рабочих дней с момента подписания договора


3. Описание работ и условия их выполнения
3.1. Общие условия.
3.1.1. Работы выполняются на территории Заказчика по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21. Состав работ включает пять перемещений, указанных в пунктах 3.2–3.6.
3.1.2. Заказчик предоставляет вилочный погрузчик для погрузки, разгрузки и перевозки оборудования по территории. Управление погрузчиком осуществляет работник Заказчика. Исполнитель выполняет подъём, перемещение, установку груза на вилы и снятие с вил, а также выносит оборудование из помещений и вносит в них.
3.1.3. Маршруты перемещения, включая лестницы, перепады высот, повороты проходов и дверные проёмы, Исполнитель определяет самостоятельно по результатам осмотра на месте. Осмотр проводится по согласованию с Заказчиком. Вес изделий указан ориентировочно, при необходимости Исполнитель выполняет обмер на месте.
3.1.4. Отключение оборудования от электропитания и иных коммуникаций, а также извлечение из оборудования монитора и внутренних компонентов выполняют специалисты Заказчика до начала работ.
3.1.5. При перевозке в холодный склад на территории Заказчика (около 400 м от здания, в котором находится оборудование) Исполнитель снимает груз с вил погрузчика и устанавливает его на место, указанное представителем Заказчика.
3.2. Объект № 1. Лабораторный испытательный стенд. (фото №1)
Оборудование: лабораторный испытательный стенд в шкафу, 1 шт. Стенд не разбирается и перемещается единым блоком.
Работы: вынести стенд из зала 124 на улицу, погрузить на вилы погрузчика; после перевозки снять с вил и разгрузить в подвал 42 цокольного этажа; переместить по коридору цокольного этажа и установить в помещении 111.
3.3. Объект № 2. Разрывная машина. (фото №2)
Оборудование: разрывная машина в заводской упаковке на поддоне, 1 шт.
Работы: переместить машину из помещения 112 цокольного этажа к выходу из подвала 42 и погрузить на вилы погрузчика. Упаковку и стрейч-плёнку не снимать, перемещение выполнять вместе с поддоном.
3.4. Объект № 3. Вертикальный напольный сверлильный станок. (фото №3)
Оборудование: вертикальный напольный сверлильный станок, 1 шт. Станок закреплён анкерами к полу.
Работы: демонтировать анкерные крепления, переместить станок из подвального помещения зала 124 к торцевой стороне зала и погрузить на вилы погрузчика для перевозки в холодный склад; на складе снять с вил и установить на место.
3.5. Объект № 4. Заточной станок (номер на корпусе 2232). (фото №4)
Работы: при наличии креплений к полу демонтировать их, переместить станок из подвального помещения зала 124 к торцевому въезду в зал и погрузить на вилы погрузчика.
3.6. Объект № 5. Настольный сверлильный станок. (фото №5)
Работы: переместить станок из подвального помещения зала 124 к торцу зала и погрузить на вилы погрузчика.
4. Требования к Исполнителю
4.1. Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим опыт проведения такелажных работ, прошедшим обучение по охране труда, проверку знаний и необходимые инструктажи.
4.2. Исполнитель обязан обеспечить наличие необходимого исправного оборудования и инструмента: грузовые тележки, такелажные ремни и стропы, демпфирующие материалы (упоры, прокладки), пандусы и трапы (при необходимости), средства защиты полов, стен и дверных проёмов.
4.3. Перемещение вручную грузов, превышающих допустимые нормы, не допускается. Работы должны выполняться с применением такелажных средств и достаточным числом работников.
4.4. Все работы должны быть выполнены с соблюдением правил техники безопасности и охраны труда, в том числе Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н (в действующей редакции).
4.5. Заказчик имеет лицензию на осуществление работ со сведениями, составляющими государственную тайну, в связи с чем прием иностранных граждан на территории Заказчика строго регламентирован нормативными правовыми актами Российской Федерации по обеспечению режима секретности. На основании вышеизложенного, вход на территорию Заказчика работникам Подрядчика, являющимся иностранными гражданами, может быть запрещён. В случае недопуска Заказчиком работников Подрядчика являющимся иностранными гражданами, для выполнения работ по Договору не влечет перенос сроков выполнения работ и не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения работ.
Исполнитель должен предоставить письмо (Приложение № 1 к настоящим ТТ) на право допуска на территорию. На иностранных работников предоставить копии паспортов и патентов, допуск на объект осуществляется по согласованию с Заказчиком.
4.6. Ответственность за повреждение оборудования при перемещении, а также имущества и помещений Заказчика при выполнении работ несёт Исполнитель.
5. Сроки выполнения работ
Работы должны быть выполнены в кратчайшие сроки по согласованию с Заказчиком, не позднее 10 рабочих дней с момента подписания договора.
6. Результат работ
6.1. По окончании работ Исполнитель сдает, а Заказчик принимает выполненные работы по Акту приема-сдачи оказанных услуг. Основанием для подписания Акта является установка оборудования в указанных местах в исправном и неповрежденном состоянии (визуальный осмотр).
6.2. Стоимость услуг указывается по каждому из пяти перемещений отдельно и общей суммой.


Приложение № 1: Письмо о допуске на территорию
Приложение № 2: Фото перемещаемого оборудования


Приложение № 1
к Техническим требованиям
Угловой штамп организации
Генеральному директору
АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
А.В. Виноградову
Уважаемый Алексей Викторович!
Согласно договору № ____________ от ______________________ прошу Вашего разрешения на допуск на территорию АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» работников ______________________________________ согласно списку
(название организации, ИНН)
в период с ________________ по ________________
	№ п/п
	Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения
	Номер и серия паспорта гражданина РФ, дата выдачи
	Вид деятельности (должность)
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1. Ответственный за организацию работ на объекте (при проведении работ): ______________________________________________
2. Ответственный за пожарную безопасность на объекте работ (при проведении работ): ______________________________________________
Руководитель организации ____________________
М.П.
Согласовано:
Ответственный исполнитель по договору ____________________ ________________
Подпись (Фамилия И.О.)
