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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	БВС
	Беспилотное воздушное судно

	БПЛА 
	Беспилотный летательный аппарат

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ЗИП

	Запасные части, инструменты и принадлежности

	КСБ
	Комплексная система безопасности

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ПАО
	Публичное Акционерное Общество

	РД
	Рабочая документация 

	СИЗ
	Средства индивидуальной защиты

	ТТ
	Технические требования

	ТЗ
	Техническое задание

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


1.2. Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 71.12.13.000.009  Разработка рабочей документации по созданию системы контроля воздушного пространства Жигулевской ГЭС».

Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»
	 Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350
	Станция обзора воздушного пространства радиолокационная

	Эксплуатирующая организация: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»


1.3. Цель выполнения работ 
Целью разработки рабочей документации является противодействие беспилотным летательным аппаратам в границах филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» и прилегающей территории. 

Исполнение поручения Президента Российской Федерации от 11 февраля 2026 г. №Пр-292, мероприятия по созданию дополнительных рубежей обнаружения БпЛА включены в уточненную редакцию «Комплексного плана по защите от угроз нападения на объекты инфраструктуры с использованием беспилотных воздушных судов».
1.4. Существующее положение 
Филиалу ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» необходима  система контроля воздушного пространства в границах филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» и прилегающих территорий.
1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
Услуги предоставляются Заказчиком без дополнительной платы со стороны Исполнителя:

1) Электроэнергия; 

2) Вода; 

3) Содержание пожарной и сторожевой охраны;

4) Представление помещений:

- складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования подрядчика.
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ
Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№

п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Проведение предпроектного обследования.
Разработка и согласование технического задания на разработку рабочей документации по созданию системы контроля воздушного пространства Жигулевской ГЭС.
	Условная единица
	1

	2.
	Разработка рабочей документации по созданию системы контроля воздушного пространства Жигулевской ГЭС.
	Условная единица
	1


2.1.2. Требования к срокам выполнения работ
Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Проведение предпроектного обследования.
Разработка и согласование технического задания на разработку рабочей документации по созданию системы контроля воздушного пространства Жигулевской ГЭС.
	С даты подписания договора 

(плановая дата начала работ 28.12.2026)
	В течение 20 календарных дней.



	2. 
	Разработка рабочей документации по созданию системы контроля воздушного пространства Жигулевской ГЭС.
	С даты завершения Этапа №1 


	В течение 60 календарных дней.



	Общий срок выполнения работ 80 календарных дней 


2.2. Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ/этапа работ (Позиция №1, Позиция №2,  Таблицы 2): Разработка рабочей документации по созданию системы  контроля воздушного пространства Жигулевской ГЭС
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1.
	Объекты и границы проектирования.
	В объем разработки рабочей документации (границы проектирования) должна входить система контроля воздушного пространства Жигулевской в рамках требований настоящих ТТ.   
Система контроля воздушного пространства Жигулевской ГЭС должна охватывать территорию филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» и прилегающие к ней территории. 
Уточненная дальность обнаружения системы контроля воздушного пространства Жигулевской ГЭС определяется на этапе предпроектного обследования. 
	Согласие с требованием
	

	1.1.2.
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов.
	При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными НТД:

· Федеральный закон 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в действующей редакции); 

·  Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в действующей редакции);

· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в действующей редакции);

· Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (в действующей редакции);
	Согласие с требованием
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Допуск транспорта и пропуск персонала на территорию заказчика
	В соответствии с Положением по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» (Приложение №1 к ТТ).
	Согласие с требованием
	

	1.2.2.
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика.
	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» (Приложение №2 к ТТ), с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков и распоряжений.
Допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика.
	Согласие с требованием
	

	1.2.3.
	Обеспечение персонала подрядчика комплектами СИЗ.
	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ для проведения предпроектного обследования осуществляться при наличии комплекта СИЗ. Комплекты СИЗ персонала обеспечивается силами подрядчика.


	Согласие с требованием
	

	1.2.4.
	Организация и проведения совместных совещаний.
	Организация и проведения совместных технических совещаний с участием служб заказчика и проектировщика осуществления на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС». Дата и время проведения совещаний согласовывается заблаговременно.
	Согласие с требованием
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	Требования к эксплуатационным характеристикам оборудования и материалов, которые должны быть использованы при проектировании.
	Особые условия работы оборудования и материалов должны быть учтены при проектировании:

· в районе сильного магнитного поля;

· в условиях возможных электромагнитных помех (в части электромагнитной совместимости);

· в условиях повышенной влажности;

· в условиях агрессивной среды;

· в условиях повышенной и пониженной температуры воздуха;

· в стесненных условиях;

· в условиях повышенной ветровой нагрузкой;

· в вблизи действующего основного энергетического оборудования.
	Согласие с требованием
	

	1.3.2.
	Требование к производителю оборудования
	Оборудование применяемое в составе проектируемой системы контроля воздушного пространства Жигулевской ГЭС поставляется по отдельному Договору. Спецификация поставляемого оборудования передается подрядчику на этапе заключения Договора на разработку рабочей документации по созданию системы контроля воздушного пространства Жигулевской ГЭС.
	Согласие с требованием
	

	1.3.3.
	Требование к программному обеспечению.
	Программное обеспечение применяемое в составе проектируемой системы контроля воздушного пространства Жигулевской ГЭС определено производителем оборудования.
	Согласие с требованием
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Контроль качества рабочей документации.
	Разработанная рабочая документация должна соответствовать национальным, отраслевым и корпоративным НТД перечисленным в п.1.1.2, п.1.3.1, п.2.1.3 таблицы №4 ТТ.
	Согласие с требованием
	

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ.
	Выполнение работ должно осуществляться силами:
· Главного инженера проекта (ГИП) – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности в электроустановках до и выше 1000В не ниже III и наличием предоставленных прав члена бригады;

· Инженер-проектировщик – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности в электроустановках до и выше 1000В не ниже IV и наличием предоставленных прав производителя работ;

· Инженер-проектировщик – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности в электроустановках до и выше 1000В не ниже III и наличием предоставленных прав члена бригады;

· Инженер-сметчик – не менее 1 чел. 
До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала по профилю выполняемых работ, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений.
	Согласие с требованием
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Общие требования к безопасности
	Производство работ осуществляется в условиях действующего предприятия
	Согласие с требованием
	

	1.6.2.
	Требования к безопасности выполняемых работ.
	Подрядчик должен: соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.

Подрядчик обязан: направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
	Согласие с требованием
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1.1.
	Требования к результату предпроектного обследования:
	· Определение  фактической  дальности и зоны обнаружения  системой контроля воздушного пространства Жигулевской ГЭС с учетом рельефа местности;
· уточнение возможных мест расположения системы контроля воздушного пространства;

· разработка решений по электропитанию системы контроля воздушного пространства с учетом категории по надежности электроснабжения;

Результат предоставить заказчику в виде отчета о проведенном предпроектном обследовании  с разработкой схемы контроля воздушного пространства Жигулевской ГЭС.
	Согласие с требованием
	

	2.1.2.
	Разработка и согласование с заказчиком технического задания (ТЗ) на разработку рабочей документации по результатам предпроектного обследования.
	При разработке технического задания руководствоваться: 
·   ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
· ГОСТ  Р 72505-2026. Радиолокационные комплексы обнаружения беспилотных воздушных судов. Основные параметры и технические требования;
	Согласие с требованием
	

	2.1.3.
	Общие требования к рабочей  документации.
	Вся рабочая документация разрабатывается в соответствии со следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД), определяющими требования к оформлению и содержанию проекта:
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
· ГОСТ  Р 72505-2026. Радиолокационные комплексы обнаружения беспилотных воздушных судов. Основные параметры и технические требования;

· ГОСТ Р 52459.32-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 32. Частные требования к радиолокационному оборудованию, используемому для зондирования земли и стен;
· ГОСТ 2.737-68. «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Устройства связи» (ред. от 01.03.1994);

· ГОСТ 464-79. Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления" (ред. от 01.06.1989);

· ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP); 

· ГОСТ 15543.1-89. «Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам» (ред. от 27.11.2012);

· ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний»;

· ГОСТ Р 51317.4.1-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Виды испытаний.»
Отраслевые НТД:
· Правила устройства электроустановок (действующее издание);

· Правила технической эксплуатации (действующее издание).
Корпоративные НТД:

· Техническая политика ПАО «РусГидро»;

· СТО РусГидро 01.01.78-2026. Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования;

· СТО 17330282.27.140.020 -2008 Системы питания собственных нужд ГЭС. Условия создания. Нормы и требования.

При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующими на момент разработки документации.
	Согласие с требованием
	

	2.1.4.
	При разработке рабочей предусмотреть:
	· разработку схем зоны обнаружения  системой контроля воздушного пространства Жигулевской ГЭС;

· разработку ведомостей объемов работ и сметной документации на реализацию рабочей документации по созданию системы контроля воздушного пространства Жигулевской ГЭС (Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению указаны в приложении №4).
· разработку отдельных альбомов (АС, ЭС)
	Согласие с требованием
	

	2.1.5.
	В объеме рабочей документации проработать:
	· Расположение системы контроля воздушного пространства предусмотреть на высоте не менее 420 метров от уровня моря в границах г.о Жигулевск;
· тип оснастки и метод подъема системы контроля воздушного пространства;
· расчет электрических нагрузок;

· точку подключение электропитания блоков системы контроля воздушного пространства;

· выбор сечений кабельных линий с проверкой на стойкость токам КЗ и на невозгорание;

· трассы прокладки кабелей связи и электропитания  системы контроля воздушного пространства;

· разработку структурных и принципиальных электрических схем, планов расположения оборудования и прокладки кабельных линий, при необходимости, с учетом монтажа новых кабельных конструкций и организации кабельных трасс в земле;

· кабельный журнал;

· тип и место установки каналообразующего оборудования для передачи данных между системой контроля воздушного пространства и филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»;

· установку  АРМа  управления системы контроля воздушного пространства Жигулевской ГЭС на филиале ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» (место установки АРМа определяется службой безопасности на этапе разработки технического задания); 

· организацию канала  передачи  данных от системы контроля воздушного пространства до АРМа  управления системы контроля воздушного пространства Жигулевской ГЭС на филиале ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»;
· организацию канала передачи  данных системы контроля воздушного пространства Жигулевской ГЭС в Минобороны РФ.

· разработку отдельного альбома (АС) на монтаж конструкций  для установки системы контроля воздушного пространства с составлением ведомостей объемов, в том числе планов и разрезов. В объеме альбома разработать спецификации с указанием применяемых материалов и их количество.
	Согласие с требованием
	

	2.1.6.
	Принимаемые компоновочные и технические решения должны обеспечивать:
	· минимизацию затрат, сокращение сроков выполнения работ техническому обслуживанию оборудования о системы контроля воздушного пространства Жигулевской ГЭС
· возможности снятия единицы оборудования без отключения или демонтажа иного оборудования.
	Согласие с требованием
	

	2.1.7.
	Требования к соблюдению нормативной базы.
	Результаты работ должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», а так же национальным, отраслевым и корпоративным НТД перечисленным в п.1.1.2, п. 1.3.1, п.2.1.3  таблицы №4 настоящих ТТ.
	Согласие с требованием
	

	2.1.8.
	Требования к результату разработки рабочей документации (РД):
	· после проведения предпроектного обследования подрядчик должен разработать подробное (уточненное и конкретизированное) техническое задание (ТЗ) к РД и согласовать его с заказчиком;

· РД должна быть разработана подрядчиком в полном объеме в соответствии согласованного с заказчиком ТЗ к РД;

· РД должна быть разработана в соответствии с требованиями нормативных документов, перечисленных в   п.1.1.2, п. 1.3.1, п.2.1.3 таблицы №4 настоящих ТТ;

· состав разделов, их объем должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

· в РД предусмотреть также следующие дополнительные разделы перечисленные в   п.2.1.4. таблицы №4 настоящих ТТ;

· в составе РД разработать сметную документацию в объем сводной и локальных смет в текущих ценах в соответствии с приложением №4 к «Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению»;
РД разрабатывается после определения поставщика оборудования на основании разработанных требований к поставке оборудования оперативной связи подразделений охраны Жигулевской ГЭС.
	Согласие с требованием
	

	2.1.9.
	Требования к ведению авторского надзора
	Осуществление авторского надзора согласно требованиям СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» на протяжении всего периода реализации разработанных томов рабочей документации.
	Согласие с требованием
	

	2.1.10.
	Требование к результату согласований рабочей документации:
	· согласование рабочей документации с профильными службами филиала ПАО «РусГидро» -«Жигулевская ГЭС»; 

· получение положительного экспертного заключения сметной документации на реализацию рабочей документации от профильных служб филиала ПАО «РусГидро» -«Жигулевская ГЭС».
	Согласие с требованием
	

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели
	
	

	2.2.2.
	Срок эксплуатации Системы
	Не менее 10 лет
	Согласие с требованием
	

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-
	-//-

	2.3.1.
	Предоставление технических отчетов по результатам предпроектного обследования.
	Технические отчеты по результатам предпроектного обследования предоставляются заказчику на рассмотрение и согласование в электронном виде за 4 календарных дня до срока завершения Этапа работ № 1 указанного в Таблице 3 «Требования по срокам выполнения работ».
	Согласие с требованием
	

	2.3.2.
	Предоставление на рассмотрение технического задания на разработку рабочей документации по результатам предпроектного обследования.
	Техническое задание на проектирование по результатам предпроектного обследования предоставляются заказчику на рассмотрение и согласование в электронном виде за 4 календарных дня до срока завершения Этапа работ № 1 указанного в Таблице 3 «Требования по срокам выполнения работ».
	Согласие с требованием
	

	2.3.3.
	Предоставление на рассмотрение рабочей документации.
	Рабочая документация предоставляются заказчику на рассмотрение и согласование в электронном виде не позднее  5  календарных дней до срока завершения Этапа работ № 2 указанного в Таблице 3 «Требования по срокам выполнения работ».
	Согласие с требованием
	

	2.3.4.
	Предоставление сметной документации  на реализацию рабочей документации.
	Сметная документация на реализацию рабочей документации предоставляются заказчику на рассмотрение и согласование в электронном виде не позднее 5 календарных дней до срока завершения Этапа работ № 2 указанного в Таблице 3 «Требования по срокам выполнения работ».
	Согласие с требованием
	

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-

	2.4.1.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам предпроектного обследования.
	Подрядчик обязан передать заказчику технические отчеты по результатам предпроектного обследования:

· на бумажном носителе (в количестве 1-го экземпляра) на русском языке;

· в электронном виде в не редактируемом формате с подписями заказчика (в количестве 1-го экземпляра) в формате PDF;
· в электронном виде в редактируемом формате (в количестве 1-го экземпляра). Формат предоставления и способ передачи определяется на этапе заключения договора.
	Согласие с требованием
	

	2.4.2.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам разработки технического задания на разработку рабочей документации.
	Подрядчик обязан одновременно с передачей актов сдачи-приемки выполненных работ по проведению предпроектного обследования с разработкой технического задания передать заказчику:

· согласованное техническое задание на бумажном носителе (в количестве 1-го экземпляра) на русском языке;

· согласованное техническое задание в электронном виде в не редактируемом формате с подписями заказчика (в количестве 1-го экземпляра) в формате PDF;
· согласованное техническое задание в электронном виде в редактируемом формате (в количестве 1-го экземпляра). Формат предоставления и способ передачи определяется на этапе заключения договора.
	Согласие с требованием
	

	2.4.3.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам разработки рабочей документации.
	Подрядчик обязан одновременно с передачей актов сдачи-приемки выполненных работ обязан передать заказчику рабочую документацию:
· на бумажном носителе (в количестве 3-х экземпляров) на русском языке;

· в электронном виде в не редактируемом формате с подписями заказчика (в количестве 1-го экземпляра) в формате PDF;

· в электронном виде в редактируемом формате (в количестве 1-го экземпляра). Формат предоставления и способ передачи определяется на этапе заключения договора.
	Согласие с требованием
	

	2.4.4.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам разработки сметной документации  на реализацию рабочей документации
	Подрядчик обязан передать заказчику сметную документацию на реализацию рабочей документации:
· на бумажном носителе (в количестве 1-го экземпляра) на русском языке;

· в электронном виде в не редактируемом формате с подписями заказчика и подрядчика (в количестве 1-го экземпляра) в формате PDF;

· в электронном виде в редактируемом формате (в количестве 1-го экземпляра). Формат предоставления и способ передачи определяется на этапе заключения договора.
	Согласие с требованием
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Требования к ответственности подрядчика
	Подрядчик несет ответственность за недостатки разработки Рабочей документации, включая обнаруженные в последствии в ходе создания, а также в процессе эксплуатации Объекта.
	Согласие с требованием
	

	3.1.2. 
	Гарантия на результат работ
	Не менее 36 месяцев. Срок гарантии устанавливается с даты приемки рабочей документации
	Согласие с требованием
	

	4. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
	Согласие с требованием
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
При составлении сметной документации на проектные работы, применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ в соответствии с Приложением №3 к настоящим Техническим требованиям.
4. Требования к документации по ценообразованию разработанной в составе проекта, на работы по программе реконструкции и технического перевооружения
4.1. При составлении сметной документации в составе проекта применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению сметной документации, разработанной в составе проекта, на работы по программе реконструкции и технического перевооружения» в соответствии с приложением №4 к Техническим требованиям.

4.2. Предусмотреть в сводном сметном расчете стоимости строительства непредвиденные затраты для объектов производственного назначения в размере 3% от общей сметной стоимости, которые могут возникнуть в процессе выполнения работ (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР п.179. в действующей редакции).

4.3. Предусмотреть в сводном сметном расчете стоимости строительства отражение стоимости авторского надзора в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/ПР п.173. в действующей редакции).
5. Приложения:

Приложение №1: Положение по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».
Приложение №2: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества. 
Приложение №3: «Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ».

Приложение №4: «Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению».
