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Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 20.30.22.170 Поставка огнестойкого герметика для нужд Кубанского филиала

























[bookmark: _Toc131074122][bookmark: _Toc125531338][bookmark: _Toc160194732]СОДЕРЖАНИЕ

	1 Общие сведения
	3

	1.1. Наименование закупаемой продукции
	3

	1.2.  Цель использования закупаемой продукции
	3

	2 Требования к продукции
	3

	2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	3

	Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	3

	2.1.2 Требования к срокам поставки продукции
	3

	Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	3

	2.2 Требования к качеству продукции
	4

	Таблица 3. Требования к продукции
	4























1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc160194733][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc160194734][bookmark: _Toc125473241]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 20.30.22.170 Поставка огнестойкого герметика для нужд Кубанского филиала (далее продукция).
1.2. [bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc160194735]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение обязательств по договору подряда № 1190-6094-2026 от 23.10.2026 г. ОКПД2 33.20.50.000 Демонтажные, монтажные и пусконаладочные работы по замене оборудования собственных нужд Зеленчукской ГЭС-ГАЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта T-1190-00203.
2. [bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc160194736][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции.

2.1.1 [bookmark: _Toc75446574][bookmark: _Toc160194737][bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125473250] Требования к объемам и срокам поставки 
2.1.2 Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc160194738][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Герметик огнестойкий
	кг
	330



2.1.3 Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc160194740][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции  
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 20.30.22.170 Поставка огнестойкого герметика для нужд Кубанского филиала
	с даты подписания договора
	не позднее 50
рабочих дней с даты подписания договора



2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc160194741][bookmark: _Toc125473256]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Герметик огнестойкий

	1.1.1
	Цвет
	Белый

	1.1.2
	Температура монтажная
	От +5 до +35

	1.1.3
	Температура хранения
	От +5 до +35

	1.1.4
	Температура эксплуатации
	От -40 до +90

	1.1.5
	Скорость застывания
	2мм за 24ч

	1.1.6
	Скорость схватывания
	25 мин

	1.1.7
	Предел деформации
	20% от начального уровня

	1.1.8
	Комплект поставки
	Ведро

	1.1.9
	Исполнение
	Огнестойкая шпатлевка

	1.1.10
	Объем, кг
	10

	2. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией.

	2.1. 
	Гарантия
	не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). 

	2.2. 
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	     3.1
	Поставщик должен предоставить копии (оригиналы) документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданные производителем продукции. Заводскую документацию (паспорт, инструкция по эксплуатации).

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	  4.1
	Место поставки
	Место поставки: 357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА).

	4.2
	Условия поставки
	За счет средств Поставщика

	4.3
	На упаковках (ящиках) должно быть указано наименование и количество продукции

	4.4
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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