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Аренда движимого имущества для нужд Екатеринбургского МСЦ УФПС Свердловской области

1.   ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Общество, Арендатор
	АО «Почта России» в лице УФПС Свердловской области

	2
	Арендодатель
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором

	3
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	4
	ТЗ
	Техническое задание

	5
	ПО
	Почтовые отправления

	6
	ТМЦ
	Товарно-материальные ценности

	7
	ЕМСЦ
	Екатеринбургский магистральный сортировочный центр

	8
	Движимое имущество
	Рампа

	9
	Объект
	Место передачи в аренду рампы по адресу: г. Екатеринбург, ул. Совхозная, 18



2.  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 

             Аренда движимого имущества для нужд ЕМСЦ УФПС Свердловской области.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Арендодатель изготавливает и монтирует элементы рампы, согласно характеристикам, указанным в пункте 5.1. данного технического задания, для проведения погрузки и разгрузки контейнеров и паллет с почтовыми отправлениями, доставляемых магистральным транспортом и автомобилями местных маршрутов, а также для улучшения условий отправки транспорта и освобождения рабочего персонала, занятого на приеме/отправке почты. 
 Цель закупки: организация производственного процесса и обеспечение подачи почтовых отправлений и ТМЦ на ЕМСЦ, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Совхозная, 18.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Монтаж движимого имущества Арендодатель производит в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня подписания договора
4.2. Срок аренды: с момента установки рампы на объекте, в течение 6 месяцев, с последующей передачей имущества в собственность УФПС Свердловской области.
Место установки рампы: ЕМСЦ, г. Екатеринбург, ул. Совхозная, 18.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО В АРЕНДУ
             
5.1. Основные исходные данные рампы.
Стационарная рампа длинной 27 600 мм, высотой 1000 мм с нулевым уклоном, шириной 2000 мм.
Основные характеристики рампы:
	№ п/п
	Наименование показателя (неизменяемое)
	Неизменяемые значения показателя
	Единица измерения характеристики

	1
	Вид 
	Уличная
	

	2
	Высота (внешняя) 
	≥ 1  и  < 1,1
	Метр

	3
	Длина (внешняя)
	≥ 27,6  и  < 28
	Метр

	4
	Ширина (внешняя)
	≥ 1,9  и  < 2 
	Метр

	5
	Комплектация 
	5 секций, 40 комплектов крепления, 5 штук трапов 
	

	6
	Материал
	Сталь
	



                                              Дополнительные характеристики рампы:
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значения показателя

	1.
	Тип конструкции
	Сварная

	2.
	Расчетный срок службы
	не менее 10 лет

	3.
	Расчётная нагрузка
	не менее  1000 кг/м2

	4.
	Изображение Товара 
	Приложение 2  «Схема рампы» 

	5.
	Рама, поперечные балки

	5.1
	Швеллер
	не менее 160х64х8,4 мм

	6.
	Продольные балки

	6.1
	Швеллер
	не менее 160х64х8,4 мм

	6.2
	Количество 
	не менее 193 шт

	7.
	Стойки рампы

	7.1
	Труба профильная
	не менее 100х50х4 мм

	7.2
	Уголок стальной
	не менее 63х63х5 мм

	7.3
	Листовая сталь
	200х200х8 мм

	7.4
	Опоры стоек имеют возможность регулировки по высоте
	Да

	7.5
	Количество 
	не менее 46 шт.

	8.
	Укосы стоек

	8.1
	Труба профильная
	не менее 50х50х3 мм

	
	Количество 
	не менее 138 шт.

	9.
	Настил

	9.1
	Просечно-вытяжной лист ПВЛ 506
	не менее 10 мм

	10
	Пандус

	10.1
	Рифленый лист
	не менее 2399х749х6 мм

	10.2
	Количество 
	не менее 5 шт

	11
	Окрас

	11.1
	Грунт-эмаль
	не менее 2 слоя

	11.2
	Цвет по согласованию с заказчиком
	Да


                                                                  
5.2. Требования к порядку выполнения работ.
Арендодатель обязуется качественно выполнить работы в полном объеме, собственными силами, с использованием собственного оборудования и персонала, в соответствии с условиями договора и технического задания, в том числе, но не ограничиваясь:
- доставить все конструкции рампы по адресу монтажа;
- выполнить работы по монтажу рампы;
- сдать результат выполненных работ Арендатору.
Результатом выполненных работ является полностью смонтированная и работоспособная рампа, соответствующая заявленным характеристикам производителя, по адресу места монтажа и в сроки, установленные настоящим ТЗ.

5.1. Характеристика материалов (товаров), включенных в стоимость работ
	№ п/п
	Наименование  Товара
	Характеристики (описание) Товара
	Ед. изм
	Кол-во

	1.
	Монтажная пена
	Стандартная монтажная пена однокомпонентная (пистолетная) всесезонная.  Смесь не требует увлажнения поверхности. Материал характеризуется минимальным вторичным расширением.
	 мл
	7500,0

	2.
	Пленка для покрытия
	Стрейч пленка 
	 м
	200,0

	3.
	Полоса стальная 
	Полоса стальная 40*4.  Ширина полосы – 40 мм, толщина – 4 мм
	м.п.
	30,0

	4.
	Уголок металлический 
	Уголок стальной 50*50*4. Ширина полок уголка – 50 мм, толщина – 4 мм
	м.п.
	52,0

	5.
	Краска синяя
	Нитроэмаль НЦ 132 быстросохнущая синяя. Вязкость по ВЗ-4: 
60 – 100 с; 
Твердость по прибору ТМЛ –не менее 0,15 у. е.   
	кг
	40,0


Стоимость всех необходимых расходных материалов и запасных частей,  включена в стоимость Аренды.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1.  Требования к качеству 
Арендодатель гарантирует качество предоставляемого движимого имущества, качество обслуживания, установки и монтажа движимого имущества.
Арендодатель гарантирует, что предоставляемый объект движимого имущества изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, заложенными в Техническом задании, не будет иметь дефектов при штатном использовании.
Предоставленное движимое имущество должно быть в хорошем техническом состоянии, у которого не была осуществлена замена основных составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Предоставляемое движимое имущество должно соответствовать действующим обязательным государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.
Арендодатель должен обеспечить за свой счет доставку, монтаж/демонтаж, ввод в эксплуатацию, а также оказывать Арендатору комплекс услуг по техническому обслуживанию передаваемого движимого имущества.

6.2. Требования к выполнению работ
Техническое обслуживание, монтаж и ввод в эксплуатацию движимого имущества должно осуществляться в рабочее время с 9-00 до 18-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными, конкретное время выполнения работ (оказания услуг) согласовывается с Арендатором.
В случае выхода из строя движимого имущества, либо обнаружения в процессе использования движимого имущества Арендатором дефектов монтажа, ввода в эксплуатацию и/или технического обслуживания движимого имущества, Арендодатель должен обеспечить выезд специалиста в течение одного рабочего дня после получения соответствующего уведомления Арендатора по электронной почте или телефонной связи.
Ремонт и устранение недостатков движимого имущества, его установки и монтажа осуществляется за счет Арендодателя.
Работы, связанные с выносом мусора, производятся в рабочие дни с 8-00 до 17-00.
6.1. Условия аренды
В стоимость арендной платы входит:
- монтаж переданного в аренду имущества;
      - проведение работ по техническому обслуживанию инфраструктуры, оборудования и ремонтных работ движимого имущества.  При проведении технических и ремонтных мероприятий все материалы, запасные части и оборудование для ремонта предоставляются Арендодателем;
В процессе эксплуатации переданного имущества в аренду Арендодатель может производить проверку использования Имущества Арендатором


6.3.  Требования к безопасности
Арендодатель должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Все материалы и оборудование, используемые в процессе выполнения монтажных и пуско-наладочных работ должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности санитарных, противопожарных норм. Изделия, в которых используется одно- или трехфазное напряжение (220В или 380/220В) должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.6-75.

6.4.  Требования к конфиденциальности
Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать её, кроме как в целях исполнения обязательств. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к её защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации.
Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не выполнившая иные требования по обеспечению её конфиденциальности, несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5.  Требования к сдаче-приемке работ
После окончания Работ Арендодатель письменно извещает об этом Арендатора. Арендодатель не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока выполнения Работ, указанного в Техническом задании, обязан предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ. 
Приемка Работ, выполненных Арендодателем, осуществляется представителем Арендатора. 
Арендатор обязан принять результат выполненных Работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления Арендодателя об окончании Работ, а также надлежащим образом оформленного Акта сдачи-приемки выполненных работ или отказаться от приемки результата выполненных Работ.
Арендатор при приемке проверяет результаты Работ на их соответствие Техническому заданию, качеству, техническим характеристикам, требованиям к безопасности.
При отказе Арендатора от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ из-за обнаруженных в результатах Работ недостатков, Арендатор составляет мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. Результат Работ считается принятым с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

6.6.  Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)
В случае выявления замечаний (недостатков) Арендатором оформляется перечень выявленных замечаний и/или недостатков и направляется на электронную почту Арендодателя, а также указывается перечень необходимых доработок. Устранение замечаний/недостатков осуществляется Арендодателем своими силами и за свой счет в установленные Арендатором сроки. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования должен составляет 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Арендодатель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.
Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Арендатора об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Арендодателем.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1: Схема расположения рампы.

 Объект ЕМСЦ по адресу Екатеринбург, Совхозная, 18
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                                                                   Элементы рампы
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